1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2001년 09월 23일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 개념 스키마(conceptual schema)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 단순히 스키마(schema)라고도 한다.

② 범기관적 입장에서 데이터베이스를 정의한 것이다.

③ 모든 응용시스템과 사용자가 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터베이스로 하나만 존재한다.

❹ 개개 사용자나 응용 프로그래머가 접근하는 데이터베이스를 정의한 것이다.

2. 분산 데이터베이스의 장점으로 거리가 먼 것은?

① 지역 자치성이 높다.

② 효용성과 융통성이 높다.

③ 점증적 시스템 용량 확장이 용이하다.

❹ 소프트웨어 개발비용이 저렴하다.

3. 주기억장치 내에서 이루어지는 정렬이 아닌 것은?

① insertion sort	② selection sort

❸ cascade sort	④ shell sort

4. 관계 데이터 모델에서 릴레이션(relation)에 포함되어 있는 튜플(tuple)의 수를 무엇이라고 하는가?

① 차수(degree)

❷ 카디널리티(cardinality)

③ 속성수(attribute value)

④ 카티션 프로덕트(cartesian product)

5. 기본 테이블 R을 이용하여 뷰 V1을 정의하고, 뷰 V1을 이용하여 다시 뷰 V2가 정의되었다. 그리고 기본 테이블 R과 뷰 V2를 조인하여 뷰 V3를 정의하였다. 이 때 다음과 같은 SQL 문이 실행되면 어떤 결과가 발생하는지 올바르게 설명한 것은?

① V1만 삭제된다.

② R, V1, V2, V3 모두 삭제된다.

③ V1, V2, V3만 삭제된다.

❹ 하나도 삭제되지 않는다.

6. 데이터 모델에 대한 설명으로 부적합한 것은?

① 현실 세계를 데이터베이스에 표현하는 중간 과정, 즉 데이터베이스 설계 과정에서 데이터의 구조를 표현하기 위해 사용되는 도구이다.

❷ 데이터 모델은 현실 세계를 데이터베이스로 표현하는 과정에서 개념적인 구조, 논리적인 구조, 물리적인 구조를 표현하기 위해 사용된다.

③ 개념적 데이터모델은 속성들로 기술된 개체 타입과 이 개체 타입들간의 관계를 이용하여 현실 세계를 표현하는 방법이다.

④ 논리적 데이터 모델은 필드로 기술된 데이터 타입과 이 데이터 타입들간의 관계를 이용하여 현실 세계를 표현하는 방법이다.

7. 스택의 응용 분야와 거리가 먼 것은?

❶ 운영체제의 작업 스케줄링

② 함수 호출의 순서 제어

③ 인터럽트의 처리

④ 수식의 계산

8. 데이터베이스의 뷰(view)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나 이상의 테이블에서 유도되는 가상 테이블이다.

❷ 뷰 정의문 및 데이터가 물리적 구조로 생성된다.

③ 뷰를 이용한 또 다른 뷰의 생성이 가능하다.

④ 삽입, 갱신, 삭제 연산에는 제약이 따른다.

9. DBA의 수행 역할에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 데이터베이스 구축

❷ 응용 프로그램 개발

③ 사용자 요구정보 결정 및 효율적 관리

④ DBMS의 관리

10. 다음 Tree의 Degree와 터미널 노드의 수는?

① Degree : 2 터미널 노드 : 4

❷ Degree : 3 터미널 노드 : 5

③ Degree : 4 터미널 노드 : 2

④ Degree : 4 터미널 노드 : 10

11. 트랜잭션에 대한 설명 중 보기에 해당하는 특성은?

❶ 원자성(atomicity)	② 일관성(consistency)

③ 분리성(isolation)	④ 지속성(durability)

12. In the database design process, its result is a database schema in the implementation data model of DBMS. What is called this step?

① conceptual database design

② physical database design

③ transaction implementation design

❹ logical database design

13. Which of the following is not a function of the DBA?

① schema definition

② storage structure definition

❸ application program coding

④ integrity constraint specification

14. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 사용자가 시스템 카탈로그를 직접 갱신할 수 있다.

② 일반 질의어를 이용해 그 내용을 검색할 수 있다.

③ DBMS가 스스로 생성하고, 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체이다.

④ 데이터베이스 스키마에 대한 정보를 제공한다.

15. 연결 리스트(Linked List)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 노드의 삽입이나 삭제가 쉽다.

❷ 노드들이 포인터로 연결되어 검색이 빠르다.

③ 연결을 해주는 포인터(Pointer)를 위한 추가 공간이 필요하다.

④ 연결 리스트 중에는 중간 노드 연결이 끊어지면 그 다음 노드를 찾기 힘들다.

16. 관계 데이터 언어(Data Language) 중에서 데이터의 보안, 무결성, 회복과 밀접한 관련이 있는 데이터 언어는?

① 데이터 정의어(Data Definition Language)

② 데이터 조작어(Data Manipulation Language)

❸ 데이터 제어어(Data Control Language)

④ 도메인 관계해석 질의어(Query By Example)

17. 학생과 학교 개체 간의 학적 관계를 E-R 다이어그램으로 옳게 표현한 것은?

❶

②

③

④

18. 데이터베이스 설계시 다음 ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

① 물리적 설계 --> 논리적 설계 --> 개념적 설계

❷ 개념적 설계 --> 논리적 설계 --> 물리적 설계

③ 논리적 설계 --> 개념적 설계 --> 물리적 설계

④ 논리적 설계 --> 물리적 설계 --> 개념적 설계

19. 데이터베이스 구성의 장점이 아닌 것은?

① 데이터 중복 최소화

② 여러 사용자에 의한 데이터 공유

❸ 데이터간의 종속성 유지

④ 데이터 내용의 일관성 유지

20. 분산 데이터베이스에서 사용자는 데이터가 물리적으로 저장되어 있는 곳을 알 필요 없이 논리적인 입장에서 데이터가 모두 자신의 사이트에 있는 것처럼 처리하는 특성을 무엇이라 하는가?

① 지역 자치성(local autonomy)

❷ 위치 독립성(location independence)

③ 단편 독립성(fragmentation independence)

④ 중복 독립성(replication independence)

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 다음과 같은 마이크로 오퍼레이션이 일어나는 상태는?

① Fetch	② Indirect

❸ Interrupt	④ execute

22. 다음에서 인터럽트 작동 순서가 올바른 것은?

❶ ③⑤④②①	② ④③⑤②①

③ ⑤②③①④	④ ①③④⑤②

23. 메모리의 내용으로 어드레스 할 수 있는 메모리는?

① ROM	② RAM

③ Virtual 메모리	❹ Associative 메모리

24. 아래 스위칭 회로의 논리식이 옳은 것은?

① F = A + B	❷ F = A·B

③ F = A - B	④ F = A/(B + A)

25. 명령어의 주소 부분과 PC의 값을 더해서 유효주소를 결정하는 주소 모드는?

① implied 모드	❷ relative address 모드

③ index address 모드	④ register indirect 모드

26. 복수 모듈 기억장치의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 주기억장치와 CPU의 속도차의 문제점을 개선한다.

② 기억장치 버스를 시분할하여 사용한다.

❸ 각 모듈에 독자적으로 데이터를 저장하지 못한다.

④ 기억장소의 접근을 보다 빠르게 한다.

27. 주소지정방식에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

① 고유 주소지정방식은 항상 일정한 기능을 수행한다.

② 즉시 주소지정방식은 레지스터의 값을 초기화할 때 주로 사용된다.

❸ 인덱스 주소지정방식은 프로그램 카운터를 사용한다.

④ 직접 주소지정방식은 명령어 주소 부분에 유효 주소 데이터가 있다.

28. 연산자(operation code)의 기능과 관련이 없는 것은?

① 함수연산기능	② 입·출력기능

③ 제어기능	❹ 주소지정기능

29. 마이크로 오퍼레이션을 순서적으로 발생시키는데 필요한 것은?

① 스위치	② 레지스터

③ 누산기	❹ 제어신호

30. 3-어드레스 머신(address machine)의 설명이 옳은 것은?

① 결과는 1st operand에 남는다.

② 결과는 2nd operand에 남는다.

❸ 결과는 3rd operand에 남는다.

④ 결과는 임시 구역에 남는다.

31. 메모리로부터 방금 호출한 명령의 다음 명령이 들어있는 메모리의 번지를 지시하는 레지스터는?

① index register	② stack pointer

❸ program counter	④ flag register

32. interrupt 중에서 최 우선권(top priority)이 주어져야 하는 것은?

① Arithmetic overflow interrupt

② interrupt from I/O

❸ Power fail interrupt

④ Parity error interrupt

33. 입·출력 전송이 중앙처리장치의 레지스터를 경유하지 않고 수행되는 방법은?

① I/O Interface	② Strove control

③ interleaving	❹ DMA

34. 논리 연산에 들어가지 않는 것은?

① NOT	② Complement

③ OR	❹ Load

35. 주기억장치가 연속한 8바이트(Byte)의 필드(Field)를 더블워드(Double Word)라 할 때 하프워드(Half Word)는 몇 바이트인가?

❶ 2	② 4

③ 8	④ 16

36. 10진수 46을 2진화 10진수로 표현하면?

❶ 01000110	② 01010010

③ 01010011	④ 00100110

37. Interrupt 발생시 복귀 주소를 기억시키는데 사용되는 것은?

① Accumulator	❷ Stack

③ Queue	④ Program counter

38. 주기억장치로부터 캐시 메모리로 데이터를 전송하는 매핑 프로세스 방법이 아닌 것은?

① 어소시어티브 매핑	② 직접매핑

③ 세트-어소시어티브 매핑	❹ Buffer

39. DMA 제어기가 한번에 한 데이터 워드를 전송하고 버스의 제어를 CPU에게 돌려주는 방법은?

① DMA 대량 전송	② 데이지체인

❸ 사이클 스틸링	④ 핸드쉐이킹

40. 기억장치의 총 용량이 4096비트이고 워드 길이가 16비트일 때 프로그램 카운터(PC), 주소 레지스터(AR), 데이터 레지스터(DR)의 크기로서 바른 것은?

❶ 12, 12, 16	② 12, 12, 8

③ 8, 8, 16	④ 16, 8, 16

3과목 : 운영체제

41. 새로 들어온 프로그램과 데이터를 주기억장치 내의 어디에 놓을 것인가를 결정하기 위한 주기억장치 배치 전략에 해당하지 않는 것은?

① best-fit	② worst-fit

③ first-fit	❹ last-fit

42. 시분할 시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

❶ 동일한 기억 장소를 둘 이상의 CPU들이 공유하는 시스템이다.

② 라운드 로빈(round robin) 방식이라고도 한다.

③ 하나의 CPU를 여러 개의 작업들이 정해진 시간 동안 번갈아 사용한다.

④ 다중 프로그래밍 방식과 결합하여 모든 작업이 동시에 진행되는 것처럼 대화식 처리가 가능하다.

43. 도스에서 내부명령과 외부명령의 차이 설명으로 가장 적합한 것은?

❶ 명령의 처리 루틴이 메모리에 상주하는 것을 내부명령이라하고, 디스크에 존재하지만 그 처리를 디스크 자체에서 하는 가에 따라 구분된다.

② 명령의 처리 루틴이 모두 디스크에 존재하지만 그 처리를 디스크 자체에서 하는 가에 따라 구분된다.

③ 컴퓨터 내부조작을 하는 명령을 내부 명령이라하고, 컴퓨터 외부조작을 하는 명령을 외부 명령이라 한다.

④ 컴퓨터가 쉽게 이해할 수 있는 언어를 사용한 명령이 내부 명령이고, 사용자 위주의 명령을 외부 명령이라 한다.

44. 순차파일(sequential file)을 사용했을 때 얻을 수 있는 장점으로 가장 적합한 것은?

① 원하는 레코드에 대한 순차 및 직접접근 형태를 모두 지원할 수 있다.

② 레코드들이 많이 삽입되면 주기적으로 블록 재구성이 필요하다.

❸ 저장 매체의 효율이 매우 높다.

④ 한번 파일을 개방하면 읽기나 쓰기를 자유롭게 할 수 있다.

45. UNIX 운영체제의 특징이 아닌 것은?

① 높은 이식성	② 계층적 파일 시스템

❸ 단일 작업용 시스템	④ 네트워킹 시스템

46. 선점(preemption) 스케줄링 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 대화식 시분할 시스템에 적합하다.

② 긴급하고 높은 우선순위의 프로세스들이 빠르게 처리될 수 있다.

❸ 일단 cpu를 할당받으면 다른 프로세스가 cpu를 강제적으로 빼앗을 수 없는 방식이다.

④ 선점을 위한 시간 배당에 대한 인터럽트용 타이머 클록(clock)이 필요하다.

47. 유닉스 시스템에서 커널의 수행기능에 해당하지 않는 것은?

① 프로세스 관리	② 기억장치 관리

③ 입/출력 관리	❹ 명령어 해독

48. 자원 보호 기법에 해당하지 않는 것은?

❶ 자격제어 행렬(Capability control matrix)

② 접근 제어 리스트(Access control list)

③ 접근 제어 행렬(Access control matrix)

④ 자격 리스트(Capability list)

49. 세마포어에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

❶ 세마포어에 대한 연산은 처리 중에 인터럽트 되어야 한다.

② E.J.Dijkstra가 제안한 방법이다.

③ 여러 개의 프로세스가 동시에 그 값을 수정하지 못한다.

④ 상호배제의 원리를 보장하는데 사용된다.

50. 분산 시스템에서 약결합(loosely-coupled) 시스템의 특징이 아닌 것은?

❶ 프로세서간 통신은 공유 기억 장치를 통하여 이루어진다.

② 둘 이상의 독립된 컴퓨터 시스템을 통신 링크를 이용하여 연결한 시스템이다.

③ 시스템마다 독자적인 운영체제를 보유한다.

④ 프로세스간의 통신은 메시지 전달이나 원격 프로시저 호출을 통하여 이루어진다.

51. 프로세스들이 국부적인 부분만을 집중적으로 참조하는 구역성에는 시간 구역성과 공간구역성이 있는데, 다음중 공간 구역성의 경우는?

① 순환(looping)	❷ 배열 순례(array traversal)

③ 스택(stack)	④ 집계(totaling)에 사용되는 변수

52. 비선점식 스케쥴링 기법으로 짝지어진 것은?

❶ FIFO-SJF

② SRT-SJF

③ RR(Round Robin)-SJF

④ HRN-RR(Round Robin)

53. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

① Page-Fault	② Segmentation

❸ Thrashing	④ Working-Set

54. 운영체제의 발달과정 순서를 옳게 나열한 것은?

❶ ㉮㉱㉰㉯	② ㉰㉯㉱㉮

③ ㉮㉰㉱㉯	④ ㉰㉱㉯㉮

55. 디스크 스케줄링 기법 중에서 탐색 거리가 가장 짧은 요청이 먼저 서비스를 받는 기법이며, 탐색 패턴이 편중되어 안쪽이나 바깥쪽 트랙이 가운데 트랙보다 서비스를 덜 받는 경향이 있는 기법은?

① FCFS	② C-SCAN

③ LOOK	❹ SSTF

56. UNIX 파일 시스템의 inode에서 관리하는 정보가 아닌 것은?

① 파일의 링크수	② 파일이 만들어진 시간

③ 파일의 크기	❹ 파일이 최초로 수정된 시간

57. PCB(Process Control Block)가 포함하는 정보가 아닌 것은?

① 자식 프로세스에 대한 포인터

❷ 할당되지 않은 주변장치의 상태 정보

③ 프로세스의 현재상태

④ 프로세스의 우선 순위

58. 분산 시스템의 구축 목적에 해당하지 않는 것은?

❶ 보안성 향상	② 자원 공유의 용이성

③ 연산 속도 향상	④ 신뢰성 향상

59. 운영체제를 기능에 따라 분류할 때, 제어 프로그램에 해당하지 않는 것은?

① data management program

❷ service program

③ job control program

④ supervisor program

60. 파일 접근 방식 중 순차 접근의 장점으로 볼 수 없는 것은?

① 다음 레코들 접근이 빠르다.

② 공간 낭비가 없다.

❸ 임의의 레코드를 검색하는데 효율적이다.

④ 파일 구성이 쉽다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 외계인코드(Alien Code)를 방지하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?

❶ 프로그램 내에 문서화(Documentation)를 철저하게 해두어야 한다.

② 자료흐름도(DFD)를 상세히 그려야 한다.

③ 프로그램 완성시 testing을 확실하게 해야 한다.

④ 프로그램시 반드시 visual tool을 사용해야 한다.

62. 소프트웨어의 위기를 해결하기 위해 개발의 생산성이 아닌 유지보수의 생산성으로 해결하려는 방법을 의미하는 것은?

① 소프트웨어 재사용

❷ 소프트웨어 재공학

③ 클라이언트/서버 소프트웨어 공학

④ 전통적 소프트웨어공학

63. COCOMO의 프로젝트 모드가 아닌 것은?

① organic mode	② semi-detached mode

❸ medium mode	④ embedde mode

64. 시스템 구성요소에 해당되지 않는 것은?

① 입력	② 출력

③ 제어	❹ 상태

65. S/W Project 일정이 지연된다고 해서 Project 말기에 새로운 인원을 추가 투입하면 Project는 더욱 지연되게 된다고 주장하는 법칙은?

① Putnam의 법칙	② Mayer의 법칙

❸ Brooks의 법칙	④ Boehm의 법칙

66. 소프트웨어 품질관리 위원회의 기본적인 목적으로 가장 바람직한 것은?

① 소프트웨어 품질 향상

② 표준화 준수 여부 검증

❸ 도큐먼트(document)의 품질 검사

④ 사용자와의 관계 향상

67. 프로젝트 관리의 대상으로 거리가 먼 것은?

① 비용관리	② 일정관리

❸ 고객관리	④ 품질관리

68. 자료흐름도(DFD:Data Flow Diagram)의 구성요소 중 자료출처와 도착지를 나타내는 기호는?

①	②

③	❹

69. 소프트웨어 수명주기(Life-Cycle) 모형중 프로토타이핑(Prot-otyping) 모형의 가장 큰 장점이라고 볼 수 있는 것은?

① 개발비용의 절감

② 4세대 언어의 적용

③ 개발단계의 명확성

❹ 사용자 요구사항의 정확한 파악

70. 현재 소프트웨어 개발 중 가장 많은 비용이 요구되는 단계는?

① 분석	② 설계

③ 구현	❹ 유지보수

71. 객체지향 프로그래밍(Object-oriented programming :OOP) 개발 기법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 절차 중심 프로그래밍 기법이다.

② 객체지향 프로그래밍 언어에는 Smalltalk, C++ 등이 있다.

③ 객체모델의 주요요소는 추상화, 캡슐화, 모듈화, 계층 등이다.

④ 설계시 자료와 자료에 가해지는 프로세스를 묶어 정의하고 관계를 규명한다.

72. 소프트웨어 형상관리(configuration management)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어에서 일어나는 수정이나 변경을 알아내고 제어하는 것을 의미한다.

② 유지보수 단계에서 행해진다.

❸ 형상관리를 위하여 구성된 팀을 책임 프로그래머 팀(chief programmer team)이라고 한다.

④ 형상관리에서 중요한 기술 중의 하나는 버전 제어 기술이다.

73. SOFTWARE Project의 비용 결정 요소와 관련이 적은 것은?

① 개발자의 능력	② 요구되는 신뢰도

❸ 하드웨어의 성능	④ 개발 제품의 복잡도

74. 객체지향 시스템에서 자료부분과 연산(또는 함수) 부분 등 정보처리에 필요한 기능을 한 테두리로 묶는 것을 무엇이라고 하는가?

① 정보은닉	② 클래스

❸ 캡슐화	④ 통합

75. 객체지향 분석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 분석가에게 주요한 모델링 구성요소인 클래스, 객체, 속성, 연산들을 표현해서 문제를 모형화시킬 수 있게 해준다.

② 객체지향 관점은 모형화 표기법의 전후관계에서 객체의 분류, 속성들의 상속, 그리고 메시지의 통신 등을 결합한 것이다.

③ 객체는 클래스로부터 인스턴스화 되고, 이 클래스를 식별하는 것이 객체지향분석의 주요한 목적이다.

❹ E-R 다이어그램은 객체지향분석의 표기법으로는 적합하지 않다.

76. 소프트웨어 개발 방법론에서 구현(Implementation)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 요구사항 분석 과정 중 모아진 요구사항을 옮기는 것

② 시스템이 무슨 기능을 수행하는지에 대한 시스템의 목표기술

❸ 프로그래밍 또는 코딩이라고 불리며 설계 명세서가 컴퓨터가 알 수 있는 모습으로 변환되는 과정

④ 시스템이나 소프트웨어 요구 사항을 정의하는 과정

77. 모듈안의 작동을 자세히 관찰할 수 있으며, 프로그램 원시 코드의 논리적인 구조를 커버(cover)하도록 테스트 케이스를 설계하는 프로그램 테스트 방법은?

① 블랙 박스 테스트	❷ 화이트박스 테스트

③ 알파 테스트	④ 베타 테스트

78. 전통적인 소프트웨어 개발 방법론인 폭포수형(waterfall) 모델에서 개발 순서가 옳은 것은?

① 타당성 검토-계획-분석-구현-설계

② 타당성 검토-분석-계획-설계-구현

❸ 타당성 검토-계획-분석-설계-구현

④ 타당성 검토-분석-계획-구현-설계

79. 모듈의 결합도를 높은 순서대로 옳게 표시한 것은?

① (ㄱ)>(ㄴ)>(ㄷ)>(ㄹ)>(ㅁ)

❷ (ㅁ)>(ㄱ)>(ㄴ)>(ㄷ)>(ㄹ)

③ (ㄴ)>(ㄷ)>(ㄹ)>(ㅁ)>(ㄱ)

④ (ㄷ)>(ㄹ)>(ㅁ)>(ㄱ)>(ㄴ)

80. 소프트웨어 추정 모형(estimation models)이 아닌 것은?

① COCOMO	② Putnam

③ Function-Point	❹ PERT

5과목 : 데이터 통신

81. 두 개의 서로 다른 형태의 네트워크를 상호 접속하는 3계층 장비를 무엇이라고 하는가?

① 허브	② 리피터

③ 브리지	❹ 라우터

82. 데이터를 전송하는데 있어서 정보 전달 방향이 교대로 바뀌어 전송되는 통신 방법은?

❶ 반이중 통신	② 전이중 통신

③ 단방향 통신	④ 시분할 통신

83. OSI 참조 모델의 계층에서 통신 시스템간의 경로를 선택하는 기능, 통신 트래픽의 흐름을 제어하는 기능 및 통신중에 패킷의 분실로 재전송을 요청할 수 있는 오류제어 기능을 수행하는 것은?

① 물리계층	❷ 데이터링크계층

③ 네트워크계층	④ 전송계층

84. 에러 검출 기법 중 에러가 발생한 블록 이후의 모든 블록을 다시 재전송하는 방식은?

① Stop-and-wait ARQ	❷ Go-back-N ARQ

③ Selective ARQ	④ Adaptive ARQ

85. 다음 중 매체로서 무선을 사용하는 LAN은?

① IEEE 802.3	② IEEE 802.5

❸ IEEE 802.11	④ IEEE 802.12

86. 데이터 전송회선과 컴퓨터와의 전기적 결합과 전송문자를 조립, 분해하는 장치는?

① 신호 변환 장치	❷ 통신 제어 장치

③ 다중화 장치	④ 망 제어 장치

87. 가상회선 방식의 특징 중 옳지 않은 것은?

① 송수신국 사이에 논리적 연결이 설정된다.

② 정보 전송 전에 제어 패킷에 의해 경로가 설정된다.

③ 패킷의 발생 순서대로 전송된다.

❹ 패킷의 송신순서와 수신순서가 서로 다를 수 있다.

88. LAN(Local Area Network)의 특징 설명 중 옳지 않은 것은?

① 단일 건물내에 설치되고, 패킷 지연이 최소화된다.

❷ 확장성과 재배치가 용이하고, 경로 설정이 필요하다.

③ 네트워크 내의 모든 정보기기와 통신이 가능하다.

④ 광대역 전송 매체의 사용으로 고속 통신이 가능하다.

89. 다음에서 전송 제어에 속하지 않는 것은?

① 입출력 제어	② 동기 제어

③ 오류 제어	❹ 보완 제어

90. 좁은 의미의 VAN이 제공하는 기능에 속하지 않는 것은?

❶ 인터페이스 기능	② 전송기능

③ 교환 기능	④ 통신처리기능

91. 주파수 분할 방식을 이용하여 사람의 음성을 다중화 하려고 한다. 음성 대역폭은 3kHz이고, 채널 간섭을 방지하기 위한 Guard band 1kHz라고 가정할 경우에, 48kHz의 대역폭의 채널상에 최대로 다중화 할 수 있는 사람의 음성수는?

① 10개	❷ 12개

③ 14개	④ 16개

92. 수신 스테이션은 비트 에러나 프레임의 손실을 검사하게 되고, 에러가 검출되면 자동적으로 송신 스테이션에게 재전송을 요청하는 자동 재전송 요청(Automatic Repeat reQuest)을 하게 되는데, 다음 중 ARQ 방식이 아닌 것은?

① 정지-대기(Stop-and-Wait) ARQ

② Go-back-N ARQ

③ 선택적 재전송(Selective-Repeat) ARQ

❹ 슬라이딩 윈도우(Sliding-Window) ARQ

93. 회선 교환 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 데이터 전송 전에 먼저 통신망을 통한 연결이 필요하다.

② 일정한 데이터 전송률을 제공하므로 두 가입자가 동일한 전송 속도록 운영된다.

③ 전송된 데이터에 있어서의 에러제어나 흐름제어는 사용자에 의해 수행되어야 한다.

❹ 송수신자 간의 실시간 데이터 전송에 적합하지 않다.

94. 주파수 분할 다중화(FDM) 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 전송되는 각 신호의 반송 주파수는 동시에 전송된다.

❷ 전송하려는 신호의 필요 대역폭보다 전송매체의 유효대역폭이 적을 때 사용된다.

③ 반송 주파수는 각 신호의 대역폭이 겹치지 않도록 충분히 분리되어야 한다.

④ 전송매체를 지나는 신호는 아날로그 신호이다.

95. 순차적 디코딩(Sequential Decoding)과 한계값 디코딩(Thre-shold Value Decoding)을 사용하여 에러를 수정하는 방식은?

① 군계수 검사 방식	② 순환 중복 검사 방식

③ 해밍 부호	❹ 상승부호

96. 다음 중 IP의 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

① IGP	② RIP

③ EGP	❹ HDLC

97. 회선 경쟁 선택(Contention) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 회선에 접근하기 위해 서로 경쟁하는 방식이다.

② 송신측이 전송할 메시지가 있을 경우 사용 가능한 회선이 있을 때까지 기다려야 한다.

③ ALOHA 방식이 대표적인 예이다.

❹ 트래픽이 많은 멀티포인트 회선 네트워크에서 효율적인 방식이다.

98. OSI 참조모델에서 Data Link는 몇 계층에 해당하는가?

❶ 계층2	② 계층3

③ 계층5	④ 계층7

99. 비동기 전송 방식과 관련이 없는 것은?

① 스타트비트와 스톱 비트를 사용한다.

② 저속이 s통신 시스템에 주로 사용한다.

③ 비트 열이 전송되지 않을 때는 휴지 상태가 된다.

❹ 송신신호 클록에 의하여 타임 슬롯의 간격으로 비트를 식별한다.

100. 다음의 네트워크 표준들 중에 정보 전송에 있어 토큰링 방식을 사용하는 것은?

① X.25	② Frame relay

❸ IEEE 802.5	④ Ethernet

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	④	②	①	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	①	②	③	①	②	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	②	②	③	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	④	①	①	②	④	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	③	③	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	①	④	④	②	①	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	②	③	④	③	③	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	③	④	③	②	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	②	②	③	②	④	②	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	②	④	④	④	①	④	③