1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2003년 03월 10일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 사용자로 하여금 데이터를 처리할 수 있게 하는 도구로서 사용자(응용프로그램)와 DBMS간의 인터페이스를 제공하는 언어는?

① 데이터정의어(DDL)	❷ 데이터 조작어(DML)

③ 데이터 부속어(DSL)	④ 데이터 제어어(DCL)

2. 계층 데이터 모델에서 두 레코드간에 직접 표현 방법을 제공하지 않는 것은?

① 1:1 관계	② 1:n 관계

❸ m:n 관계	④ 두 개의 1:n 관계

3. Embedded-SQL의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 응용 프로그램 내에 데이터를 정의하거나 질의하는 SQL 문장을 내포하여 프로그램이 실행될 때 함께 실행되도록 한다.

② Host Program의 컴파일시 선행처리기에 의해 내장 SQL문은 분리되어 컴파일된다.

③ 호스트 변수와 데이터베이스 필드의 이름은 같아도 된다.

❹ 내장 SQL 문의 호스트 변수의 데이터 타입은 이에 대응하는 데이터베이스 필드의 SQL 데이터 타입과 일치하지 않아도 된다.

4. 데이터모델(data model)의 개념으로 가장 적절한 것은?

❶ 현실 세계의 데이터 구조를 컴퓨터 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

② 컴퓨터 세계의 데이터 구조를 현실 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

③ 현실 세계의 특정한 한 부분의 표현이다.

④ 가상 세계의 데이터구조를 현실 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

5. 데이터 모델, 스키마, 인스턴스 간의 관계로 옳은 것은?

❶ 모델 -> 스키마 -> 인스턴스

② 인스턴스 -> 스키마 -> 모델

③ 스키마 -> 모델 -> 인스턴스

④ 스키마 <- 모델 -> 인스턴스

6. 관계 데이터 모델에서 릴레이션(relation)에 포함되어 있는 튜플(tuple)의 수를 무엇이라 하는가?

① 차수(degree)

❷ 카디널리티(cardinality)

③ 속성수(attribute value)

④ 카티션 프로덕트(cartesian product)

7. 한 릴레이션의 기본키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(NULL)값이나 중복 값을 가질 수 없다는 것을 의미하는 것은?

❶ 개체 무결성 제약 조건

② 참조 무결성 제약 조건

③ 보안 무결성 제약 조건

④ 정보 무결성 제약 조건

8. 암호화 기법 중 암호화 알고리즘과 암호화 키는 공개해서 누구든지 평문을 암호문으로 만들 수 있지만, 해독 알고리즘과 해독키는 비밀로 유지하는 기법을 무엇이라 하는가?

① DES(Data Encryption Standard) 기법

❷ 공중키(public-key) 암호화 기법

③ 대체(substitution) 암호화 기법

④ 전치(transposed) 암호화 기법

9. 분산 데이터베이스 시스템에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 점진적인 시스템 용량의 확장이 가능하다.

② 융통성이 높다.

③ 신뢰성과 가용성이 높다.

❹ 소프트웨어 개발 비용이 적게 든다.

10. 운영체제의 작업 스케줄링 등에 응용되는 것으로 가장 적합한 자료구조는?

① 스택(Stack)	❷ 큐(Queue)

③ 연결리스트(Linked list)	④ 트리(Tree)

11. 아래 트리구조에 대하여 preorder 순서로 처리한 결과는?

❶ a→b→d→c→e→g→h→f

② d→b→g→h→e→f→c→a

③ a→b→c→d→e→f→g→h

④ a→b→d→g→e→h→c→f

12. . 인덱스 순차 파일(ISAM: indexed sequential access-method)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인덱스를 저장하기 위한 공간과 오버플로우 처리를 위한 별도의 공간이 필요하다.

② 실제 데이터 처리 외에 인덱스를 처리하는 추가적인 시간이 소모되므로 파일 처리 속도가 느리다.

❸ 인덱스 영역은 실린더 색인 영역, 섹터 색인 영역, 트랙 색인 영역으로 구분된다.

④ 순차 처리와 직접 처리가 모두 가능하다.

13. 조건을 만족하는 릴레이션의 수평적 부분집합으로 구상하며, 연산자의 기호는 그리스 문자 시그마(σ)를 사용하는 관계 대수 연산자는?

❶ select 연산자	② project 연산자

③ join 연산자	④ division 연산자

14. 관계형 데이터베이스에서 기본 테이블, 뷰, 인덱스, 데이터베이스, 응용계획, 패키지, 접근권한 등을 가지고 있는 것은?

① 사전(dictionary)	❷ 카탈로그(catalog)

③ 레포지토리(repository)	④ 스키마(schema)

15. 인덱스(Index)에 대한 설명으로 부적절한 것은?

① 인덱스는 데이터베이스의 물리적 구조와 밀접한 관계가 있다.

② 인덱스는 하나 이상의 필드로 만들어도 된다.

❸ 레코드의 삽입과 삭제가 수시로 일어나는 경우는 인덱스를 최소화한다.

④ 인덱스를 통해서 테이블의 레코드에 대한 액세스를 빠르게 수행할 수 있다.

16. 관계형 데이터 모델링(E-R 모델)에서 릴레이션(관계)은 어떻게 표현되는가?

① 사각형	② 타원

❸ 마름모	④ 삼각형

17. 학생과 학교 개체간의 학적 관계를 E-R 다이어그램으로 옳게 표현한 것은?

❶

②

③

④

18. 밑줄 친 단어와 의미가 가장 가까운 것은?

❶ tree	② network

③ relational	④ distributed

19. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

① preorder traversal	② postorder traversal

❸ inorder traversal	④ BFS traversal

20. 트랜잭션(Transaction)이 가져야 할 특성에 해당하지 않는 것은?

① 원자성(Atomicity)	❷ 투명성(Transparency)

③ 일관성(Consistency)	④ 격리성(Isolation)

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 제어 데이터가 될 수 없는 것은?

① 연산자의 종류

❷ 연산을 위한 수치 데이터

③ 인스트럭션의 주소지정방식

④ 연산 결과에 대한 상태 플래그 내용

22. 다음 중 잘못 연결한 것은?

① Associative Memory-Memory Access 속도

② Virtual Memory-Memory 공간확대

③ Cache Memory-Memory Access 속도

❹ Memory Interleaving-Memory 공간확대

23. 다음 설명 중 부프로그램과 매크로(Macro)의 공통점은?

① 삽입하여 사용

② 분기로 반복을 한다.

③ 다른 언어에서도 사용한다.

❹ 여러 번 중복되는 부분을 별도로 작성하여 사용

24. op-code가 4비트면 명령어는 몇 개가 생성될 수 있는가?

① 15	❷ 16

③ 8	④ 7

25. 주기억장치는 하드웨어의 특성상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보 전달능력에 한계가 있는데, 이 한계를 무엇이라 하는가?

① 주기억장치 전달

② 주기억장치 접근폭

❸ 주기억장치 밴드폭

④ 주기억장치 정보 전달폭

26. 폰 노이만(Von Neumann)형 컴퓨터의 연산자 기능으로서 적합하지 않은 것은?

❶ 병렬처리 기능	② 함수 연산 기능

③ 입·출력 기능	④ 전달 기능

27. 인터럽트를 발생하는 모든 장치들을 인터럽트의 우선순위에 따라 직렬로 연결함으로써 이루어지는 우선순위 인터럽트 처리방법은?

① handshaking	❷ daisy-chain

③ DMA	④ polling

28. 컴퓨터의 메모리 용량이 16K×32bit라 하면 MAR(Memory Address Register)와 MBR(Memory Buffer Register)은 각각 몇 비트인가?

① MAR:12, MBR:16	② MAR:32, MBR:14

③ MAR:12, MBR:32	❹ MAR:14, MBR:32

29. Interrupt 발생시 복귀주소를 기억시키는데 사용되는 것은?

① Accumulator	❷ Stack

③ Queue	④ Program Counter

30. 10진수 8을 Excess-3 코드로 표시하면?

① 1000	② 1100

❸ 1011	④ 1001

31. 타이머(Timer)에 의한 인터럽트(Interrupt)는 다음 중 어디에 속하는가?

① 프로그램 인터럽트	② I/O 인터럽트

❸ 익스터널 인터럽트	④ 머신 체크 인터럽트

32. DMA 제어기가 한 번에 한 데이터 워드를 전송하고 버스의 제어를 CPU에게 돌려주는 방법은?

① DMA 대량 전송	② 데이지체인

❸ 사이클 스틸링	④ 핸드셰이킹

33. 다음 회로를 하나의 기호로 나타내면?

① NAND 게이트	② NOR 게이트

❸ OR 게이트	④ AND 게이트

34. 스택 머신(stack machine)은?

❶ zero address machine

② one address machine

③ two address machine

④ three address machine

35. 중앙처리장치가 주기억장치보다 더 빠르기 때문에 프로그램 실행 속도를 중앙처리 장치의 속도에 근접하도록 하기 위해서 사용되는 기억장치는?

① 가상 기억장치	② 모듈 기억장치

③ 보조 기억장치	❹ 캐시 기억장치

36. 입·출력 드루풋(throughput) 비율이 증가하는 순서를 옳게 나열한 것은?

❶ 폴링<인터럽트<DMA	② 폴링<DMA<인터럽트

③ 인터럽트<폴링<DMA	④ 인터럽트<DMA<폴링

37. fetch cycle에서 일어나는 micro instruction이다. 시행순서가 옳은 것은?

① ②→①→③→④	❷ ①→②→③→④

③ ②→④→①→③	④ ③→①→②→④

38. Interrupt 발생 원인이 아닌 것은?

① 정전

② 기억공간내 허용되지 않는 곳에의 접근 시도

③ Operator의 조작

❹ 임의의 부프로그램에 대한 호출

39. 입·출력 전송이 중앙처리장치의 레지스터를 경유하지 않고 수행되는 방법은?

① I/O Interface	② Strove control

③ interleaving	❹ DMA

40. 컴퓨터 내부에서 시스템 순간 순간의 상태를 나타내는 것은?

① SP	❷ PSW

③ Interrupt	④ MAR

3과목 : 운영체제

41. 메모리 관리 기법 중에서 서로 떨어져 있는 여러 개의 낭비 공간을 모아서 하나의 큰 기억 공간을 만드는 작업을 무엇이라고 하는가?

① Swapping	② Coalescing

❸ Compaction	④ Paging

42. 분산 시스템의 장점으로 거리가 먼 것은?

① 자원 공유	② 연산 속도 향상

③ 신뢰도 향상	❹ 보안성 향상

43. 컴퓨터 시스템의 일반적인 보안 유지 방식으로 거리가 먼 것은?

① 외부 보안(external security)

② 사용자 인터페이스 보안(user interface security)

❸ 공용 키 보안(public key security)

④ 내부 보안(internal security)

44. 페이지교체(replacement) 알고리즘 중에서 각 페이지들이 얼마나 자주 사용되었는가에 중점을 두어 참조된 횟수가 가장 적은 페이지를 교체시키는 방법은?

① FIFO(First-In First-Out)

② LRU(Least Recently Used)

❸ LFU(Least Frequently Used)

④ NUR(Not Used Recently)

45. 인터럽트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인터럽트 서비스 루틴(interrupt service routine)은 입력장치에 대하여 버퍼가 꽉 찬(full) 상태인지를 조사한 후 입/출력 요청을 한다.

❷ 인터럽트 발생시 복귀주소(return address)는 시스템 큐에 저장한다.

③ 인터럽트를 처리하고 나서 인터럽트 당한 주소로 되돌아가면 인터럽트가 일어나지 않았던 것처럼 수행된다.

④ 입/출력 장치와 cpu를 전 속도(full speed)로 작동시키기 위해 인터럽트를 사용한다.

46. 파일 시스템에서 중앙에 마스터 파일 디렉토리가 있고, 그 아래 사용자 파일 디렉토리가 있는 구조이며, 다른 사용자와의 파일 공유가 대체적으로 어렵고, 파일 이름이 보통 사용이름, 파일 이름의 형태를 취하므로 파일 이름의 길이가 길어지는 디렉토리 구조는?

① 단일 디렉토리 구조

❷ 2단계 디렉토리 구조

③ 트리형태 디렉토리 구조

④ 비순환 그래프 디렉토리 구조

47. 어셈블러를 두 개의 Pass로 구성하는 이유로서 가장 적절한 것은?

① pass1, 2의 어셈블러 프로그램이 작아서 경제적이기 때문에

② 한 개의 pass만을 사용하면 프로그램의 크기가 증가하여 유지보수가 어렵기 때문에

③ 한 개의 pass만을 사용하면 메모리가 많이 소요되기 때문에

❹ 기호를 정의하기 전에 사용할 수 있어 프로그램 작성이 용이하기 때문에

48. 매크로 프로세스가 수행해야 하는 기본적인 기능에 해당하지 않는 것은?

❶ 매크로 구문 인식	② 매크로 호출 인식

③ 매크로 정의 인식	④ 매크로 정의 저장

49. RR(Round-Robin) 스케줄링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선점(preemptive) 방식이다.

② 시간 할당량(time quantum)이 커지면 FCFS 스케줄링과 같은 효과를 얻는다.

③ 시간 할당량이 작아지면 프로세스 문맥 교환(context switch)이 자주 일어난다.

❹ 작업이 끝나기까지의 실행시간 추정치가 가장 작은 작업을 먼저 실행시키는 기법이다.

50. 선점(preemptive) 방식을 사용하는 cpu 스케줄링 방식은?

❶ SRT 스케줄링	② FIFO 스케줄링

③ HRN 스케줄링	④ SJF 스케줄링

51. 너무 자주 페이지 교환이 발생하여 어떤 프로세스가 프로그램 수행에 소요되는 시간보다 페이지 교환에 소요되는 시간이 더 많은 경우를 무엇이라 하는가?

① locality	❷ thrashing

③ working	④ pre-paging

52. UNIX에서 파일의 사용허가를 정하는 명령은?

① finger	❷ chmod

③ fsck	④ ls

53. 유닉스 시스템에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 유닉스는 대부분 C 언어로 작성되어 있다.

❷ Stand alone 시스템에 주로 사용된다.

③ Multi-task, Multi-user 시스템이다.

④ Networking 기능이 풍부하다.

54. 분산 운영체제의 구조중 아래 설명에 해당하는 구조는?

❶ ring connection	② hierarchy connection

③ star connection	④ partially connection

55. HRN 스케줄링에서 우선 순위 계산식으로 올바른 것은?

❶ (대기시간 + 서비스시간) / 서비스시간

② (대기시간 + 서비스시간) / 대기시간

③ (대기시간 + 응답시간) / 응답시간

④ (대기시간 + 응답시간) / 대기시간

56. 분산 시스템의 투명성(transparency)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위치(location) 투명성은 하드웨어와 소프트웨어의 물리적 위치를 사용자가 알 필요가 없다.

❷ 이주(migration) 투명성은 자원들이 한 곳에서 다른 곳으로 이동하면 자원들의 이름도 자동으로 바꾸어진다.

③ 복제(replication) 투명성은 사용자에게 통지할 필요없이 시스템 안에 파일들과 자원들의 부가적인 복사를 자유로 할 수 있다.

④ 병행(concurrency) 투명성은 다중 사용자들이 자원들을 자동으로 공유할 수 있다.

57. UNIX에서 파일에 대한 정보를 가지고 있는 inode의 내용으로 볼 수 없는 것은?

① 파일의 크기	② 최종 수정시간

③ 소유자	❹ 파일 경로명

58. 사용자는 단말 장치를 이용하여 운영체제와 상호 작용하며, 시스템은 일정 시간 단위로 cpu를 한 사용자에서 다음 사용자로 신속하게 전환함으로써, 각각의 사용자들은 실제로 자신만이 컴퓨터를 사용하고 있는 것처럼 사용할 수 있는 처리 방식은?

① Batch Processing System

❷ Time-Sharing Processing System

③ Off-Line Processing System

④ Real Time Processing System

59. 그림과 같이 저장장치가 배치되어 있을 때 13K의 작업이 공간의 할당을 요구하여 최악 적합(Worst-Fit) 전략을 사용한다면 어느 주소에 배치되는가?

① b	② d

③ f	❹ h

60. UNIX에서 프로세스를 복제하는 기능은?

① getppid	② getpid

❸ fork	④ exec

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 위험성 추정을 위한 위험표(risk table)에 포함될 사항이 아닌 것은?

❶ 위험 발생시간	② 위험 발생확률

③ 위험의 내용 및 종류	④ 위험에 따르는 영향력

62. 결합도(coupling)가 강한 순서대로 옳게 나열된 것은?

❶ 내용 결합도>공통 결합도>제어 결합도>스탬프 결합도>데이터 결합도

② 공통 결합도>내용 결합도>제어 결합도>데이터 결합도>스탬프 결합도

③ 데이터 결합도>내용 결합도>제어 결합도>공통 결합도>스탬프 결합도

④ 공통 결합도>내용 결합도>제어 결합도>스탬프 결합도>데이터 결합도

63. 자료흐름도에서 구성요소에 대한 기호의 표현 연결이 옳지 않은 것은?

① 자료흐름 : 화살표로 표시

❷ 처리공정 : 마름모로 표시

③ 자료저장 장소 : 직선(단선, 이중선)으로 표시

④ 종착지 : 사각형으로 표시

64. 소프트웨어 검사 단계를 올바른 순서로 나열한 것은?

① (ㄱ)(ㄴ)(ㄷ)(ㄹ)	❷ (ㄷ)(ㄱ)(ㄴ)(ㄹ)

③ (ㄴ)(ㄷ)(ㄹ)(ㄱ)	④ (ㄴ)(ㄹ)(ㄱ)(ㄷ)

65. HIPO(hierarchy plus input process output)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① HIPO 다이어그램에는 가시적 도표(visual table of contents), 총체적 다이어그램(overview diagram), 세부적 다이어그램(detail diagram)의 세종류가 있다.

❷ 가시적 도표(visual table of contents)는 시스템에 있는 어떤 특별한 기능을 담당하는 부분의 입력, 처리, 출력에 대한 전반적인 정보를 제공한다.

③ HIPO 다이어그램은 분석 및 설계 도구로서 사용된다.

④ HIPO는 시스템의 설계나 시스템 문서화용으로 사용되고 있는 기법이며, 기본 시스템 모델은 입력, 처리, 출력으로 구성된다.

66. Rumbaugh의 객체 모델링 기법(OMT)에서 사용하는 세가지 모델링이 아닌 것은?

① 객체 모델링(object modeling)

❷ 정적 모델링(static modeling)

③ 동적 모델링(dynamic modeling)

④ 기능 모델링(functional modeling)

67. 소프트웨어 개발 과정에서 사용되는 요구 분석, 설계, 구현, 검사 및 디버깅 과정을 컴퓨터와 전용의 소프트웨어 도구를 사용하여 자동화하는 작업을 무엇이라고 하는가?

① CAT(Computer Aided Testing_

② CAD/CAM(Computer Aided Design and Manufacturing)

❸ CASE(Computer Aided Software Engineering)

④ CAI(Computer Aided Instruction)

68. 소프트웨어 프로젝트 관리에 중요한 영향을 주는 3대 요소는?

❶ 사람, 문제, 프로세스	② 문제, 프로젝트, 작업

③ 사람, 문제, 도구	④ 작업, 문제, 도구

69. 객체는 다른 객체로부터 자신의 자료를 숨기고 자신의 연산만을 통하여 접근을 허용하는 것을 무엇이라 하는가?

① abstraction	❷ information hiding

③ modularity	④ typing

70. 자료흐름중심 설계 절차를 올바른 순서로 나열한 것은?

① 1-2-3-4-5	❷ 3-2-1-4-5

③ 4-5-3-2-1	④ 4-5-1-2-3

71. COCOMO 법에 의한 소프트웨어 모형에 속하지 않는 것은?

① Basic COCOMO	❷ Putnam COCOMO

③ Intermediate COCOMO	④ Detailed COCOMO

72. Boehm이 제안한 나선형 모델의 태스크(task)에 해당되지 않는 것은?

① 계획 수립(Planning)

② 위험 분석(Risk Analysis)

❸ 객체 구현(Object Implementation)

④ 고객 평가(Customer Evaluation)

73. 소프트웨어 품질 보증을 위한 정형 기술 검토의 지침 사항으로 옳지 않은 것은?

① 논쟁과 반박의 제한성	❷ 의제의 무제한성

③ 제품검토의 집중성	④ 참가인원의 제한성

74. 소프트웨어 개발 방법론에서 구현(Implementation)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 요구사항 분석 과정 중 모아진 요구사항을 옮기는 것

② 시스템이 무슨 기능을 수행하는지에 대한 시스템의 목표기술

❸ 프로그래밍 또는 코딩이라고 불리며, 설계 명세서가 컴퓨터가 알 수 있는 모습으로 변환되는 과정

④ 시스템이나 소프트웨어 요구 사항을 정의하는 과정

75. 다음 중 가장 높은 응집력을 갖는 단계는?

① sequential cohesion	② coincidental cohesion

❸ functional cohesion	④ procedural cohesion

76. 소프트웨어 품질목표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 신뢰성(reliability) : 정확하고 일관된 결과를 얻기 위해 요구된 기능을 수행하는 정도

② 이식성(portability) : 다양한 하드웨어 환경에서도 운용 가능하도록 쉽게 수정될 수 있는 정도

③ 상호운용성(interoperability) : 다른 소프트웨어와 정보를 교환할 수 있는 정도

❹ 사용용이성(usability) :전체나 일부 소프트웨어가 다른 응용 목적으로 사용될 수 있는 정도

77. 구조적 프로그래밍에서 사용하는 기본적인 제어구조에 해당하지 않는 것은?

① 순차(sequence)	② 반복(iteration)

❸ 호출(call)	④ 선택(selection)

78. 객체지향기술에서 다형성(polymorphism)의 의미로 가장 적절한 것은?

① 다중 메시지를 수행하기 위하여 이용되는 기술

② 동일한 일을 수행하기 위하여 상이한 메소드 이름을 이용하는 능력

❸ 상이한 일을 수행하기 위하여 동일한 메시지 형태를 이용하는 능력

④ 많은 상이한 클래스들이 동일한 메소드 명을 이용하는 능력

79. 소프트웨어 라이프사이클 단계중 가장 오랜 시간이 걸리며, 대부분의 비용을 차지하는 단계는?

① 타당성 검토 단계

❷ 운용 및 유지 보수 단계

③ 기본설계 단계

④ 실행 단계

80. 현재 프로그램으로부터 데이터, 아키텍쳐, 그리고 절차에 관한 분석 및 설계 정보를 추출하는 과정은?

① 재공학(re-engineering)

❷ 역공학(reverse engineering)

③ 순공학(forward engineering)

④ 재사용(reuse)

5과목 : 데이터 통신

81. LAN(Local Area Network)의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 오류 발생율이 낮다.

❷ 통신 거리에 제한이 없다.

③ 경로 선택이 필요하지 않다.

④ 망에 포함된 자원을 공유한다.

82. 패킷 교환망의 주요 기능으로 옳지 않는 것은?

① 경로 선택 제어	② 트래픽 제어

③ 에러 제어	❹ 액세스 제어

83. 부가가치 통신망의 기능이 아닌 것은?

① 교환 기능	② 통신 처리 기능

③ 정보처리 기능	❹ 메시지 저장 기능

84. 패킷교환의 가상회선 방식과 회선 교환 방식의 공통점은?

① 전용회선을 이용한다.

❷ 별도의 호(call) 설정 과정이 있다.

③ 회선 이용률이 낮다.

④ 데이터 전송 단위 규모를 가변으로 조정할 수 있다.

85. 원래의 신호를 다른 주파수대역으로 변조하지 않고 전송하는 방식은?

❶ 베이스 밴드 방식	② 압축 밴드 방식

③ 광대역 방식	④ 협대역 방식

86. 10 BASE T에서 10이 의미하는 것은?

① 배선할 수 있는 케이블의 길이가 10m이다.

❷ 데이터 전송속도가 10Mbps이다.

③ 접속할 수 있는 단말의 수가 10대이다.

④ 케이블의 굵기가 10㎜이다.

87. 다음 그림은 어떤 다중화 방식을 나타낸 것인가?

① 통계적 다중화	② 주파수 분할 다중화

③ 진폭 분할 다중화	❹ 시분할 다중화

88. 통신 경로에서 오류 발생시 수신측은 오류의 발생을 송신측에 통보하고 송신측은 오류가 발생한 프레임을 재전송하는 오류 제어 방식은?

① 순방향 오류 수정(FEC)

② 역방향 오류 수정(BEC)

③ 에코 점검

❹ ARQ(Automatic Repeat request)

89. 전송을 위한 제어 절차의 단계 중 3단계는?

① 데이터 링크 종결

❷ 정보 메시지의 전송

③ 데이터링크의 설정

④ 데이터 통신회선의 절단

90. 데이터 링크 제어 문자 중에서 수신측에서 송신측으로 부정 응답으로 보내는 문자는?

❶ NAK(Negative Acknowledge)

② ACK(ACKnowledge)

③ STX(Start of TeXt)

④ ENQ(ENQuiry)

91. 역 다중화기의 특징을 설명한 것이 아닌 것은?

① 비용을 절감할 수 있다.

❷ 회선 경로 변경이 어렵다.

③ 광대역 통신 속도를 얻을 수 있다.

④ 전용 회선의 고장시 DDD(Direct Distance Dial)망을 이용할 수 있다.

92. 다음 그림과 같은 전송 방식의 이름은?

❶ 문자 동기 방식	② 비트지향형 동기방식

③ 조보식 동기 방식	④ 프레임 동기방식

93. 기저대 전송방식에서 데이터 신호 이외에 동기 신호, 상태신호 등을 포함하는 데이터 전송속도를 무엇이라 하는가?

① 데이터 신호 속도	② 변조 속도

③ 데이터 전송 속도	❹ 베어러 속도

94. HDLC 의 프로토콜을 수행하는 국(STATION)이 아닌 것은?

❶ 주국	② 복합국

③ 일차국	④ 이차국

95. 8위상 2진폭 변조를 하는 모뎀이 2400baud라면 그 모뎀의 속도는?

① 2400bps	② 3200bps

③ 4800bps	❹ 9600bps

96. 디지털 전송의 특징이 아닌 것은?

① 전송 용량을 다중화 함으로써 효율성이 높다.

② 중계기를 사용함으로 신호의 왜곡과 잡음 등을 줄일 수 있다.

❸ 암호화 작업이 불가능하므로 안정성이 없다.

④ 디지털 기술의 발전으로 전송 장비의 소형화가 가능하며, 가격도 저렴화되고 있다.

97. Protocol의 기능을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

① 동기제어	❷ 역 다중화

③ 요약화(encapsulation)	④ 라우팅(routing)

98. 데이터 비트 7bit, start와 end 및 패리티 비트가 각각 1bit로 구성된 문자를 1600bps의 회선을 사용하여 비동기식으로 전송하면 데이터 최대 전송속도는 얼마인가?

❶ 9600(자/분)	② 7200(자/분)

③ 9000(자/분)	④ 8200(자/분)

99. VAN의 통신처리 기능으로서의 회선제어, 접속 등의 통신 절차를 변환하는 기능은?

❶ 프로토콜 변환	② 부호 변환

③ 양자화 변환	④ 제어 변환

100. 교환기술에서 성능 비교 요소가 아닌 것은?

❶ 오차 발생율	② 전파 지연

③ 전송 시간	④ 노드 지연

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	①	①	②	①	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	②	③	③	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	④	②	③	①	②	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	③	①	④	①	②	④	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	③	③	②	②	④	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	①	①	②	④	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	②	②	②	②	③	①	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	②	③	③	④	③	③	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	④	②	①	②	④	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	④	①	④	③	②	①	①	①