1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2004년 03월 07일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 데이터베이스의 구조를 3단계로 구분할 때, 해당되지 않는 것은?

① 내부스키마	② 외부스키마

③ 개념스키마	④ 내용스키마

2. 릴레이션 R1에 저장된 튜플이 릴레이션 R2에 있는 튜플을 참조하려면 참조되는 튜플이 반드시 R2에 존재해야 한다는 데이터 무결성 규칙은?

① 개체 무결성 규칙(Entity Integrity Rule)

② 참조 무결성 규칙(Referential Integrity Rule)

③ 영역 무결성 규칙(Domain Integrity Rule)

④ 트리거 규칙(Trigger Rule)

3. 데이터 모델(data model)의 개념으로 가장 적절한 것은?

① 현실 세계의 데이터 구조를 컴퓨터 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

② 컴퓨터 세계의 데이터 구조를 현실 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

③ 현실 세계의 특정한 한 부분의 표현이다.

④ 가상 세계의 데이터 구조를 현실 세계의 데이터 구조로 기술하는 개념적인 도구이다.

4. 개체-관계(E-R) 모델에서 개체 타입을 표현하는 도형은?

① 삼각형	② 타원

③ 사각형	④ 마름모

5. 제 3정규형에서 보이스코드 정규형(BCNF)으로 정규화하기 위한 작업은?

① 원자값이 아닌 도메인을 분해

② 부분 함수 종속 제거

③ 이행 함수 종속 제거

④ 결정자가 후보키가 아닌 함수 종속 제거

6. 기본 테이블 R을 이용하여 뷰 V1을 정의하고, 뷰 V1을 이용하여 다시 뷰 V2가 정의되었다. 그리고 기본 테이블 R과 뷰 V2를 조인하여 뷰 V3를 정의하였다. 이때 다음과 같은 SQL 문이 실행되면 어떤 결과가 발생하는지 올바르게 설명한 것은?

① V1만 삭제된다.

② R, V1, V2, V3 모두 삭제된다.

③ V1, V2, V3만 삭제된다.

④ 하나도 삭제되지 않는다.

7. 다양한 화일 조직 방법 중에서 응용에 적합한 화일 조직을 선택하는데 영향을 주는 요인들로만 구성된 것은?

① (ㄱ) , (ㄴ) , (ㄷ) , (ㄹ)	② (ㄴ) , (ㄷ) , (ㄹ)

③ (ㄱ) , (ㄴ) , (ㄷ)	④ (ㄱ) , (ㄴ)

8. 데이터베이스의 뷰(view)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나 이상의 테이블에서 유도되는 가상 테이블이다.

② 뷰 정의문 및 데이터가 물리적 구조로 생성된다.

③ 뷰를 이용한 또 다른 뷰의 생성이 가능하다.

④ 삽입, 갱신, 삭제 연산에는 제약이 따른다.

9. 아래 Tree 구조에 대하여 preorder 순서로 처리한 결과는?

① a -> b -> d -> c -> e -> g -> h -> f

② d -> b -> g -> h -> e -> f -> c -> a

③ a -> b -> c -> d -> e -> f -> g -> h

④ a -> b -> d -> g -> e -> h -> c -> f

10. 데이터베이스에 관련된 용어의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 튜플(tuple) - 테이블에서 열에 해당된다.

② 애트리뷰트(attribute) - 데이터의 가장작은 논리적 단위로서 파일 구조상의 데이터 항목 또는 데이터 필드에 해당한다.

③ 릴레이션(relation) - 릴레이션 스키마와 릴레이션 인스턴스로 구성된다.

④ 도메인(domain) - 애트리뷰트가 취할 수 있는 값들의 집합이다.

11. 관계형 데이터베이스에서 기본 테이블, 뷰, 인덱스, 데이터베이스, 응용계획, 패키지, 접근권한 등을 가지고 있는 것은?

① 사전(dictionary)	② 카탈로그(catalog)

③ 레포지토리(repository)	④ 스키마(schema)

12. 데이터베이스 설계시 다음 ( ) 안의 내용으로 옳은 것은?

① 물리적 설계 --> 논리적 설계 --> 개념적 설계

② 개념적 설계 --> 논리적 설계 --> 물리적 설계

③ 논리적 설계 --> 개념적 설계 --> 물리적 설계

④ 논리적 설계 --> 물리적 설계 --> 개념적 설계

13. SQL에서 명령어 짝의 사용이 부적절한 것은?

① UPDATE... / SET...

② INSERT... / INTO...

③ DELETE... / FROM...

④ CREATE VIEW... / TO...

14. 데이터베이스 구성의 장점이 아닌 것은?

① 데이터 중복 최소화

② 여러 사용자에 의한 데이터 공유

③ 데이터 간의 종속성 유지

④ 데이터 내용의 일관성 유지

15. 다음 ( )에 적합한 단어는?

① independence	② integrity

③ redundancy	④ security

16. 분산 데이터베이스 시스템이 사용자에게 제공하는 4가지 유형의 투명성(Transparency)에 속하지 않는 것은?

① 위치 투명성	② 복제 투명성

③ 수행 투명성	④ 병행 투명성

17. 트랜잭션(Transaction)은 보통 일련의 연산 집합이란 의미로 사용하며 하나의 논리적 기능을 수행하는 작업의 단위이다. 트랜잭션이 가져야 할 특성으로 거리가 먼 것은?

① 원자성(Atomity)	② 격리성(Isolation)

③ 영속성(Durability)	④ 병행성(Concurrency)

18. 스택(Stack)의 응용에서 다음의 수식을 후위 표기법으로 표기시 옳은 것은?

① A / B + C - D * E	② AB / C + DE * -

③ A / B + C - * DE	④ AB / C + - DE *

19. 버킷(bucket)과 가장 관련이 깊은 것은?

① SAM	② ISAM

③ B-Tree	④ Hashing

20. 다음 문장이 설명하는 것은?

① Entity	② Attribute

③ Relation	④ Domain

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 0-번지(zero-address) 명령형을 갖는 컴퓨터 구조의 원리는 어느 것을 사용하는가?

① accumulator extension register

② virtual memory architecture

③ stack architecture

④ micro-programming

22. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

① PC는 다음에 실행할 번지를 갖고 있는 레지스터이다.

② 제어 신호는 마이크로 동작이 순서적으로 일어나게 한다.

③ fetch 사이클은 CPU가 메모리에서 명령을 가져오는 사이클이다.

④ CPU의 제어 장치는 명령 레지스터와 신호 발생장치만으로 구성되어 있다.

23. 리커션(recursion) 프로그램에 해당하는 것은?

① 한 루틴(routine)이 반복될 때

② 한 루틴(routine)이 자기를 다시 부를 때

③ 다른 루틴(routine)이 다른 루틴을 부를 때

④ 한 루틴(routine)에서 다른 루틴으로 갈 때

24. 반드시 누산기가 필요한 주소지정방식은?

① 0-Address 주소지정방식

② 1-Address 주소지정방식

③ 2-Address 주소지정방식

④ 3-Address 주조지정방식

25. 다음 설명 중 부프로그램과 매크로(Macro)의 공통점은?

① 삽입하여 사용한다.

② 분기로 반복을 한다.

③ 다른 언어에서도 사용한다.

④ 여러 번 중복되는 부분을 별도로 작성하여 사용한다.

26. 연관 메모리(associative memory)의 특징이 아닌 것은?

① 주소 매핑(mapping)

② 내용 지정 메모리(CAM)

③ 메모리에 저장된 내용에 의한 access

④ 기억장치에 저장된 항목을 찾는 시간 절약

27. 기억장치가 아닌 것은?

① 자기 드럼 장치

② 자기 디스크 장치

③ 자기 테이프 장치

④ 자기 잉크 문자 읽어내기 장치

28. 인터럽트의 발생 원인으로 적당하지 않은 것은?

① SuperVisor Call	② 정전

③ 분기 명령의 실행	④ 데이터 에러

29. 8진수 0.54를 십진수로 나타내면?

① 0.6875	② 0.8756

③ 0.7568	④ 0.5687

30. 가상기억장치(virtual memory)의 특징이 아닌 것은?

① 컴퓨터의 용량을 확장하기 위한 방법이다.

② 가상기억공간의 구성은 프로그램에 의해서 수행된다.

③ 가상기억장치의 목적은 기억공간이 아니라 속도이다.

④ 주기억장치와 보조기억장치가 계층 기억 체제를 이루고 있다.

31. 하드웨어의 특성 상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보 전달의 능력 한계를 무엇이라 하는가?

① 주기억장치 밴드폭

② 주기억장치 접근률

③ 주기억장치 접근 실패

④ 주기억장치사용의 편의성

32. 컴퓨터의 윈도우 창에 여러 윈도우를 열어놓고 작업하는 것을 주기억장치 처리 방법으로 무엇이라 하는가?

① 보조 프로그램	② 멀티프로세싱

③ 멀티프로그래밍	④ 리얼타임 프로그램

33. 인터럽트 요인이 발생했을 때 CPU의 상태를 확인해야 하는데 해당되지 않는 것은?

① 프로그램 카운터의 내용

② 플래그 상태 조건 내용

③ 모든 레지스터의 내용

④ CPU의 수행 속도

34. 소프트웨어에 의하여 우선순위를 판별하는 방법을 무엇이라 하는가?

① 데이지체인	② 폴링

③ 핸드셰이킹	④ 인터럽트 벡터

35. 하드웨어 우선순위 인터럽트의 특징은?

① 가격이 싸다.

② 응답속도가 빠르다.

③ 유연성이 있다.

④ 우선순위는 소프트웨어로 결정한다.

36. 논리마이크로 연산에 있어서 레지스터 A와 B의 값이 단서와 같이 주어졌을 때 selective-set 연산을 수행하면 어떻게 되는가?(단, A는 프로세서 레지스터이고, B는 논리 오퍼랜드, A=1010, B=0011)

① 1100	② 1011

③ 0011	④ 1010

37. 주기억장치에 기억된 명령을 꺼내서 해독하고, 시스템 전체에 지시 신호를 내는 것은?

① channel	② ALU

③ control unit	④ I/O unit

38. Half - Adder는 2bit(x,y)를 산술적으로 가산하는 조합회로이며, 이에 해당하는 진리표는 이래와 같다. 캐리(c)와 합(s)를 논리적으로 구한 것은?

①	②

③	④

39. 데이터 입출력 전송이 CPU를 통하지 않고 직접 주기억 장치와 주변장치 사이에서 수행되는 방식은?

① Bus	② DMA

③ Cache	④ Interleaving

40. 스택 메모리에 대한 정보의 입출력 방식은?

① FIFO	② FILO

③ LILO	④ LIFO

3과목 : 운영체제

41. 시스템을 설계할 때 최적의 페이지 크기에 관한 결정이 이루어져야만 한다. 페이지 크기에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 페이지 크기가 크면 페이지 테이블 공간은 증가한다.

② 입출력 전송시 큰 페이지가 더 효율적이다.

③ 페이지 크기가 클수록 디스크 접근 시간 부담이 감소된다.

④ 페이지 크기가 작으면 페이지 테이블의 단편화가 발생한다.

42. 운영체제의 운영 방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하나의 컴퓨터 시스템에서 여러 프로그램들이 주기억장치에 적재되고 이들이 처리장치를 번갈아 사용하며 실행하도록 하는 것을 다중프로그래밍(Multiprogramming)개념이라고 한다.

② 한대의 컴퓨터를 동시에 여러 명의 사용자가 대화식으로 사용하는 방식으로 처리속도가 매우 빨라 사용자는 독립적인 시스템을 사용하는 것으로 인식하는 것을 배치처리(Batch Processing)라고 한다.

③ 한 대의 컴퓨터에 중앙처리장치가 2개 이상 설치되어 여러 명령을 동시에 처리하는 것을 다중프로세싱(Multiprocessing) 방식이라고 한다.

④ 여러 대의 컴퓨터들에 의해 작업들을 나누어 처리하여 그 내용이나 결과를 통신망을 이용하여 상호 교환되도록 연결되어 있는 것을 분산처리(Distributed Processing) 시스템이라고 한다.

43. 하나의 프로세스가 작업 수행 과정에서 수행하는 기억 장치 접근에서 지나치게 페이지 폴트가 발생하여 프로세스 수행에 소요되는 시간보다 페이지 이동에 소요되는 시간이 더 커지는 현상은?

① 스레싱(thrashing)	② 워킹세트(working set)

③ 세마포어(semaphore)	④ 교환(swapping)

44. 유닉스의 파일 시스템에서 슈퍼블럭(superblock)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용가능한 i-node의 개수를 알 수 있다.

② 부트 스트랩시에 사용되는 코드를 갖고 있다.

③ file 시스템마다 각각의 슈퍼블럭을 가지고 있다.

④ 사용 가능한 디스크 블럭의 개수를 알 수 있다.

45. 파일 구성 방식 중 ISAM(Indexed Sequential Access - Method)의 물리적인 색인 구성은 디스크의 물리적 특성에 따라 색인(index)을 구성하는데, 다음 중 3단계 색인에 해당되지 않는 것은?

① 실린더 색인(cylinder index)

② 트랙 색인(track index)

③ 마스터 색인(master index)

④ 볼륨 색인(volume index)

46. 한 프로세스가 공유 메모리 혹은 공유 파일을 사용하고 있을 때 다른 프로세스들이 사용하지 못하도록 배제시키는 제어 기법을 무엇이라고 하는가?

① Deadlock	② Mutual Exclusion

③ Interrupt	④ Critical Section

47. SJF 방식의 단점을 보완하기 위해 대기시간을 고려한 프로세스의 응답률로 프로세스의 우선순위를 결정하는 프로세스 스케줄링 방법은?

① 우선순위(Priority) 스케줄링

② 다단계큐(Multilevel Feedback Queue) 스케줄링

③ HRN 스케줄링

④ Round-Robin 스케줄링

48. 프로세스(Process)의 정의에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 동기적 행위를 일으키는 주체

② 실행중인 프로그램

③ 프로시저의 활동

④ 운영체제가 관리하는 실행 단위

49. 병렬 처리 시스템의 형태 중 분리수행(Separate - Execution)의 설명으로 틀린 것은?

① 한 프로세서의 장애는 전 시스템에 영향을 미치지 않는다.

② 하나의 주프로세서와 나머지 종프로세서로 구성된다.

③ 프로세서별 자신만의 파일 및 입출력장치를 제어한다.

④ 프로세서별 인터럽트는 독립적으로 수행된다.

50. 절대로더에서의 각 기능과 수행 주체의 연결이 옳지 않은 것은?

① 연결 - 로더

② 재배치 - 어셈블러

③ 적재 - 로더

④ 기억장소할당 - 프로그래머

51. 프로세스가 자원을 기다리고 있는 시간에 비례하여 우선순위를 부여함으로써 무기한 문제를 방지하는 기법은?

① 노화(aging) 기법

② 재사용(reusable) 기법

③ 환형대기(circular wait)

④ 치명적인 포옹(deadly embrace)

52. UNIX 시스템의 구조 중 사용자와 직접 대화하는 시스템의 한 부분으로, 사용자의 명령을 입력으로 받아 시스템 기능을 수행하는 명령 해석기 역할을 하는 계층은 어느 것인가?

① 커널(kernel)	② 셸(shell) 프로그램

③ 기억장치 관리기	④ 스케줄러(scheduler)

53. 매크로 프로세스가 수행해야 하는 기본적인 기능에 해당하지 않는 것은?

① 매크로 구문 인식	② 매크로 호출 인식

③ 매크로 정의 인식	④ 매크로 정의 저장

54. 한 프로세스에서 사용되는 각 페이지마다 시간 테이블을 두어 현 시점에서 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 교체하는 알고리즘은?

① LFU	② FIFO

③ LRU	④ NUR

55. 디스크 스케줄링에서 SCAN 기법을 사용할 경우, 다음과 같은 작업대기 큐의 작업들을 수행하기 위한 헤드의 총 트랙 이동 거리는?(단, 초기 헤드의 위치는 30이고, 현재 0번 트랙으로 이동 중이다.)

① 39	② 59

③ 70	④ 151

56. SSTF 기법을 사용하는 경우, 헤드의 현재 위치가 53 트랙이고(그 이전의 위치는 59 트랙이었음), 요구 큐에는 [ 98,180, 37, 64, 10, 28 ]의 트랙번호가 저장되어 있다. 헤드는 몇 번 트랙으로 이동하겠는가?

① 10	② 28

③ 37	④ 64

57. 디렉토리 구조 중 가장 간단한 형태로 같은 디렉토리에 시스템에 보관된 모든 파일 정보를 포함하는 구조는?

① 일단계 디렉토리	② 트리 구조 디렉토리

③ 이단계 디렉토리	④ 비주기 디렉토리

58. 운영체제에서 커널의 기능이 아닌 것은?

① 프로세스 생성, 종료	② 사용자 인터페이스

③ 기억 장치 할당, 회수	④ 파일 시스템 관리

59. UNIX 에서 파일의 조작을 위한 명령어가 아닌 것은?

① cp	② mv

③ ls	④ rm

60. UNIX에서 파일 모드가 다음과 같을 때, 옳은 설명은?

① 디렉토리 파일이다.

② 입출력장치 화일이다.

③ 어떤 사용자라도 실행시킬 수 있다.

④ 어떤 사용자라도 파일의 읽기가 가능하다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어 구조와 관련된 용어로, 주어진 한 모듈(module)을 제어하는 상위 모듈 수를 나타내는 것은?

① Modularity	② Subordinate

③ Fan-in	④ Superordinate

62. 상향식 통합 테스트(Bottom-Up Integration Test)의 과정이 옳게 나열된 것은?

① ①→②→③→④	② ②→①→③→④

③ ②→③→①→④	④ ①→②→④→③

63. 좋은 모듈이 되기 위한 응집도와 결합도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 모듈의 응집도와 결합도 모두가 높아야 한다.

② 모듈의 응집도는 높아야 하고 결합도는 낮아야 한다.

③ 모듈의 응집도는 낮아야 하고 결합도는 높아야 한다.

④ 모듈의 응집도와 결합도 모두가 낮아야 한다.

64. 객체지향 시스템에서 자료부분과 연산(또는 함수)부분 등 정보처리에 필요한 기능을 한 테두리로 묶는 것을 무엇이라고 하는가?

① 정보 은닉(information hiding)

② 클래스(class)

③ 캡슐화(encapsulation)

④ 통합(integration)

65. 객체지향 기법에서 상속(inheritance)의 결과로서 얻을 수 있는 가장 주요한 이점은?

① 모듈 라이브러리(Library)의 재이용

② 객체지향 DB를 사용할 수 있는 능력

③ 클래스와 오브젝트들을 재사용할 수 있는 능력

④ 프로젝트들을 보다 효과적으로 관리할 수 있는 능력

66. 자료사전(DD)에서 하나 이상의 선택이 필요할 때 사용하는 기호는?

① ( )	② { }

③ [ ]	④ <>

67. 실제 상황이 나오기 전에 가상으로 시뮬레이션을 통해 최종 결과물에 대한 예측을 할 수 있는 소프트웨어 수명 주기 모형은?

① 점증적 모형(incremental model)

② 프로토타이핑 모형(prototyping model)

③ 코코모 모형(cocomo model)

④ 폭포수 모형(waterfall model)

68. 프로그램을 구성하는 기능을 기술한 것으로 입력, 처리, 출력을 기술하는 HIPO 패키지에 해당하는 것은?

① Overview Diagram	② Detail Diagram

③ Visual Table of Contents	④ Index Diagram

69. 형상관리(configuration management)의 관리 항목으로 거리가 먼 것은?

① 정의 단계의 문서

② 개발 단계의 문서와 프로그램

③ 유지보수 단계의 변경 사항

④ 소프트웨어 개발 비용

70. 프로젝트 관리의 대상으로 거리가 먼 것은?

① 비용관리	② 일정관리

③ 고객관리	④ 품질관리

71. 소프트웨어의 재사용으로 얻어지는 이익이 아닌 것은?

① 표준화의 원칙을 무시할 수 있다.

② 프로젝트의 개발 위험을 줄여줄 수 있다.

③ 프로젝트의 개발기간과 비용을 줄일 수 있다.

④ 개발자의 생산성을 향상시킬 수 있다.

72. 객체지향 소프트웨어 개발모형의 개발 단계로 옳은 것은?

① (ㄷ) → (ㄱ) → (ㄹ) → (ㄴ) → (ㅁ)

② (ㄷ) → (ㄹ) → (ㄴ) → (ㄱ) → (ㅁ)

③ (ㄷ) → (ㄴ) → (ㄹ) → (ㄱ) → (ㅁ)

④ (ㄷ) → (ㄹ) → (ㄱ) → (ㄴ) → (ㅁ)

73. 객체 지향 개념 중 하나 이상의 유사한 객체들을 묶어 공통된 특성을 표현한 데이터 추상화를 의미하는 것은?

① 메소드(method)	② 클래스(class)

③ 상속성(inheritance)	④ 추상화(abstraction)

74. 소프트웨어 품질 측정의 항목으로 거리가 먼 것은?

① 정확성	② 무결성

③ 간결성	④ 사용성

75. 소프트웨어 라이프사이클 단계 중 가장 오랜 시간이 걸리며 대부분의 비용을 차지하는 단계는?

① 타당성 검토단계	② 운용 및 유지보수 단계

③ 기본설계 단계	④ 실행단계

76. 자료흐름도(DFD : Data Flow Diagram)의 구성요소 중 자료출처와 도착지를 나타내는 기호는?

①	②

③	④

77. 자료흐름도(DFD)의 작성 지침이라고 볼 수 없는 것은?

① 자료는 처리를 거쳐 변환될 때마다 새로운 명칭을 부여해야 한다.

② 자료흐름도의 최하위 처리는 소단위명세서를 갖는다.

③ 배경도(context diagram)에도 명칭과 번호를 부여해야 한다.

④ 어떤 처리(process)가 출력자료를 산출하기 위해서는 필요한 자료가 반드시 입력되어야 한다.

78. 소프트웨어 공학의 기본 원칙이라고 볼 수 없는 것은?

① 현대적인 프로그래밍 기술 적용

② 지속적인 검증 시행

③ 결과에 대한 명확한 기록 유지

④ 충분한 인력 투입

79. 응집력이 강한 것부터 약한 순서로 옳게 나열된 것은?

① sequential→functional→procedural→coincidental→logical

② procedural→coincidental→functional→sequential→logical

③ functional→sequential→procedural→logical→coincidental

④ logical→coincidental→functional→sequential→procedural

80. COCOMO의 비용 산정에 의해 개발에 소요되는 노력이 40PM(Programmer-Month)으로 계산되었다. 개발에 소요되는 기간이 5개월이고, 1인당 인건비가 100만원이라면 이 프로젝트에 소요되는 총 인건비는 얼마인가?

① 2억원	② 1억원

③ 4천만원	④ 2천만원

5과목 : 데이터 통신

81. 패킷 교환망의 기능 중 경로배정 방법이 아닌 것은?

① 고정경로 배정 방식	② 우회경로 배정 방식

③ 플러딩 방식	④ 적응경로 배정 방식

82. 제시한 OSI 7계층 중에서 제일 상위 계층은?

① 세션 계층	② 네트워크 계층

③ 트랜스포트 계층	④ 데이터링크 계층

83. LAN 간의 인터네트워킹 연결 장치로 제 2계층에서 동작하는 장비는?

① 리피터	② 브리지

③ 프로토콜 번역기	④ 게이트웨이/라우터

84. PCM 방식의 변조 순서로서 옳은 것은?

① 신호→ 양자화→ 표본화→ 부호화

② 신호→ 표본화→ 양자화→ 부호화

③ 신호→ 부호화→ 표본화→ 양자화

④ 신호→ 표본화→ 부호화→ 양자화

85. 다음 아래 두 코드의 해밍 거리(Hamming Distance)는 얼마인가?

① 4	② 5

③ 6	④ 7

86. 부가가치통신망(VAN)의 통신처리 기능에 포함되지 않는 것은?

① 데이터 전송 기능	② 전자사서함 기능

③ 프로토콜 변환 기능	④ 동보통신 기능

87. 음성 전화망과 같이 메시지가 전송되기 전에 발생지에서 목적지까지의 물리적 통신 회선 연결이 선행되어야 하는 교환 방식은?

① 메시지 교환 방식	② 데이터그램 방식

③ 회선교환 방식	④ ARQ 방식

88. 이중나선(Twistedpair wire)형 전송회선의 특징으로 볼 수 없는 것은?

① PC용 LAN에서 주로 사용된다.

② 고속 전송이 어렵다.

③ 넓은 대역폭을 제공하고 전송속도가 15Mbps 이상이다.

④ 두 줄의 전선을 꼬아 놓은 케이블 형태이다.

89. IP 주소에서 1개의 C-class는 32비트의 길이로 8비트 호스트 식별자를 갖는다. 이 때 최대 몇 개의 호스트 주소를 가질 수 있는가?

① 128개	② 254개

③ 1024개	④ 4096개

90. TCP/IP의 계층이 아닌 것은?

① 응용 계층	② 네트워크 계층

③ 세션 계층	④ 전송 계층

91. 흐름제어는 슬라이딩 윈도우 방식을 주로 사용한다. 이때 윈도우에 대한 올바른 설명은?

① 프로그램 처리 버퍼의 반도체 갯수

② 전송할 수 있는 프레임의 갯수

③ 에러제어 복구 가능 횟수

④ 운영체제의 버전 정보

92. 다수의 타임 슬롯으로 하나의 프레임이 구성되고, 각 타임 슬롯에 채널을 할당하여 다중화 하는 것은?

① TDMA	② CDMA

③ FDMA	④ CSMA

93. 다음 다중화 기법 중 TV 공중파와 관련이 있는 것은?

① CDM	② FDM

③ TDM	④ PDM

94. 수신측에서 에러 점검 후 제어 신호를 보내올 때까지 오버헤드(overhead)가 효율면에서 가장 부담이 큰 것은?

① 연속적 ARQ(Continuous Automatic Repeat Request)

② 적응적 ARQ(Adaptive Automatic Repeat Request)

③ 블록 연속 전송 ARQ(Go back-N Automatic Repeat Request)

④ Stop-and-Wait ARQ

95. 다른 네트워크 또는 같은 네트워크를 연결하여 그 중추역할을 하는 네트워크로 보통 인터넷의 주가 되는 기간 망을 일컫는 용어는?

① Gateway	② Backbone

③ DNS	④ IDSN

96. 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

① BGP(Border Gateway Protocol)

② EGP(Exterior Gateway Protocol)

③ SNMP(Simple Network Management Protocol)

④ RIP(Routing Information Protocol)

97. 데이터를 전송하는데 있어서 정보 전달 방향이 교대로 바뀌어 전송되는 통신 방법은?

① 반이중 통신	② 전이중 통신

③ 단방향 통신	④ 시분할 통신

98. 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 변조 기법과 관련이 없는 것은?

① ASK	② PSK

③ FSK	④ PCM

99. 송신 요구를 먼저한 쪽이 송신권을 갖는 방식을 무엇이라 하는가?

① Contention 방식	② Polling 방식

③ Selecting 방식	④ Routing 방식

100. 통계적 시분할 다중화 기법의 장점이 아닌 것은?

① 낭비되는 슬롯을 전송하지 않기 때문에 채널의 낭비를 줄인다.

② 동기식 다중화기보다 더 높은 전송 효율을 가진다.

③ 각 터미널들의 전송량과 관계없이 일정한 지연 시간을 가진다.

④ 같은 속도일 경우 동기식 다중화기보다 더 많은 수의 터미널을 접속할 수 있다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	③	④	④	①	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	④	③	②	③	④	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	④	①	④	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	②	②	②	③	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	②	④	②	③	①	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	③	④	①	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	③	③	②	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	②	③	②	④	③	④	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	②	②	①	①	③	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	①	②	④	②	③	①	④	①	③