1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2005년 05월 29일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. SQL 명령어로 수행된 결과를 실제 물리적 디스크로 저장하는 SQL 명령은?

① ROLLBACK	❷ COMMIT

③ GRANT	④ REVOKE

2. 다음 영문의 괄호에 가장 적합한 것은?

❶ Database Administrator(DBA)

② Application programmers

③ Specialized users

④ End users

3. "트랜잭션 결과 관련 있는 모든 연산들은 완전히 실행되거나 전혀 실행되지 않아야 한다."는 내용이 의미하는 트랜잭션의 요구 사항은 무엇인가?

① 일관성(consistency)	② 영속성(durability)

③ 격리성(isolation)	❹ 원자성(atomicity)

4. 다음과 같은 일련의 권한 부여 SQL 명령에 대한 설명 중 부적합한 것은?

① U1은 STUDENT에 대한 검색 권한이 없다.

② DBA는 STUDENT에 대한 검색 권한이 있다.

❸ U2는 STUDENT에 대한 검색 권한이 있다.

④ U2는 STUDENT에 대한 검색 권한을 다른 사용자에게 부여할 수 없다.

5. 다음 영문의 괄호 안에 적합한 수식의 표현은?

❶ A B + C D + *	② A B + C D * +

③ + A B + C D *	④ * + A B + C D

6. 모든 릴레이션이 갖는 특성이 아닌 것은?

❶ 중복된 튜플을 포함할 수 있다.

② 튜플들 간에는 위에서 아래로의 순서가 없다.

③ 속성들 간에는 왼쪽에서 오른쪽으로의 순서가 없다.

④ 모든 속성값은 원자값이다.

7. 관계 해석(Relational Calculus)을 옳게 설명한 것은?

① 연산들의 절차(sequence)를 사용하여 데이터를 가져온다.

❷ 계산 수식을 사용하여 어떤 데이터를 가져올지 명시한다.

③ 기본적인 연산자로 UNION, INTERSECTION, DIFFERENCE를사용 한다.

④ 전체 관계를 조작하는데 사용되는 연산들의 집합이다.

8. 병행 제어(Concurrency Control) 기법 중에서 잠금(locking) 기법으로 가장 최소 단위의 병행 제어는 어떤 것인가?

① 페이지 차원(Page-level)의 잠금

❷ 행 차원(row-level)의 잠금

③ 테이블 차원(table-level)의 잠금

④ 필드 차원(field-level)의 잠금

9. 선형 구조가 아닌 것은?

① 배열(array)	② 스택(stack)

③ 큐(queue)	❹ 트리(tree)

10. 해싱함수 중 주어진 키를 여러 부분으로 나누고, 각 부분의 값을 더하거나 배타적 논리합(XOR: Exclusive OR) 연산을 통하여 나온 결과로 주소를 취하는 방법은?

① 중간 제곱 방법(Mid-square method)

② 제산 방법(Division method)

❸ 중첩 방법(Folding method)

④ 기수 변환법(Radix conversion method)

11. 데이터베이스 설계단계의 순서로 알맞은 것은?

① ③-⑤-④-①-②	② ④-①-③-⑤-②

❸ ④-③-⑤-①-②	④ ③-⑤-①-④-②

12. 다음에서 설명하는 데이터베이스 설계 단계는?

① 요구사항 및 분석단계	② 개념적 설계 단계

❸ 논리적 설계 단계	④ 물리적 설계 단계

13. DBMS(DataBase Management System)의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 종속성과 중복성의 문제를 해결하기 위해서 제안된 시스템이다.

❷ 데이터 모델링을 수행하고 데이터베이스 스키마를 생성한다.

③ 응용 프로그램과 데이터의 중재자로서 모든 응용 프로그램들이 데이터베이스를 공유할 수 있도록 관리한다.

④ 데이터베이스의 구성, 접근방법, 관리유지에 대한 모든 책임을 지고 있다.

14. SQL의 UPDATE 문에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 새로운 튜플을 삽입할 때 사용한다.

② 테이블 전체를 UPDATE 하기 위해서는 반드시 WHERE 절을 사용하여야 한다.

③ UPDATE 될 속성의 순서는 CREATE TABLE 에 명시되었던 순서이어야 한다.

❹ 튜플의 내용을 변경하는데 사용한다.

15. 릴레이션은 참조할 수 없는 외래키 값을 가질 수 없음을 의미하는 제약조건은?

① 개체 무결성	❷ 참조 무결성

③ 보안 무결성	④ 정보 무결성

16. 데이터 사전(data dictionary)에 대한 설명으로 부적합한 것은?

① 여러 가지 스키마와 이들 속에 포함된 사상들에 관한 정보도 컴파일 되어 저장된다.

❷ 데이터베이스를 실제로 접근하는데 필요한 정보를 유지, 관리하며 시스템만이 접근한다.

③ 사전 자체도 하나의 데이터베이스로 간주되며, 시스템카탈로그(system catalog)라고도 한다.

④ 데이터베이스가 취급하는 모든 데이터 객체들에 대한 정의나 명세에 관한 정보를 관리 유지한다.

17. 네트워크 데이터 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① CODASYL DBTG 모델이라고도 한다.

② m : n 의 관계 표현이 가능하다.

③ 오너-멤버(owner-member) 관계를 가진다.

❹ 데이터 구조도가 트리(tree) 형태이다.

18. 다음과 같이 입력되는 레코드 입력 파일 R={26, 28, 32, 64, 75, 125, 138, 142, 158, 172, 185, 192, 201, 225, 238} 일 때, 이진 검색 방법으로 75를 찾을 경우 비교 횟수는?

① 3	❷ 4

③ 5	④ 6

19. 다음 두 릴레이션에서 외래키로 사용된 것은?(단, 밑줄 친 속성은 기본키)

❶ 제품코드	② 제품명

③ 판매코드	④ 판매처

20. 데이터 모델의 구성요소가 아닌 것은?

① 논리적으로 표현된 데이터 구조

② 구성요소의 연산

③ 구성요소의 제약 조건

❹ 물리적 저장 구조

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 기억 장치와 입출력 장치 간의 차이점이라 볼 수 없는 것은?

① 동작 속도의 차이

② 처리하는 정보 단위의 차이

③ 동작의 자율성 정도

❹ 에러 보정 방식의 차이

22. 입출력 제어방식에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 프로세서에 의한 입·출력 제어 방식으로 크게 동기방식과 비동기 제어방식으로 구분할 수 있다.

② 인터럽트 제어 방식은 프로세서에 의한 제어 방식으로 비동기 제어 방식이다.

❸ 프로그램 제어 방식은 전용장치 제어 방식으로 동기방식과 플래그 검사 방식으로 구분할 수 있다.

④ 전용장치에 의한 제어 방식으로 DMA 방식과 Channel방식이 있다.

23. 주소 지정 방식(Addressing Mode)이 아닌 것은?

① 직접(Direct) 번지 방식

② 간접(Indirect) 번지 방식

③ 즉시(Immediate) 번지 방식

❹ 임시(Temporary) 번지 방식

24. 0-주소 명령 형식에 필요한 것은?

❶ stack	② index register

③ queue	④ base register

25. 2진수 (10110)2을 그레이 코드로 변환한 것은?

❶ (11101)G	② (10110)G

③ (10001)G	④ (11011)G

26. fetch cycle에서 일어나는 micro instruction 이다. 시행순서가 옳은 것은? (단, MAR은 Memory Address Register이고 MBR은 Memory Buffer Register이며, PC는 Program Counter이고 OPR은 Operation Code Register이다.)

① 2→1→3→4	❷ 1→2→3→4

③ 2→4→1→3	④ 3→1→2→4

27. 다음 회로를 하나의 기호로 나타내면?

①	②

❸	④

28. 연산자 기능에 대한 명령어를 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?

① 함수 연산 기능 - ROL, ROR

❷ 전달 기능 - CPA, CLC

③ 제어 기능 - JMP, SMA

④ 입Χ출력 기능 - INP, OUT

29. 인터럽트 체제의 동작을 나열하였다. 수행 순서가 옳은 것은?

❶ ②→①→⑤→④→③	② ②→①→④→⑤→③

③ ②→⑤→①→④→③	④ ②→④→①→⑤→③

30. 인터럽트의 발생 요인이 아닌 것은?

① 정전

❷ 처리할 데이터 양이 많은 경우

③ 컴퓨터가 제어하는 주변 상황에 이상이 있는 경우

④ 불법적인 인스트럭션 수행과 같은 프로그램 상의문제가 발생한 경우

31. 연산 결과를 항상 누산기(Accumulator)에 저장하는 명령어 형식은?

① 0-주소 명령어	❷ 1-주소 명령어

③ 2-주소 명령어	④ 3-주소 명령어

32. 우선순위 인터럽트 운영 방식이 아닌 것은?

① LCFS(Last Come First Service)

② FCFS(First Come First Service)

③ Masking Scheme

❹ Fixed Service

33. 연산 방식에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 직렬 연산 방식은 병렬 연산 방식 보다 시간이 많이 소요된다.

❷ 병렬 연산 방식은 직렬 연산 방식에 비해 속도가 느리다.

③ 직렬 연산 방식은 hardware가 간단하다.

④ 병렬 연산 방식은 hardware가 복잡하다.

34. CPU가 계속 flag를 검사하지 않고 데이터가 준비되면 인터페이스가 CPU에 입·출력을 요구하고 입·출력 전송이 완료되면 CPU는 수행 중이던 프로그램으로 되돌아가서 수행을 재개하는 입·출력 방식은?

① 프로그램된 I/O에 의한 방식

② DMA(Direct Memory Access)

❸ interrupt에 의한 방식

④ register를 이용한 방식

35. 4096x16의 용량을 가진 RAM이 있다. 메모리 버퍼 레지스터(MBR)는 몇 비트의 레지스터인가?

① 8	❷ 16

③ 32	④ 4096

36. 출력 측의 일부가 입력 측에 궤환되어 유발되는 레이스 현상을 없애기 위해 고안된 플립플롭은?

① J-K 플립플롭	❷ M/S 플립플롭

③ R-S 플립플롭	④ D 플립플롭

37. 다음 그림과 같이 A, B 2개의 레지스터에 있는 자료에 대해 ALU가 OR 연산을 행하면 그 결과의 출력 레지스터 C의 내용은? (A:10110110 B:11001100)

① 11101110	❷ 11111110

③ 10000000	④ 10110110

38. 주기억장치는 하드웨어의 특성상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보 전달능력에 한계가 있는데 이 한계를 무엇이라 하는가?

① 주기억장치 전달(transfer)

② 주기억장치 접근폭(accesswidth)

❸ 주기억장치 밴드폭(bandwidth)

④ 주기억장치 정보 전달폭(transferwidth)

39. 주소 설계시 고려할 점으로 옳지 않은 것은?

❶ 주소 공간과 기억 공간을 항상 종속시켜야 한다.

② 주소를 효율적으로 나타낼 수 있어야 한다.

③ 프로그램이나 데이터가 그 컴퓨터 기억장치내의 어느 곳에 기억되어 있더라도 수행이 가능해야 한다.

④ 주소 공간과 기억 공간을 독립시킬 수 있어야 한다.

40. 전자계산기의 중앙처리장치(CPU)는 4가지 단계를 반복적으로 거치면서 동작한다. 4가지 단계에 속하지 않는 것은?

① Fetch cycle	❷ Branch cycle

③ Interrupt cycle	④ Execute cycle

3과목 : 운영체제

41. 세그먼테이션 기법에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 각 세그먼트의 크기는 같다.

② 내부 단편화가 발생한다.

❸ 외부 단편화가 발생한다.

④ 공유가 불가능하다.

42. 컴퓨터시스템에서 전송 정보가 오직 인가된 당사자에 의해서만 수정될 수 있도록 통제하는 것을 정보 보안에서는 무엇이라고 하는가?

① 기밀성	❷ 인증

③ 가용성	④ 무결성

43. 분산 운영체제에서 사용자가 원하는 파일이나 데이터베이스, 프린터 등의 자원들이 지역 컴퓨터 또는 네트워크 내의 다른 원격지 컴퓨터에 존재하더라도 위치에 관계없이 그의 사용을 보장하는 개념은?

❶ 위치 투명성	② 접근 투명성

③ 복사 투명성	④ 접근 독립성

44. 프로세스 제어블록(Process Control Block)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로세스에 할당된 자원에 대한 정보를 갖고 있다.

② 프로세스의 우선순위에 대한 정보를 갖고 있다.

❸ 부모 프로세스와 자식 프로세스는 PCB를 공유한다.

④ 프로세스의 현 상태를 알 수 있다.

45. 디스크 스케줄링 방법 중 LOOK 방식을 사용할 때 현재 헤드가 60 에서 50 으로 이동해 왔다고 가정할 경우 다음과 같은 디스크 큐에서 가장 먼저 처리되는 것은?

❶ 70	② 80

③ 100	④ 90

46. UNIX 에서 사용자와 시스템 간의 인터페이스를 담당하는 것은?

❶ shell	② Exec

③ fork	④ Lex/YACE

47. 가상기억장치의 페이지 대치(REPLACEMENT) 알고리즘이 아닌 것은?

① FIFO(FIRST IN FIRST OUT)

② LRU(LEAST RECENTLY USED)

❸ SSTF(SHORTEST SEEK TIME FIRST)

④ LFU(LEAST FREQUENTLY USED)

48. 운영체제의 주된 관리 작업으로 거리가 먼 것은?

❶ 응용 프로그램 유지 관리	② 기억장치 관리

③ 입출력 장치 관리	④ 프로세서 관리

49. 파일 시스템의 기능이 아닌 것은?

① 파일의 생성, 변경, 제거

② 파일에 대한 여러 가지 접근 제어 방법 제공

③ 정보 손실이나 파괴를 방지하기 위한 기능

❹ 고급 언어로 작성된 원시 프로그램의 번역

50. UNIX 파일 시스템의 inode에서 관리하는 정보가 아닌 것은?

① 파일의 링크 수	② 파일이 만들어진 시간

③ 파일의 크기	❹ 파일이 최초로 수정된 시간

51. 암호화 기법 중 공용키 시스템(Public Key System)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

❶ 암호화키와 해독키는 보안되어야 한다.

② 키의 분배가 용이하다.

③ 암호화키와 해독키가 따로 존재한다.

④ 공용키 암호화 기법을 이용한 대표적 암호화 방식에는 RSA가 있다.

52. 운영체제의 성능 판단 요소로 거리가 먼 것은?

① 처리 능력	❷ 비용

③ 신뢰도	④ 사용가능도

53. UNIX에서 명령어를 백그라운드로 수행시킬 때 가장 큰 장점은?

① 기억장치를 작게 차지한다.

② CPU를 독점적으로 사용할 수 있다.

③ 해당 명령문의 수행시간을 단축할 수 있다.

❹ 수행중인 명령문이 끝나기 전에 다른 명령문을 줄 수 있다.

54. 한정된 시간 제약조건에서 자료를 분석하여 처리하는 시스템으로 비행기 제어 시스템이나 교통 제어 등에 사용되는 운영체제의 종류는?

① 분산 처리 시스템(distributed processing system)

② 일괄 처리 시스템(batch processing system)

❸ 실시간 시스템(real-time system)

④ 병렬 처리 시스템(paralled processing system)

55. 교착 상태의 해결 기법 중 일반적으로 자원의 낭비가 가장 심한 것으로 알려진 기법은?

❶ 교착 상태의 예방	② 교착 상태의 회피

③ 교착 상태의 발견	④ 교착 상태의 복구

56. RR(Round-Robin) 스케줄링에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 선점(preemptive) 방식이다.

② 시간 할당량(time quantum)이 커지면 FCFS 스케줄링과 같은 효과를 얻는다.

③ 시간 할당량이 작아지면 프로세스 문맥 교환(context switch)이 자주 일어난다.

❹ 작업이 끝나기까지의 실행시간 추정치가 가장 작은 작업을 먼저 실행시키는 기법이다.

57. 스케줄링 하고자 하는 세 작업의 도착시간과 실행시간은 다음 표와 같다. 이 작업을 SJF로 스케줄링 하였을 때, 작업 2의 종료시간은? (단, 여기서 오버헤드는 무시한다.)

① 3	② 6

❸ 9	④ 13

58. 다음 표는 고정 분할에서의 기억 장치 단편화 현상을 보이고 있다. 외부단편화(External Fragmentation)는 총 몇 K인가?(분할: 20,50,120,200,300 작업: 10,60,160,100,150)

① 480 k	② 430 k

③ 260 k	❹ 170 k

59. 분산 운영체제의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 변경을 위한 점진적인 확대 용이성

② 고가의 하드웨어에 대한 여러 사용자들 간의 공유

③ 빠른 응답시간

❹ 향상된 보안성

60. 분산 운영체제의 구조 중 완전 연결(Fully Connection)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 사이트는 시스템 안의 다른 모든 사이트와 직접 연결된다.

② 사이트들 간의 메시지 전달이 매우 빠르다.

❸ 기본비용이 적게 든다.

④ 사이트 간의 연결은 여러 회선이 존재하므로 신뢰성이 높다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 서로 관련 있는 데이터와 연산자를 하나로 묶어서 프로그램의 컴포넌트로 재사용할 수 있는 개념을 무엇이라고 하는가?

① 추상화(abstraction)

❷ 캡슐화(encapsulation)

③ 정보은폐(information hiding)

④ 인스턴스(Instance)

62. 소프트웨어 개발 모형 중 나선형 모델의 활동 과정이 아닌 것은?

① 계획 및 정의	② 위험분석

③ 개발	❹ 유지보수

63. 효과적인 S/W 프로젝트 관리를 위한 3가지 관심 초점 사항(3P)이 아닌 것은?

① 사람(People)	② 문제(Problem)

❸ 산출물(Product)	④ 프로세스(Process)

64. 객체지향 설계에 있어서 정보은폐(information hiding)의 가장 근본적인 목적은?

① 코드를 개선하기 위하여

② 프로그램의 길이를 짧게 하기 위하여

❸ 고려되지 않은 영향(side effect)들을 최소화 하기위하여

④ 인터페이스를 최소화하기 위하여

65. 소프트웨어의 위기를 해결하기 위해 개발의 생산성이 아닌 유지보수의 생산성으로 해결하려는 방법을 의미하는 것은?

① 소프트웨어 재사용

❷ 소프트웨어 재공학

③ 클라이언트/서버 소프트웨어 공학

④ 전통적 소프트웨어공학

66. 검증시험(Validation Test)을 하는데 있어 Beta Test에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사용부서에서 개발담당자가 시험한다.

② 개발부서와 사용부서가 공동으로 시험한다.

③ 개발부서에서 개발자가 시험을 한다.

❹ 실업무를 가지고 사용자가 직접 시험한다.

67. 블랙박스 검사에 관하여 기술한 것 중 잘못된 것은?

① 모듈의 구조보다 기능을 검사한다.

② 동치 분할(equivalence partitioning)이라는 기법을 사용한다.

❸ Nassi-Shneiderman 도표를 사용하여 검정기준을 작성할 수 있다.

④ 원인-결과 그래프(cause and effect graph)로 테스트케이스를 작성할 수 있다.

68. DFD 의 설명으로 옳지 않은 것은?

① Bubble Chart라고도 부른다.

❷ 구성 요소 중 종착지는 원으로 표시한다.

③ DFD 작성시 정확한 이름을 사용하고 자료 보존 법칙을 준수한다.

④ 처리공정과 이들 간의 자료흐름을 그래프 형태로 도형화하여 표현한 것이다.

69. 일정 계획과 관계가 먼 것은?

① 작업 분해	② CPM 네트워크

❸ 프로그램 명세서	④ 간트 차트(Gannt Chart)

70. NS(Nassi-Schneiderman) chart에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 논리의 기술에 중점을 둔 도형식 표현 방법이다.

② 연속, 선택 및 다중 선택, 반복 등의 제어논리 구조로 표현한다.

❸ 주로 화살표를 사용하여 논리적인 제어구조로 흐름을 표현한다.

④ 조건이 복합되어 있는 곳의 처리를 시각적으로 명확히 식별하는데 적합하다.

71. 다음 중 Boehm의 S/W 품질 특성에 포함되지 않는 것은?

① 이식성	❷ 복잡성

③ 유지 보수성	④ 사용 편이성

72. COCOMO(COnstructive COst MOdel) 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산정 결과는 프로젝트를 완성하는데 필요한 man-month로 나타난다.

② Boehm이 고안한 개발비 산정 모델로 프로젝트의 예상되는 크기와 유형에 관한 정보가 주로 사용된다.

③ 프로젝트 특성을 15개로 나누고 각각에 대한 승수 값을 제시하였다.

❹ 각 모델별로 개발되어지는 프로젝트 개발유형에 따라 object mode, dynamic mode, function mode 의 3가지 모드로 구분한다.

73. 소프트웨어 개발을 위한 프로그래밍 언어의 선정기준으로 거리가 먼 것은?

① 개발담당자의 경험과 지식	② 대상업무의 성격

③ 과거의 개발실적	❹ 4세대 언어 여부

74. CASE(Computer Aided Software Engineering)에 관한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어 공학의 여러 작업들을 자동화하는 것이다.

❷ 소프트웨어 수명주기의 어느 부분을 지원하느냐에 따라 organic case, semi-detached case, embeded case로 분류할 수 있다.

③ 소프트웨어 시스템의 문서화 및 명세화를 위한 그래픽 기능을 제공한다.

④ 자료흐름도 등의 다이어그램을 쉽게 작성하게 해주는 소프트웨어도 CASE 도구이다.

75. 소프트웨어 재사용에 가장 많이 이용되는 것은?

① Data	② Test Case

❸ Source Code	④ Project Plan

76. 결합도 단계 순서(약 -> 강)를 바르게 표시한 것은?

① stamp coupling→data coupling→control coupling→common coupling→content coupling

❷ data coupling→stamp coupling→control coupling→common coupling→content coupling

③ content coupling→stamp coupling→control coupling→common coupling→data coupling

④ control coupling→data coupling→stamp coupling→common coupling→content coupling

77. 소프트웨어공학이 나타나게 된 배경과 관계가 먼 것은?

① S/W 비용의 증가

❷ 유지보수 비용의 감소

③ S/W 품질과 생산성의 재고

④ 특정 개인에 의존한 시스템 개발

78. 유지보수의 활동 종류로 볼 수 없는 것은?

① 정정(Corrective) 보수	❷ 품질(Quality) 보수

③ 적응(Adaptive) 보수	④ 예방(Preventive) 보수

79. 람보우(Rumbaugh)의 객체지향 분석절차를 바르게 나열한 것은?

❶ 객체 모형 → 동적 모형 → 기능 모형

② 객체 모형 → 기능 모형 → 동적 모형

③ 기능 모형 → 동적 모형 → 객체 모형

④ 기능 모형 → 객체 모형 → 동적 모형

80. 하향식 통합 테스트에 있어서 모듈간의 통합시험을 하기위해 일시적으로 필요한 조건만을 가지고 임시로 제공되는 시험용 모듈을 무엇이라고 하는가?

① build	❷ stub

③ alpha	④ cluster

5과목 : 데이터 통신

81. 다음에서 프로토콜의 구성 요소가 아닌 것은?

❶ 엔티티(entity)	② 구문(syntax)

③ 의미(semantic)	④ 타이밍(timing)

82. TCP/IP에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① TCP/IP 프로토콜은 인터넷 프로토콜로도 불리 운다.

❷ IP는 데이터의 전달을 위해 연결성 방식을 사용한다.

③ TCP는 데이터 전달의 신뢰성을 위해 연결성 방식을 사용한다.

④ UDP는 데이터의 전달을 위해 비연결성 방식을 사용한다.

83. ARQ(Automatic Repeat Request) 방식의 설명으로 가장 올바른 것은?

① 에러를 검출만 하는 방식

② 부호를 전송하고, 반복하는 방식

③ 데이터나 정보의 에러에 대비하는 방식

❹ 에러를 검출하고, 재전송을 요구하는 방식

84. 전송제어 절차를 바르게 나타낸 것은?

❶ 1→4→2→3→5	② 5→4→3→1→2

③ 2→1→3→4→5	④ 4→2→1→3→5

85. 1계층에서 3계층 사이의 프로토콜이 서로 다른 네트워크를 상호 접속하는 것은?

① 허브	② 리피터

③ 브리지	❹ 라우터

86. 5개의 서브넷을 브리지로 이용할 때 전송 가능 회선은 몇 개가 필요한가?

① 12	❷ 10

③ 8	④ 6

87. "모든 스테이션이 중앙 스위치에 연결된 형태로 두 스테이션은 회선교환에 의해 통신을 행한다." 위의 내용은 무엇을 설명한 것인가?

① 토폴로지	② 토큰링

❸ 성형망	④ 토큰버스

88. 모뎀이 6개 비트를 각 신호 변화에 전송하고, 2400baud에서 동작한다면 모뎀의 속도는?

① 2,400bps	② 4,800bps

③ 9,600bps	❹ 14,400bps

89. 가상회선방식에서 통신망 내의 트래픽 제어의 원활한 흐름을 위해 망 내의 노드와 노드 사이에 전송하는 패킷의 양이나 속도를 규제하는 제어의 이름은?

① 오류제어	② 순서제어

❸ 흐름제어	④ 경로제어

90. 통신회선을 직접 보유 혹은 임대하여 사용하고, 정보 전달 및 새로운 가치를 부가하며, 다음 그림과 같은 기능에 따른 계층으로 분류되는 통신망과 가장 관계있는 것은?

① LAN	② WAN

③ ISDN	❹ VAN

91. 다음 시분할 다중화기 중 종류가 다른 하나는?

❶ 동기 시분할 다중화기

② 비동기 시분할 다중화기

③ 지능적 시분할 다중화기

④ 통계적 시분할 다중화기

92. 여러 개의 채널들이 하나의 통신 회선을 통하여 결합된 신호의 형태로 전송되고 수신측에서 다시 이를 여러 개의 채널 신호로 분리하는 역할을 수행하는 장비는?

① 모뎀(Modem)	② 게이트웨이(Gateway)

❸ 다중화 장비(Multiplexer)	④ 라우터(Router)

93. LAN 분류시 매체 접근 방식에 따른 분류에 해당하지 않는 것은?

① CSMA/CD	② Token Ring

③ Token Bus	❹ LLC(Logical Link Control)

94. 어떤 신호 f(t)를, f(t)가 가지는 최고 주파수의 2배 이상으로 채집하면, 채집된 신호는 원래의 신호가 가지는 모든 정보를 포함한다는 이론은?

❶ 표본화	② 양자화

③ 부호화	④ 이진화

95. 사용 가능한 주파수 대역을 나누어서 통화로를 할당하는 방식은?

❶ 주파수 분할 다중화	② 시분할 다중화

③ 진폭 분할 다중화	④ 통계적 다중화

96. HDLC(High level Data Link Control)의 동작 모드가 아닌 것은?

① 정규 응답 모드(NRM:Normal Response Mode)

② 비동기 응답 모드(ARM:Asynchronous Response Mode)

③ 비동기 평형 모드(ABM:Asynchronous Balanced Mode)

❹ 동기 응답 모드(SRM:Synchronous Response Mode)

97. 터미널과 컴퓨터 사이에 RS-232C를 이용하여 직접 접속하는 모뎀의 이름은?

❶ 널(Null) 모뎀	② 동기식 모뎀

③ 비동기식 모뎀	④ 인터페이스 모뎀

98. 송신 스테이션이 데이터 프레임을 연속적으로 전송해 나가다가 NAK를 수신하게 되면 에러가 발생한 프레임을 포함하여 그 이후에 전송된 모든 데이터 프레임을 재전송하는 방식은?

① Stop-and-wait ARQ

❷ Go-back-N ARQ

③ Selective-Repeat ARQ

④ Non Selective-Repeat ARQ

99. HDLC로 알려진 데이터링크 제어 프로토콜의 플래그(flag)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 프레임의 목적과 기능을 나타낸다.

② 동기화에 사용된다.

③ 프레임의 시작과 끝을 표시한다.

④ 항상 01111110의 형식을 취한다.

100. 데이터 통신 프로토콜에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① ISO의 OSI 7계층 구조가 일반적으로 사용되는 프로토콜이다.

② 계층 구조를 독립화하여 설계 및 유지보수가 간편하다.

③ 시스템 간의 상호 접속을 위한 개념을 규정한다.

❹ 하위 1계층만이 네트워크 중계 운영을 담당한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	④	③	①	①	②	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	②	④	②	②	④	②	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	①	①	②	③	②	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	②	③	②	②	②	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	③	①	①	③	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	③	①	④	③	④	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	③	②	④	③	②	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	②	③	②	②	②	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	④	①	④	②	③	④	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	④	①	①	④	①	②	①	④