1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2007년 09월 02일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 관계형 데이터 모델의 참조무결성 제약에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 외래 키의 속성들은 참조하려는 테이블의 기본 키와 도메인이 동일해야 한다.

❷ 외래 키의 속성명과 참조하려는 테이블의 기본 키의 속성명은 동일해야 한다.

③ 외래 키의 속성 개수와 참조하려는 테이블의 기본 키의 속성 개수는 같아야 한다.

④ 외래 키 값은 참조하려는 테이블의 기본 키 값으로 존재해야 한다.

2. 2단계 로킹(Two Phase Locking)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직렬성을 보장한다.

② 확장 단계와 축소 단계의 두 단계(Phase)가 있다.

❸ 교착 상태를 예방할 수 있다.

④ 각 트랜잭션의 로크 요청과 해제 요청을 2단계로 실시한다.

3. 스키마(Schema)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

❶ 데이터베이스를 운용하는 소프트웨어이다.

② 데이터 사전(Data Dictionary)에 저장된다.

③ 다른 이름으로 메타 데이터(Meta-Data)라고도 한다.

④ 데이터베이스의 구조(개체, 속성, 관계)에 대한 정의이다.

4. 릴레이션의 특성으로 적합하지 않은 것은?

① 중복된 튜플이 존재하지 않는다.

② 튜플 간의 순서는 없다.

❸ 속성 간의 순서는 있다.

④ 모든 속성값은 원자값을 갖는다.

5. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 사용자가 시스템 카탈로그를 직접 갱신할 수 있다.

② 일반 질의어를 이용해 그 내용을 검색할 수 있다.

③ DBMS가 스스로 생성하고, 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체이다.

④ 데이터베이스 스키마에 대한 정보를 제공한다.

6. 트랜잭션이 가져야 되는 특성과 거리가 먼 것은?

① 원자성(Atomicity)	② 일관성(Consistency)

❸ 독립성(Independency)	④ 영속성(Durability)

7. Which of following is not a component of Entity-Relationship diagram?

① Rectangles, which represent entity sets

❷ Ellipses, which represent database operations

③ Diamond, which represent relationships among entity sets

④ Lines, which link attributes to entity sets and entity sets to relationships

8. 운영체제의 작업 스케줄링 등에 응용될 수 있는 가장 적합한 자료 구조는?

① 스택(Stack)	❷ 큐(Queue)

③ 트리(Tree)	④ 연결 리스트(Linked List)

9. 연결 리스트(Linked List)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 노드의 삽입이나 삭제가 쉽다.

❷ 노드들이 포인터로 연결되어 검색이 빠르다.

③ 연결을 해주는 포인터(Pointer)를 위한 추가 공간이 필요하다.

④ 연결 리스트 중에서 중간 노드 연결이 끊어지면 그 다음 노드를 찾기 힘들다.

10. SQL에서 DELETE 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 테이블의 행을 삭제할 때 사용한다.

❷ 특정 테이블에 대하여 WHERE 조건절이 없는 DELETE 명령을 수행하면 DROP TABLE 명령을 수행했을 때와 같은 효과를 얻을 수 있다.

③ SQL을 사용 용도에 따라 분류할 경우 DML에 해당한다.

④ 기본 사용 형식은 “DELETE FROM 테이블 [WHERE 조건];”이다.

11. 분산 데이터베이스 설계 시 고려 사항으로 옳지 않은 것은?

① 작업 부하(Work Load)의 노드별 분산 정책

② 지역의 자치성 보장 정책

③ 데이터의 일관성 정책

❹ 분산 노드 간 데이터의 중복성 보장과 가용성 감소 정책

12. 데이터베이스 설계　순서로 옳은 것은?

❶ 요구조건 분석→개념적 설계→논리적 설계→물리적 설계→구현

② 요구조건 분석→논리적 설계→개념적 설계→물리적 설계→구현

③ 요구조건 분석→논리적 설계→물리적 설계→개념적 설계→구현

④ 요구조건 분석→개념적 설계→물리적 설계→논리적 설계→구현

13. 데이터베이스의 물리적 설계 옵션 선택 시 고려 사항으로 거리가 먼 것은?

❶ 스키마의 평가

② 응답 시간

③ 저장 공간의 효율화

④ 트랜잭션 처리도(Throughput)

14. 다음의 빈칸에 적합한 단어는 무엇인가?

① Queue	② Dequeue

❸ Stack	④ Linked list

15. 양방향에서 입출력이 가능한 선형 자료구조로서 2개의 포인터를 이용하여 양쪽 끝 모두에서 삽입·삭제가 가능한 것은?

❶ 데크(Deque)	② 스택(Stack)

③ 큐(Queue)	④ 트리(Tree)

16. 데이터베이스의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 실시간 접근성	② 지속적인 변화

③ 동시 공유	❹ 주소에 의한 참조

17. 다음의 Infix로 표현된 수식을 Postfix 표기로 옳게 변환한 것은?

① =A*-BC+DE	② =A+*-BCDE

❸ ABC-D*E+=	④ ABC*D-E+=

18. 데이터 모델의 구성 요소로 거리가 먼 것은?

❶ Mapping	② Structure

③ Operation	④ Constraint

19. SQL의 명령은 사용 용도에 따라 DDL, DML, DCL로 구분할 수 있다. 다음 명령 중 그 성격이 나머지 셋과 다른 것은?

① SELECT	② UPDATE

③ INSERT	❹ GRANT

20. 데이터베이스의 3층 스키마 중 모든 응용시스템과 사용자들이 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터베이스 구조를 논리적으로 정의하는 스키마는?

❶ 개념스키마	② 외부스키마

③ 내부스키마	④ 응용스키마

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 2진수 (1011)2을 Gray Code로 변환하면?

① 1001	② 1100

③ 1111	❹ 1110

22. 다음 연산의 결과는(단, 수의 표현은 2’s Complement 임)?

① 000110	❷ 000101

③ 100110	④ 100101

23. 16-Bit 컴퓨터 시스템에서 다음과 같은 2가지의 명령어 형식을 사용할 때 최대 연산자의 수는?

① 64	❷ 72

③ 86	④ 144

24. 다음 그림에서 F를 A, B의 불식으로 나타내면?(단, 그림에서 X는 선의 절단을 표시함)

① F = A+B	② F = AB'+A'B

③ F = AB	❹ F=AB+A'B'

25. 마이크로명령 형식으로 적합하지 않은 것은?

① 수평마이크로명령	❷ 제어마이크로명령

③ 수직마이크로명령	④ 나노명령

26. 매크로(Macro)의 인수(因數) 사용에 해당되지 않는 것은?

❶ 인수의 형(Type)	② 인수의 위치

③ 인수를 지정	④ 인수의 수를 변동

27. 프로그램 실행 중에 트랩(Trap)이 발생하는 조건이 아닌 것은?

① Overflow 또는 Underflow 시

② 0(Zero)에 의한 나눗셈

③ 불법적인 명령

❹ 패리티 오류

28. 중앙연산처리장치의 하드웨어적인 요소가 아닌 것은?

① IR(Instruction Register)

② MAR(Memory Address Register)

❸ MODEM(MOdulator DEModulator)

④ PC(Program Counter)

29. 연관기억장치(Associative Memory)에 대한 설명과 가장 관계가 없는 것은?

❶ 저장 공간의 확대가 목적이다.

② 신속한 검색이 가능하다.

③ 주소를 필요로 하지 않는다.

④ 하드웨어의 비용이 크다

30. 다음 회로는 무엇인가?

❶ Decoder	② Multiplexer

③ Encoder	④ Shifter

31. 16진수 A4D를 8진수로 바꾸면?

❶ 5115(8)	② 5116(8)

③ 5117(8)	④ 5118(8)

32. 누산기(Accumulator)에 대한 설명 중 옳은 것은?

❶ 연산장치에 있는 레지스터의 하나로서 연산 결과를 기억하는 장치이다.

② 기억장치 주변에 있는 회로인데 가감승제 계산 및 논리 연산을 행하는 장치이다.

③ 일정한 입력 숫자들을 더하여 그 누계를 항상 보관하는 장치이다.

④ 정밀 계산을 위해 특별히 만들어 두어 유효 숫자의 개수를 늘리기 위한 것이다.

33. 프로그램 수행 도중 서로 다른 번지의 주소를 동시에 지정하는 방식은?

① 파이프라인 방식	❷ 인터리빙 방식

③ 인코딩 방식	④ 메모리 캐시 방식

34. 컴퓨터가 인터럽트 루틴 수행 후에 처리하는 것은?

① 전원을 다시 동작한다.

② 모니터 화면에 인터럽트 종류를 디스플레이 한다.

③ 메모리의 내용을 지워서 다른 프로그램이 적재될 수 있도록 한다.

❹ 인터럽트 처리 시 보존시켰던 PC 및 제어상태 데이터를 PC와 제어상태 레지스터에 복구한다.

35. 가상기억장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 주소공간이란 가상공간의 집합을 말한다.

② 실제 컴퓨터의 기억장치 내 주소를 물리주소라고 한다.

③ 가상주소를 물리주소로 변환하는 방법의 하나로 CAM을 사용한다.

❹ 빈번히 참조되는 프로그램이나 데이터를 별도의 메모리에 저장하여 처리한다.

36. Stack구조의 컴퓨터에서 사용하는 연산명령어의 주소지정방식은?

❶ 0-Address	② 1-Address

③ 2-Address	④ 3-Address

37. 명령어 수행시간이 10ns이고, 명령어 패치 시간이 5ns, 명령어 준비시간이 3ns이라면 인스트럭션의 성능은 얼마인가?

① 0.1	② 0.3

③ 0.5	❹ 1.25

38. 하드웨어 신호에 의하여 특정 번지의 서브루틴을 수행하는 것은?

① Handshaking Mode

❷ Vectored Interrupt

③ DMA

④ Subroutine Call

39. 우선순위 인터럽트 운영 방식이 아닌 것은?

① LCFS(Last Come First Service)

② FCFS(First Come First Service)

③ Masking Scheme

❹ Fixed Service

40. 소프트웨어에 의한 우선순위 체제의 특성을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

① 경제적이다.

② 융통성이 있다.

③ 반응속도가 느리다.

❹ 정보량이 매우 적은 시스템에 적합하다.

3과목 : 운영체제

41. UNIX의 파일 시스템 구조와 거리가 먼 것은?

① 부트 블록	❷ 사용자 블록

③ I-node 블록	④ 슈퍼 블록

42. 두 개의 프로세스 간 선행 순서를 Pi<Pj로 표현할 경우 Pj가 먼저 실행된다고 가정한다면 P2<P1, P4<P2, P4<P3의 선행관계가 있는 경우에 병행으로 실행될 수 있는 프로세스로 짝지어진 것은?

❶ P1, P3	② P1, P4

③ P2, P4	④ P3, P4

43. 주기억장치 배치전략기법으로 최초적합(First Fit) 방법을 사용한다고 할 때 다음과 같은 기억장소 리스트에서 10K 크기의 작업은 어느 기억공간에 할당되는가?(단, 탐색은 위에서 아래로 한다.)

① A	❷ B

③ C	④ 할당할 수 없다.

44. 3개의 페이지 프레임(Frame)을 가진 기억장치에서 페이지 요청을 다음과 같은 페이지 번호 순으로 요청했을 때 교체 알고리즘으로 FIFO 방법을 사용한다면 몇 번의 페이지 부재(Fault)가 발생하는가?(단, 현재 기억장치는 모두 비어 있다고 가정한다.)

① 7번	② 8번

❸ 9번	④ 10번

45. 일반적으로 사용되는 자원보호기법의 종류에 해당하지 않는 것은?

① 접근 제어 행렬(Access Control Matrix)

② 접근 제어 리스트(Access Control List)

❸ 권한 행렬(Capability Matrix)

④ 권한 리스트(Capability List)

46. 운영체제를 기능상 분류했을 때, 제어 프로그램 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① 문제 프로그램(Problem Program)

② 감시 프로그램(Supervisor Program)

③ 작업 제어 프로그램(Job Control Program)

❹ 데이터 관리 프로그램(Data Management Program)

47. UNIX에서 I-node는 한 파일이나 디렉터리에 관한 모든 정보를 포함하고 있는데, 이에 해당하지 않는 것은?

❶ 파일이 가장 처음 변경된 시간 및 파일의 타입

② 파일 소유자의 사용자 번호

③ 파일이 만들어진 시간

④ 데이터가 담긴 블록의 주소

48. 교착상태 예방기법 중 사용하기에 적절하지 않은 것은?

❶ 상호배제 조건의 부정

② 점유 및 대기 조건의 부정

③ 비선점 조건의 부정

④ 환형 대기 조건의 부정

49. 디스크 대기 큐에 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중이다. 현재 헤드가 70트랙을 처리하고 60트랙으로 이동하였다면, SCAN 방식을 사용할 경우 다음 디스크 대기 큐에서 먼저 처리되는 트랙은?

① 20	❷ 50

③ 80	④ 100

50. 스케줄링 기법 중 SJF 기법과 SRT 기법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① SJF는 비선점(Nonpreemptive) 기법이다.

② SJF는 작업이 끝나기 까지의 실행시간 추정치가 가장 작은 작업을 먼저 실행시킨다.

③ SRT는 실행 시간을 추적해야 하므로 오버헤드가 증가한다.

❹ SRT에서는 이미 할당된 CPU를 다른 프로세스가 강제로 빼앗아 사용할 수 없다.

51. 스래싱(Thrashing)에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 스래싱이 발생하면 CPU가 제 기능을 발휘하지 못한다.

② 프로세스가 프로그램 수행에 소요되는 시간보다 페이지 교환에 소요되는 시간이 더 큰 경우를 의미한다.

❸ 스래싱을 방지하기 위해서는 멀티프로그래밍의 정도(Degree)를 높여야 한다.

④ 프로세스들이 워킹 셋을 확보하지 못한 결과이다.

52. 분산 시스템의 위상에 따른 분류 방식 중 다음 설명은 어떤 방식에 관한 것인가?

① Ring Connected

❷ Multi Access Bus Connected

③ Partially Connected

④ Fully Connected

53. 다음의 운영체제 형태 중 시대적으로 가장 먼저 생겨난 방식은?

① 다중프로그래밍 시스템	② 시분할시스템

❸ 일괄처리시스템	④ 분산처리시스템

54. 가상기억장치 구현에서 세그먼테이션(Segmentation) 기법의 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 페이지 맵 테이블(Page Map Table)이 필요하다.

② 세그먼테이션은 프로그램을 여러 개의 블록으로 나누어 수행한다.

③ 각 세그먼트는 고유한 이름과 크기를 갖는다.

④ 기억장치 보호키가 필요하다.

55. 다중 처리기 운영체제 구조 중 주/종(Master/Slave) 처리기 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주프로세서는 입·출력과 연산 작업을 수행한다.

❷ 종프로세서는 운영체제를 수행한다.

③ 종프로세서는 입·출력 발생 시 주프로세서에게 서비스를 요청한다.

④ 한 처리기는 주프로세서로 지정하고 다른 처리기들은 종프로세서로 지정하는 구조이다.

56. 스레드에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 하나의 스레드는 상태를 줄인 경량 프로세스라고도 한다.

② 프로세스 내부에 포함되는 스레드는 공통적으로 접근 가능한 기억장치를 통해 효율적으로 통신한다.

③ 스레드를 사용하면 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용 프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

❹ 하나의 프로세스에 여러 개의 스레드가 존재할 수 없다.

57. 운영체제의 성능 평가 기준으로 거리가 먼 것은?

① Throughput	② Reliability

❸ Integrity	④ Turn Around Time

58. UNIX 명령어의 기능 설명이 옳지 않은 것은?

① fork - 새로운 프로세스를 생성한다.

② getpid - 자신의 프로세스 id를 얻는다.

❸ getppid - 자식 프로세스의 id를 얻는다.

④ exit - 프로세스 수행을 종료한다.

59. 버퍼링(Buffering)과 스풀링(Spooling)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 버퍼란 입출력이 일어나는 동안 그 데이터를 저장하는 주기억장치의 일부분이다.

② 버퍼(Buffering) 사용으로 계산(Computation)과 입출력의 병렬 처리가 가능하다.

③ 스풀링은 CPU의 처리 속도에 비해 입·출력장치의 처리 속도가 훨씬 느리기 때문에 전체적인 처리 속도의 차이를 줄여주기 위하여 고안되었다.

❹ 버퍼링은 스풀링보다 많은 입출력 작업을 중첩시킬 수 있다.

60. 사이클이 허용되고, 불필요한 파일 제거를 위해 참조 카운터가 필요한 디렉터리 구조는?

① 1단계 디렉터리 구조

② 2단계 디렉터리 구조

③ 트리 디렉터리 구조

❹ 일반 그래프 디렉터리 구조

4과목 : 소프트웨어 공학

61. S/W Project 일정이 지연된다고 해서 Project 말기에 새로운 인원을 추가 투입하면 Project는 더욱 지연되게 된다는 내용과 관련되는 법칙은?

① Putnam 법칙	② Mayer 법칙

❸ Brooks 법칙	④ Boehm 법칙

62. 프로토타입 모형의 장점으로 가장 적절한 것은?

① 프로젝트 관리가 용이하다.

② 노력과 비용이 절감된다.

❸ 요구사항을 충실히 반영한다.

④ 관리와 개발이 명백히 구분된다.

63. 소프트웨어 품질 목표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 신뢰성(Reliability) : 정확하고 일관된 결과를 얻기 위해 요구된 기능을 수행하는 정도

② 이식성(Protability) : 다양한 하드웨어 환경에서도 운용 가능하도록 쉽게 수정될 수 있는 정도

③ 상호 운용성(Interoperability) : 다른 소프트웨어와 정보를 교환할 수 있는 정도

❹ 사용 용이성(Usability) : 전체나 일부 소프트웨어가 다른 응용 목적으로 사용될 수 있는 정도

64. 프로젝트 계획 수립 시 소프트웨어 범위(Scope) 결정의 주요 요소로 거리가 먼 것은?

❶ 소프트웨어 개발환경	② 소프트웨어 성능

③ 소프트웨어 제약조건	④ 소프트웨어 신뢰도

65. 소프트웨어 품질 보증을 위한 정형 기술 검토의 지침사항으로 옳지 않은 것은?

① 논쟁과 반박의 제한성	❷ 의제의 무제한성

③ 제품 검토의 집중성	④ 참가인원의 제한성

66. 자료 흐름도의 구성 요소가 아닌 것은?

① Process	② Data Store

❸ Data Dictionary	④ Terminator

67. 객체지향 시스템에서 전통적 시스템의 함수(Function) 또는 프로시저(Procedure)에 해당하는 연산기능을 무엇이라고 하는가?

❶ 메소드(Method)	② 메시지(Message)

③ 모듈(Module)	④ 패키지(Package)

68. 소프트웨어 개발의 생산성에 영향을 미치는 요소로 거리가 먼 것은?

① 프로그래머의 능력

② 팀 의사 전달

③ 제품의 복잡도

❹ 소프트웨어 사용자의 능력

69. 자료 사전에서 반복을 의미하는 기호는?

① ( )	❷ { }

③ [ ]	④ +

70. 럼바우의 객체지향분석모델링(Modeling)에 해당하지 않는 것은?

❶ Relational Modeling	② Object Modeling

③ Functinal Modeling	④ Dynamic Modeling

71. 소프트웨어 재사용에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 개발 시간과 비용을 감소시킨다.

② 프로젝트 실패의 위험을 줄여 준다.

❸ 재사용 부품의 크기가 작을수록 재사용률이 낮다.

④ 소프트웨어 개발자의 생산성을 증가시킨다.

72. 소프트웨어 생명주기 모형 중 Boehm이 제시한 고전적 생명주기 모형으로서 선형 순차적 모델이라고도 하며, 타당성 검토, 계획, 요구사항 분석, 설계, 구현, 테스트, 유지보수의 단계를 통해 소프트웨어를 개발하는 모형은?

❶ 폭포수 모형	② 프로토타입 모형

③ 나선형 모형	④ RAD 모형

73. 공학적으로 좋은 소프트웨어에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

① 사용법, 구조의 설명, 성능, 기능이 이해하기 쉬어야 한다.

② 유지보수가 용이해야 한다.

❸ 실행속도가 빠르고 소요 기억용량을 많이 차지할수록 좋다.

④ 사용자 수준에 따른 적당한 사용자 인터페이스를 제공해야 한다.

74. 객체지향 기법의 캡슐화(Encapsulation)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 변경 발생 시 오류의 파급효과가 적다.

② 인터페이스가 단순화 된다.

③ 소프트웨어 재사용성이 높아진다.

❹ 상위 클래스의 모든 속성과 연산을 하위 클래스가 물려받는 것을 의미한다.

75. CASE에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 자동화된 기법을 통해 소프트웨어 품질이 향상된다.

② 소프트웨어 부품의 재사용성이 향상된다.

❸ 프로토타입 모델에 위험 분석 기능을 추가한 생명주기 모형이다.

④ 소프트웨어 도구와 방법론의 결합이다.

76. 화이트박스검사로 찾기 힘든 오류는?

① 논리 흐름도	② 루프 구조

❸ 자료 구조	④ 순환 복잡도

77. 소프트웨어 유지보수 유형 중 현재 수행 중인 기능의 수정, 새로운 기능의 추가, 전반적인 기능 개선 등의 요구를 사용자로부터 받았을 때 수행되는 유형으로서, 유지보수 유형 중 제일 많은 비용이 소요되는 것은?

① Preventive Maintenance

② Adaptive Maintenance

③ Corrective Maintenance

❹ Perfective Maintenance

78. 소프트웨어 프로젝트 관리의 효과적 수행을 위한 3P에 해당하지 않는 것은?

❶ Program	② People

③ Problem	④ Process

79. 블랙박스검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 기능이 완전히 작동되는 것을 입증하는 검사이다.

② 인터페이스 결함, 성능 결함, 초기화와 종료 이상 결함 등을 찾아낸다.

❸ 동치 분할 검사는 논리적인 조건과 대응하는 행동을 간략히 표현할 수 있도록 하는 검사 사례 설계 기법이다.

④ 경계 값 분석은 입력의 경계 값에서 발생하는 오류를 제거하기 위한 검사 기법이다.

80. 다음 중 공학적으로 잘 작성된 소프트웨어가 갖는 특성으로 옳은 것은?

① 원하는 요구사항 중에 중요한 사항만 반영한다.

② 유지보수 비용이 많이 들어간다.

③ 신뢰성이 떨어지더라도 효율성이 높다.

❹ 사용자가 손쉽게 사용할 수 있다.

5과목 : 데이터 통신

81. 다음 중 전용 전송로를 사용하는 방식은?

❶ 회선 교환 방식	② 메시지 교환 방식

③ 데이터그램 방식	④ 가상 회선 방식

82. 문자의 시작과 끝에 START 비트와 STOP 비트가 부가되어 전송의 시작과 끝을 알려 전송하는 방식은?

❶ 비동기식 전송	② 동기식 전송

③ 전송 동기	④ PCM 전송

83. 다음 LAN의 네트워크 토폴로지(Topology)는 어떤 형인가?

① 링형	❷ 성형

③ 버스형	④ 트리형

84. OSI 7계층 구조로 최하위 계층부터 최상위 계층의 순서가 옳은 것은?

① Physical Layer→Network Layer→Transport Layer→Data Link Layer→Session Layer→Presentation Layer→Application Layer

② Physical Layer→Network Layer→Data Link Layer→Transport Layer→Session Layer→Presentation Layer→Application Layer

❸ Physical Layer→Data Link Layer→Network Layer→Transport Layer→Session Layer→Presentation Layer→Application Layer

④ Physical Layer→Data Link Layer→Network Layer→Transport Layer→Presentation Layer→Session Layer→Application Layer

85. HDLC(High-Level Data Link Control)에 관련된 설명이 아닌 것은?

① 비트 지향형 전송을 한다.

② CRC 방식을 이용하여 오류 제어를 한다.

❸ 정지 및 대기 방식을 사용한다.

④ 정보 프레임과 감독 프레임 등이 있다.

86. 인터넷 상에서 도메인 주소를 IP 주소로 변환하여 주는 서버를 무엇이라고 하는가?

① 웹 서버	❷ DNS 서버

③ 파일 서버	④ 팝 서버

87. 다음에서 데이터링크의 전송제어 절차의 순서가 올바른 것은?

① ⑤-④-②-③-①	❷ ②-③-①-⑤-④

③ ②-③-⑤-①-④	④ ②-③-①-④-⑤

88. TCP 헤더에 포함되는 정보가 아닌 것은?

① 긴급 포인터	❷ 호스트 주소

③ 순서 번호	④ 체크섬

89. 다음 중 자유 경쟁으로 채널 사용권을 확보하는 방법으로, 노든 간의 충돌을 허용하는 네트워크 접근 방법은?

① Slotted Ring	② Token Passing

❸ CSMA/CD	④ Polling

90. HDLC에서 피기백킹(Piggybacking) 기법을 통해 데이터에 대한 확인 응답을 보낼 때 사용되는 프레임은?

❶ I-프레임	② S-프레임

③ U-프레임	④ A-프레임식

91. 다음 중 IP의 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

① IGP	② RIP

③ EGP	❹ HDLC

92. 전송 시간을 일정한 간격의 시간 슬롯(Time Slot)으로 나누고, 이를 주기적으로 각 채널에 할당하는 다중화 방식은?

① 주파수 분할 다중화	❷ 동기식 시분할 다중화

③ 코드 분할 다중화	④ 공간 분할 다중화

93. 전송 오류 제어 중 오류가 발생한 프레임뿐만 아니라 오류 검출 이후의 모든 프레임을 재전송하는 ARQ 방식은?

❶ Go-back-N ARQ

② Stop-and-Wait ARQ

③ Selective Repeat ARQ

④ Non-Selective Repeat ARQ

94. PCM(Pulse Code Modulation) 과정에 포함되지 않는 것은?

❶ 다중화	② 샘플링

③ 양자화	④ 부호화

95. 주파수 분할 다중화에서 인접한 채널 간의 간섭을 방지하기 위한 대역은?

① Buffer	② Slot

③ Channel	❹ Guard Band

96. 호스트의 물리 주소를 통해 논리 주소인 IP 주소를 얻어오기 위해 사용되는 프로토콜은?

① ICMP	② IGMP

③ ARP	❹ RARP

97. 다음 중 멀티 포인터(Multi-Point) 방식에서 보조국(Secondary Station)이 주국(Primary Station)에게 보낼 데이터를 갖고 있는지 주국에서 확인하는 방식은?

❶ 폴링(Polling)	② 셀렉션(Selection)

③ 요청(Request)	④ 응답(Response)

98. 다음 중 패킷 교환망의 설명으로 틀린 것은?

① 가상 회선 방식과 데이터그램 방식이 있다.

② 전송에 실패한 패킷의 경우 재전송이 가능하다.

③ 패킷 단위로 헤더를 추가하므로 패킷별 오버헤드가 발생한다.

❹ 실시간 전송이나, 다량의 데이터 전송에 적합하다.

99. 어느 회선의 속도가 400[Baud]이고, 각 신호가 4비트의 정보를 나타낸다면 데이터 전송률은 몇 Bps인가?

① 400	② 800

❸ 1,600	④ 3,200

100. 다음 중 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 것은?

❶ PCM(Pulse Code Modulation)

② AM(Amplitude Modulation)

③ PSK(Phase Shift Keying)

④ FDM(Frequency Division Multiplexing)

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	③	①	③	②	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	①	④	③	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	②	①	④	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	④	④	①	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	③	③	④	①	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	②	③	①	②	④	③	③	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	④	①	②	③	①	④	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	④	③	③	④	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	①	②	③	③	②	②	②	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	①	①	④	④	①	④	③	①