1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2008년 05월 11일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 관계데이터베이스의 정규화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정규화를 거치지 않으면 여러 가지 상이한 종류의 정보를 하나의 릴레이션으로 표현하여 그 릴레이션을 조작할 때 이상(Anomaly) 현상이 발생할 수 있다.

❷ 정규화의 목적은 각 릴레이션에 분산된 종속성을 하나의 릴레이션에 통합하는 것이다.

③ 이상(Anomaly) 현상은 데이터들 간에 존재하는 함수종속이 하나의 원인이 될 수 있다.

④ 정규화가 잘못되면 데이터의 불필요한 중복이 야기되어 릴레이션을 조작할 때 문제가 발생할 수 있다.

2. 뷰(View)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰는 CREATE 문을 사용하여 정의한다.

② 뷰의 삽입, 갱신, 삭제 연산에는 제약이 따른다.

③ DBA는 보안 측면에서 뷰를 활용할 수 있다.

❹ 뷰는 정의는 ALTER 문을 이용하여 변경할 수 있다.

3. 데이터베이스의 정의에 관한 사항으로 거리가 먼 것은?

① Intergrated Data	❷ Redundancy Data

③ Stored Data	④ Shared Data

4. 릴레이션 R1에 저장된 튜플이 릴레이션 R2에 있는 튜플을 참조하려면 참조되는 튜플이 반드시 R2에 존재해야 한다는 무결성 규칙은?

① 개체 무결성 규칙(Entity Integrity Rule)

❷ 참조 무결성 규칙(Referential Integrity Rule)

③ 영역 무결성 규칙(Domain Integrity Rule)

④ 트리거 규칙(Trigger Rule)

5. 다음 자료에 대하여 선택(Selection) 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하고자 한다. 2회전 후의 결과로 옳은 것은?

① 14, 17, 35, 37, 40	❷ 14, 17, 37, 40, 35

③ 14, 37, 17, 40, 35	④ 14, 17, 37, 35, 40

6. SQL 명령은 사용 용도에 따라 DDL, DML, DCL로 구분할 수 있다. 다음 중 나머지 셋과 성격이 다른 하나는?

❶ ALTER	② SELECT

③ UPDATE	④ DELETE

7. 조건을 만족하는 릴레이션의 수평적 부분집합으로 구성하며, 연산자의 기호는 그리스 문자 시그마(σ)를 사용하는 관계대수 연산은?

❶ Select	② Project

③ Join	④ Division

8. DBMS의 필수 기능에 해당하지 않는 것은?

① Definition facility	❷ Relation facility

③ Control facility	④ Manipulation facility

9. 물리적 데이터베이스 설계 수행시 결정사항으로 거리가 먼 것은?

① 어떤 인덱스를 만들 것인지에 대한 고려

② 성능 향상을 위한 개념 스키마의 변경 여부 검토

③ 빈번한 질의와 트랜잭션들의 수행속도를 높이기 위한 고려

❹ 개념스키마와 외부스키마 설계

10. 트랜잭션의 특징으로 거리가 먼 것은?

① Atomicity	② Consistency

③ Isolation	❹ Dependency

11. 택시 정거장에서 줄을 서서 순서대로 택시를 타는 것과 유사한 자료 구조는?

① 스택	❷ 큐

③ 트리	④ 그래프

12. 시스템 카탈로그(System Catalog)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 시스템 카탈로그의 갱신은 무결성 유지를 위하여 SQL을 이용하여 사용자가 직접 갱신하여 한다.

② 데이터베이스에 포함되는 모든 데이터 객체에 대한 정의나 명세에 관한 정보를 유지 관리한다.

③ DBMS가 스스로 생성하고 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블의 집합체이다.

④ 카탈로그에 저장된 정보를 메타데이터(meta-data)라고도 한다.

13. 분산 데이터베이스시스템의 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 소프트웨어 개발비용이 감소한다.

② 지역 자치성이 보장된다.

③ 시스템의 확장이 용이하다

④ 신뢰도가 향상된다.

14. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

① Overflow	② Bucket

❸ Synonym	④ Collision

15. 다음 트리를 전위 순회(Preorder Traversal)한 결과는?

❶ A B D C E F	② D B A E C F

③ D B E F C A	④ A B C D E F

16. What is the quantity of tuples in consist of the relation?

① Degree	② Instance

③ Domain	❹ Cardinality

17. 다음 표와 같은 판매실적 테이블에 대하여 서울지역에 한하여 판매액 내림차순으로 지점명과 판매액을 출력하고자 한다. 가장 적절한 SQL구문은?

❶ SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 WHERE 도시=‘서울’ ORDER BY 판매액 DESC;

② SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 ORDER BY 판매액 DESC;

③ SELECT 지점명, 판매액 FROM 판매실적 WHERE 도시=‘서울’ ASC;

④ SELECT * FROM 판매실적 WHEN 도시=‘서울’ ORDER BY 판매액 DESC;

18. 데이터베이스 설계시 고려 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 데이터 무결성 유지	② 데이터 일관성 유지

③ 데이터 보안성 유지	❹ 데이터 종속성 유지

19. 다음 문장의 빈칸에 들어갈 단어는?

❶ stack	② queue

③ list	④ tree

20. E-R 모델의 표현 방법으로 옳지 않은 것은?

① 개체집합 : 사각형	② 관계집합 : 마름모

❸ 속성 : 오각형	④ 연결 : 선

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 캐시기억장치에서 캐시에 적중되는 정도를 나타내는 식으로 옳은 것은?

①

②

③

❹

22. 다음 중 Access Time이 느린 것부터 나열된 것은?

❶ ㄷㄹㄴㄱ	② ㄷㄹㄱㄴ

③ ㄹㄷㄴㄱ	④ ㄹㄴㄱㄷ

23. 주기억장치는 하드웨어의 특성상 주기억장치가 제공할 수 있는 정보 전달능력에 한계가 있는데, 이 한계를 무엇이라 하는가?

① 주기억장치 전달(transfer)

② 주기억장치 접근폭(accesswidth)

❸ 주기억장치 대역폭(bandwidth)

④ 주기억장치 정보 전달폭(transferwidth)

24. 논리 함수식 F(A,B,C,D)=Σ(0,2,4,5,8,11,14,15)을 간략화 하였을 때 옳은 것은?

①

②

❸

④

25. 논리연산 명령을 사용해서 기억영역을 clear 시킬 수 없는 것은?

① exclusive OR 연산 한다.

② 0(zero)으로 mask 씌운 AND 연산한다.

❸ 원하는 비트 수만큼 왼쪽으로 rotate 한다.

④ 원하는 비트 수만큼 왼쪽으로 논리 shift 한다.

26. CPU에서 DMA 제어기로 보내는 자료가 아닌 것은?

① DMA를 시작시키는 명령

② 입ㆍ출력 하고자 하는 자료의 양

③ 입력 또는 출력을 결정하는 명령

❹ 입ㆍ출력에 사용할 CPU 레지스터에 대한 정보

27. 공유기억장치 다중프로세서 시스템에서 사용되는 상호연결 구조가 아닌 것은?

① 버스(bus)	❷ 큐브(cube)

③ 크로스바 스위치	④ 다단계 상호연결망

28. 4096x16의 용량을 가진 주기억장치가 있다. 메모리 버퍼 레지스터(MBR)는 몇 비트의 레지스터인가?

① 4	❷ 16

③ 32	④ 4096

29. 하드웨어 우선순위 인터럽트의 특징으로 옳은 것은?

① 가격이 싸다.

❷ 응답 속도가 빠르다.

③ 유연성이 있다.

④ 우선순위는 소프트웨어로 결정한다.

30. 인터럽트 체제에서 우선순위 부여 방법과 거리가 먼 것은?

① Polling

❷ Interrupt Service Routine

③ Interrupt Request Chain

④ Interrupt Priority Chain

31. 다음은 인터럽트 체제의 동작을 나열한 것이다. 수행 순서를 올바르게 표현한 것은?

① ②→⑤→①→③→④	② ②→①→④→⑤→③

③ ②→④→①→⑤→③	❹ ②→①→⑤→④→③

32. 주기억장치의 용량이 512KB인 컴퓨터에서 32비트의 가상주소를 사용하는데, 페이지의 크기가 1K워드이고 1워드가 4바이트라면 실제 페이지 주소와 가상페이지 주소는 몇 비트씩 구성되는가?

① 실제 페이지 주소 = 7, 가상 페이지 주소 = 12

❷ 실제 페이지 주소 = 7, 가상 페이지 주소 = 20

③ 실제 페이지 주소 = 19, 가상 페이지 주소 = 12

④ 실제 페이지 주소 = 19, 가상 페이지 주소 = 32

33. 반가산기 회로의 carry(C)와 sum(S)을 나타내는 논리식은?

①

②

③

❹

34. 기억장치의 주소와 그 내용이 다음의 표와 같다고 할 때, 어셈블리어로 LOAD 120 이란 명령이 직접 주소 방식이라면 오퍼랜드는 무엇이 되는가?

① 120	❷ 200

③ 270	④ 300

35. 마이크로오퍼레이션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 마이크로 오퍼레이션이란 컴퓨터의 모든 명령을 구성하고 있는 몇 가지 종류의 기본 동작이다.

② 컴퓨터에서 수행이 가능한 마이크로 오퍼레이션의 종류는 그 컴퓨터 내에 존재하는 레지스터들과 연산기의 종류, 그들 서로 간에 연결된 형태로 의해 결정된다.

③ 일반적으로 마이크로 오퍼레이션은 F(R,R)→R 마이크로 오퍼레이션과 R→R 마이크로 오퍼레이션으로 구분하며 이 때 F는 처리기를 의미한다.

❹ F(R,R)→R 마이크로 오퍼레이션은 자료의 처리나 변형없이 다른 레지스터로 자료가 옮겨지는 마이크로 오퍼레이션이다.

36. 다음 중 S/W 문제로 프로그램에 오류가 없는데도 인터럽트가 발생하는 경우는?

① 0(zero) 으로 나눌 때

② 금지된 자원의 접근 시도

③ 불법 연산자 사용

❹ 페이지 폴트(page fault)

37. 어떤 명령을 수행할 수 있는 일련의 제어 워드가 특수한 기억 장치 속에 저장된 것을 무엇이라 하는가?

① 제어 메모리	② 제어 데이터

③ 고정배선제어	❹ 마이크로프로그램

38. 짝수 패리티 비티의 해밍 코드로 0011011을 받았을 때 오류가 수정된 정확한 코드로 옳은 것은?

① 0111011	② 0001011

❸ 0011001	④ 0010101

39. 명령어의 주소(address)부로 유효주소로 이용하는 방법은?

① 상대 주소	② 즉시 주소

③ 절대 주소	❹ 직접 주소

40. 10110101 이라는 이진 자료가 2’s complement 방식으로 표현되어 있다. 이를 우측으로 3비트만큼 산술적 이동(Arithmetic shift) 하였을 때의 결과는?

❶ 11110110	② 11010110

③ 10000110	④ 00010110

3과목 : 운영체제

41. 운영체제의 성능평가 기준 중 일정 시간 내에 시스템이 처리하는 일의 양을 의미하는 것은?

❶ Throughput	② Turn around time

③ Reliability	④ Availability

42. 주기억장치를 다음과 같이 분할할 경우 내부 단편화와 외부 단편화의 크기는?

❶ 내부 단편화 260k, 외부 단편화 170k

② 내부 단편화 170k, 외부 단편화 260k

③ 내부 단편화 690k, 외부 단편화 480k

④ 내부 단편화 160k, 외부 단편화 270k

43. 로더(Loader)의 종류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① 절대 로더(Absolute Loader)

② 재배치 로더(Relocation Loader)

❸ 동적 적재로더(Dynamic Loading Loader)

④ 오버레이 로더(Overlay Loader)

44. 다음의 페이지 참조 열(Page reference string)에 대해 페이지 교체 기법으로 FIFO를 사용할 경우 페이지 폴트 회수는?(단, 할당된 페이지 프레임 수는 3 이고, 처음에는 모든 프레임이 비어 있음)

① 6	② 12

❸ 15	④ 20

45. 교착상태와 은행원 알고리즘의 불안전 상태(unsafe State)에 대한 설명 중 옳은 것은?

❶ 교착상태는 불안전 상태에 속한다.

② 불안전 상태의 모든 시스템은 궁극적으로 교착상태에 빠지게 된다.

③ 불안전 상태는 교착상태에 속한다.

④ 교착상태와 불안전 상태는 서로 무관하다.

46. SSTF 스케줄링에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 탐색 거리가 가장 긴 요청이 먼저 서비스를 받는다.

② 응답시간의 편차가 거의 없으므로 대화형 시스템에 적합하다.

❸ 헤드에서 먼 곳에 대한 요청은 기아상태(Starvation)를 일으킬 수 있다.

④ 헤드가 제일 바깥쪽 트랙에서 안쪽으로 이동하면서 진행 방향에 있는 요구를 차례대로 서비스한다.

47. 파일 디스크립터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 파일디스크립터는 해당 파일의 OPEN에 상관없이 주기억장치에 상주한다.

② 파일 디스크립터는 파일마다 독립적으로 존재한다.

③ “File Control Block”이라고도 한다.

④ 파일디스크립터는 시스템에 따라 다른 구조를 가질 수 있다.

48. UNIX에서 쉘(Shell)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자 명령을 받아 해석하고 수행시키는 명령어 해석기이다.

❷ 프로세스 관리, 기억장치 관리, 파일 관리 등의 기능을 수행한다.

③ 시스템과 사용자 간의 인터페이스를 담당한다.

④ 커널처럼 메모리에 상주하지 않기 때문에 필요할 경우 교체될 수 있다.

49. 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

① 사용자 인터페이스 제공

② 주변 장치 관리

❸ 원시 프로그램의 기계어 번역

④ 신뢰성 향상

50. 하나의 프로세스가 작업 수행 과정에서 수행하는 기억 장치 접근에서 지나치게 페이지 폴트가 발생하여 프로세스 수행에 소요되는 시간보다 페이지 이동에 소요되는 시간이 더 커지는 현상은?

❶ 스레싱(Thrashing)	② 워킹셋(Working set)

③ 세마포어(Semaphore)	④ 교환(Swapping)

51. 프로세스(Process)에 대한 설명이 아닌 것은?

① 실행 가능한 PCB를 가진 프로그램

❷ 더 이상 계속할 수 없는 어떤 특정 사건을 기다리고 있는 상태

③ 프로세서가 할당하는 개체로서 디스패치가 가능한 단위

④ 목적 또는 결과에 따라 발생되는 사건들의 과정

52. 128개의 CPU로 구성된 하이퍼큐브에서 각 CPU는 몇 개의 연결점을 갖는가?

① 6	❷ 7

③ 8	④ 10

53. 주기억장치 관리기법으로 최악 적합(Worst-fit) 방법을 이용할 경우 10K 크기의 프로그램은 다음과 같이 분할되어 있는 주기억장치 중 어느 부분에 할당되어야 하는가?

① 영역 번호 ①	② 영역 번호 ②

❸ 영역 번호 ③	④ 영역 번호 ④

54. 스레드(Thread)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 한 개의 프로세스는 여러 개의 스레드를 가질 수 없다.

② 커널 스레드의 경우 운영체제에 의해 스레드를 운용한다.

③ 사용자 스레드의 경우 사용자가 만든 라이브러리를 사용하여 스레드를 운용한다.

④ 스레드를 사용함으로써 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

55. 다중 처리기 운영체제 구성에서 주/종(Master/Slave) 처리기 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주프로세서는 입/출력과 연산을 담당한다.

❷ 종프로세서는 입/출력 위주의 작업을 처리한다.

③ 주프로세서만이 운영체제를 수행한다.

④ 주프로세서에 문제가 발생하면 전 시스템이 멈춘다.

56. 파일시스템의 디렉토리 구조 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① 일반적 그래프 디렉토리 구조

❷ 2단계 디렉토리 구조

③ 비순환 그래프 디렉토리 구조

④ 트리 디렉토리 구조

57. 시간적 구역성(Temporal locality)과 거리가 먼 것은?

① 루프	② 서브루틴

❸ 배열 순회	④ 스택

58. 보안 유지 방식 중 사용자의 신원을 확인한 후 권한이 있는 사용자에게만 시스템에 접근하게 하는 방법은?

① 운용보안	② 시설보안

❸ 사용자 인터페이스 보안	④ 내부보안

59. UNIX에서 부모 프로세스가 자식 프로세스를 생성하는 명령어는?

① mknod	② creat

❸ fork	④ cp

60. 준비상태 큐에 프로세스 A, B, C가 차례로 도착하였다. 라운드로빈(Round Robin)으로 스케줄링할 때 타임 슬라이스를 4초로 한다면 평균 반환 시간은?

① 12초	② 14초

❸ 17초	④ 18초

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 프로토타이핑 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로토타이핑 모형은 발주자나 개발자 모두에게 공동의 참조 모델을 제공한다.

② 사용자의 요구사항을 충실히 반영할 수 있다.

③ 프로토타이핑 모형은 소프트웨어 생명주기에서 유지보수가 없어지고 개발 단계 안에서 유지보수가 이루어지는 것으로 불 수 있다.

❹ 최종 결과물이 만들어지는 소프트웨어 개발 완료 시점에서 최초로 오류 발견이 가능하다.

62. 소프트웨어 설계시 고려 사항으로 거리가 먼 것은?

① 전체적이고 포괄적인 개념을 설계한 후 차례로 세분화하여 구체화시켜 나간다.

② 요구사항을 모두 구현해야 하고 유지보수가 용이해야 한다.

③ 모듈은 독립적인 기능을 갖도록 설계해야 한다.

❹ 모듈간의 상관성은 높이고 변경이 쉬워야 한다.

63. 블랙박스 테스트를 이용하여 발견할 수 있는 오류의 경우로 거리가 먼 것은?

① 비정상적인 자료를 입력해도 오류처리를 수행하지 않는 경우

② 정상적인 자료를 입력해도 요구된 기능이 제대로 수행되지 않는 경우

❸ 반복 조건을 만족하는데도 루프 내의 문장이 수행되지 않는 경우

④ 경계값을 입력할 경우 요구된 출력 결과가 나오지 않는 경우

64. 소프트웨어 프로젝트 계획 수립시 소프트웨어 영역(범위)결정의 주요 요소로 거리가 먼 것은?

① 기능	❷ 인적 자원

③ 인터페이스	④ 성능

65. 소프트웨어 컴포넌트(Component) 재사용의 이점이라고 볼 수 없는 항목은?

① 소프트웨어의 품질 향상

② 개발 담당자의 생산성 향상

③ 개발 비용의 절감

❹ 응용 소프트웨어의 보안 유지

66. 소프트웨어 재공학은 어떤 유지보수 측면에서 소프트웨어 위기를 해결하려고 하는 방법인가?

① 수정(Corrective) 유지 보수

② 적응(Adaptive) 유지 보수

③ 완전화(Perfective) 유지 보수

❹ 예방(Preventive) 유지 보수

67. CASE에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어 모듈의 재사용성이 향상된다.

② 자동화된 기법을 통해 소프트웨어 품질이 향상된다.

❸ 소프트웨어 사용자들이 소프트웨어 사용 방법을 신속히 숙지할 수 있도록 개발된 자동화 패키지이다.

④ 소프트웨어 유지보수를 간편하게 수행할 수 있다.

68. 하나 이상의 유사한 객체들을 묶어 하나의 공통된 속성을 표현한 것으로 자료 추상화의 개념으로 볼 수 있는 것은?

❶ 클래스(Class)	② 인스턴스(Instance)

③ 메소드(Method)	④ 메시지(Message)

69. 소프트웨어에 대한 변경을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동을 나타내며, 이런 변경에 의해 전체 비용이 최소화되고 최소한의 방해가 소프트웨어의 현 사용자에게 야기되도록 보증하는 것을 목적으로 하는 것은?

① 위험 관리	❷ 형상 관리

③ 프로젝트 관리	④ 유지보수 관리

70. 객체 지향의 기본 개념 중 객체가 메시지를 받아 실행해야 할 객체의 구체적인 연산을 정의한 것은?

❶ 메소드	② 추상화

③ 상속성	④ 캡슐화

71. 객체 지향 기법에서 다음 설명에 해당하는 것으로 가장 타당한 것은?

① Abstraction	❷ Information Hiding

③ Inheritance	④ Polymorphism

72. LOC 기법에 의하여 예측된 총 라인수가 25000 라인일 경우 개발에 투입될 프로그래머의 수가 5명이고, 프로그래머들의 평균 생산성이 월당 500 라인일 때, 개발에 소요되는 기간은?

① 8개월	② 9개월

❸ 10개월	④ 11개월

73. 소프트웨어 품질목표 중 새로운 요구사항에 접하여 쉽게 수정될 수 있는 시스템 능력을 요구하는 것은?

① Reliability	② Efficiency

③ Integrity	❹ Flexibility

74. 응집도의 종류 중 서로간에 어떠한 의미 있는 연관관계도 지니지 않은 기능요소로 구성되는 경우이며, 서로 다른 기능을 수행하는 경우의 응집도는?

❶ Coincidental Cohesion	② Functional Cohesion

③ Sequential Cohesion	④ Logical Cohesion

75. SOFTWARE Project의 비용 결정 요소와 가장 관련이 적은 것은?

① 개발자의 능력	② 요구되는 신뢰도

❸ 하드웨어의 성능	④ 개발제품의 복잡도

76. 람바우의 객체 지향 분석과 거리가 먼 것은?

❶ 정적 모델링	② 기능 모델링

③ 동적 모델링	④ 객체 모델링

77. 기존 소프트웨어를 분석하여 소프트웨어 개발과정과 데이터 처리과정을 설명하는 분석 및 설계 정보를 재발견하거나 다시 만들어 내는 작업을 무엇이라 하는가?

① 순공학	❷ 역공학

③ 재구축	④ 전공학

78. 구조적 분석 도구와 거리가 먼 것은?

① 자료 사전	② 자료 흐름도

❸ 프로그램 명세서	④ 소단위 명세서

79. 소프트웨어의 새로운 기능을 추가하거나 성능을 개선하는 활동으로서, 소프트웨어 유지보수 활동 중 가장 많은 비용이 소요되는 것은?

① 수정(Corrective) 보수	② 예방(Preventive) 보수

❸ 완전화(Perfective) 보수	④ 적응(Adaptive) 보수

80. 프로젝트 일정을 관리하는 PERT 차트로 알 수 있는 사항이 아닌 것은?

① 결정 경로

❷ 태스크의 시작/종료 시간

③ 태스크에 대한 경계시간

④ 태스크간의 상호관련성

5과목 : 데이터 통신

81. ARQ 방식 중 Go-Back-N과 Selective Repeat ARQ에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Go-Back-N은 오류 발생 이후의 모든 프레임을 재요청한다.

② Selective Repeat ARQ 버퍼의 사용량이 상대적으로 크다.

③ Go-Back-N은 프레임의 송신순서와 수신 순서가 동일해야 수신이 가능하다.

❹ Selective Repeat ARQ는 여러 개의 프레임을 묶어서 수신확인을 한다.

82. 회선 교환(circuit switching)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 송신스테이션과 수신스테이션 사이에 데이터를 전송하기 전에 먼저 교환기를 통해 물리적으로 연결이 이루어져야 한다.

❷ 음성이나 동영상과 같이 연속적이면서 실시간 전송이 요구되는 멀티미디어 전송 및 에러 제어와 복구에 적합하다.

③ 현재 널리 사용되고 있는 전화시스템을 대표적인 예로 들 수 있다.

④ 송/수신스테이션 간에 호 설정이 이루어지고 나면 항상 정보를 연속적으로 전송할 수 있는 전용 통신로가 제공되는 셈이다.

83. 전송제어문자의 내용을 기술한 것 중 옳지 않은 것은?

① STX : 본문의 개시 및 헤딩의 종료를 표시한다.

② SOH : 정보 메시지의 헤딩의 개시를 표시한다.

❸ ETX : 본문의 시작을 표시한다.

④ SYN : 문자 동기를 유지한다.

84. 네트워크에 연결된 시스템은 논리구조를 가지고 있으며, 이 논리주소를 물리주소로 변환시켜 주는 프로토콜은?

① RARP	② NAR

③ PVC	❹ ARP

85. 송신측에서 정보비트에 오류 정정을 위한 제어 비트를 추가하여 전송하면 수신측에서 이 비트를 사용하여 에러를 검출하고 수정하는 방식은?

① Go back-N 방식

② Selective Repeat 방식

③ Stop and Wait 방식

❹ Forward Error Correction 방식

86. 데이터 전송을 하고자 하는 모든 단말 장치는 서로 대등한 입장에 있으며, 송신 요구를 먼저 한 쪽이 송신권을 갖는 방식은?

❶ Contention 방식	② Polling 방식

③ Selecting 방식	④ Routing 방식

87. 하나의 통신채널을 이용하며 데이터의 송신과 수신이 교번식 으로 가능한 통신방식은?

❶ 반이중 통신	② 전이중 통신

③ 단방향 통신	④ 시분할 통신

88. 인터네트워킹(internetworking)을 위한 장비에 해당하지 않는 것은?

① Router	② Switch

③ Bridge	❹ Firewall

89. FDM(Frequency-Division Multiplexing)방식의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주파수 분할 다중화는 전화의 장거리 전송망에 도입되어 사용되어 있다.

❷ 가변 파장 송신장치(tunable laser), 가변 파장 수신장치(tunable filter)를 사용하여 특정채널을 선택한다.

③ 여러 신호를 전송 매체의 서로 다른 주파수 대역을 이용하여 동시에 전송하는 기술이다.

④ 인접한 채널 간의 간섭을 막기 위해 일반적으로 보호대역(Guard Band)을 사용한다.

90. 데이터의 전송 중 한 비트에 에러가 발생했을 경우 이를 수신측에서 정정할 목적으로 사용되는 것은?

① P/F	② HRC

③ Checksum	❹ Hamming code

91. PCM(Pulse Code Modulation) 방식에서 PAM(Pulse Amplitude Modulation)신호를 얻는 과정은?

❶ 표본화	② 양자화

③ 부호화	④ 코드화

92. OSI 7계층 중 Data link 계층의 프로토콜과 관련이 없는 것은?

❶ X.25	② HDLC

③ LLC	④ PPP

93. 토큰링 방식에 사용되는 네트워크 표준안은?

① IEEE 802.2	② IEEE 802.3

❸ IEEE 802.5	④ IEEE 802.6

94. 전송시간을 일정한 간격으로 시간 슬롯(time slot)으로 나고, 이를 주기적으로 각 채널에 할당하는 다중화 방식은?

① Code Division Multiplexing

② Wavelength Division Multiplexting

③ Space Division Multiplexting

❹ Synchronous Time Division Multiplexing

95. OSI 7계층 중 암호화, 코드변환, 데이터 압축 등의 역할을 담당하는 계층은?

① Data link Layer	② Application Layer

❸ Presentation Layer	④ Session Layer

96. 디지털 변조에서 디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환시키는 것을 키잉(Keying)이라고 하며, 키잉은 기본적으로 3가지 방식이 있다. 이에 해당하지 않는 것은?

① Amplitude-Shift Keying	❷ Code-Shift Keying

③ Frequency-Shift Keying	④ Phase-Shift Keying

97. TCP/IP 프로토콜의 계층 구조 중 응용계층에 해당하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

❶ ICMP	② Telnet

③ FTP	④ SMTP

98. IP address에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 5개의 클래스(A,B,C,D,E)로 분류되어 있다.

② A,B,C 클래스만이 네트워크 주소와 호스트 주소 체계의 구조를 가진다.

③ D 클래스 주소는 멀티캐스팅(multicasting)을 사용하기 위해 예약되어 있다.

❹ E 클래스는 특수 목적 주소로 공용으로 사용된다.

99. WAN과 LAN의 설명으로 옳지 않은 것은?

① WAN은 국가망 또는 각 국가의 공중통신망을 상호 접속시키는 국제정보통신망으로 설계 및 구축, 운용된다.

② LAN은 사용자 구내망으로 구축되며, 제한된 영역에서의 구내 사설 데이터 통신망으로 운영될 수 있다.

❸ LAN의 대표적인 예로는 일반 음성 전화망인 PSTN, 패킷 교환 데이터 통신망인 PSDN등이 있다.

④ WAN은 공중 통신망 사업자가 구축하고, 일반 대중 기업자들에게 보편적인 정보통신 서비스를 제공한다.

100. 데이터 통신에서 오류를 검출하는 기법으로 옳지 않은 것은?

① Parity Check	② Block Sum Check

③ Cyclic Redundancy Check	❹ Huffman Check

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	②	②	②	①	①	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	①	③	①	④	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	③	③	③	④	②	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	②	④	④	④	③	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	③	①	③	①	②	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	①	②	②	③	③	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	③	②	④	④	③	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	④	①	③	①	②	③	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	③	④	④	①	①	④	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	③	④	③	②	①	④	③	④