1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2011년 06월 12일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 데이터베이스의 특성으로 옳지 않은 것은?

① 실시간 접근성	② 동시 공용

③ 계속적인 변화	❹ 주소에 의한 참조

2. 순서가 A, B, C, D 로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과로 가능한 것이 아닌 것은?

① D, C, B, A	② B, C, D, A

③ C, B, A, D	❹ D, B, C, A

3. Which of the following is not a function of the DBA?

① schema definition

② storage structure definition

❸ application program coding

④ integrity constraint specification

4. 데이터베이스 설계 순서로 옳은 것은?

❶ 요구조건분석→개념적설계→논리적설계→물리적설계→구현

② 요구조건분석→논리적설계→개념적설계→물리적설계→구현

③ 요구조건분석→논리적설계→물리적설계→개념적설계→구현

④ 요구조건분석→개념적설계→물리적설계→논리적설계→구현

5. Which of the following does not belong to the DML statement of SQL?

① DELETE	❷ ALTER

③ SELECT	④ UPDATE

6. 릴레이션 R1에 저장된 튜플이 릴레이션 R2에 있는 튜플을 참조하려면 참조되는 튜플이 반드시 R2에 존재해야 한다는 무결성 규칙은?

① 개체 무결성 규칙(Entity Integrity Rule)

❷ 참조 무결성 규칙(Referential Integrity Rule)

③ 영역 무결성 규칙(Domain Integrity Rule)

④ 트리거 규칙(Trigger Rule)

7. 시스템카탈로그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 카탈로그는 DBMS가 스스로 생성하고 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블들의 집합체이다.

② 일반사용자도 시스템카탈로그의 내용을 검색할 수 있다.

③ 시스템카탈로그 내의 각 테이블은 DBMS에서 지원하는 개체들에 관한 정보를 포함한다.

❹ 시스템카탈로그에 대한 갱신은 데이터베이스의 무결성 유지를 위하여 사용자가 직접 갱신해야 한다.

8. 관계대수에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

❶ ②, ③, ④	② ①, ③, ④

③ ①, ②, ④	④ ①, ②, ③, ④

9. 로킹(locking)단위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 의미한다.

② 로킹의 단위가 커지면 병행성 수준이 낮아진다.

❸ 로킹의 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 감소한다.

④ 데이터베이스도 로킹의 단위가 될 수 있다.

10. DBMS의 필수기능 중 정의기능에 해당하는 것은?

① 데이터베이스를 접근하는 갱신, 삽입, 삭제 작업이 정확하게 수행되게 해야 한다.

② 정당한 사용자가 허가된 데이터만 접근할 수 있도록 보안을 유지하여야 한다.

③ 여러 사용자가 데이터베이스를 동시에 접근하여 처리할 때 데이터베이스와 처리 결과가 항상 정확성을 유지하도록 병행 제어를 할 수 있어야 한다.

❹ 데이터와 데이터의 관계를 명확하게 명세할 수 있어야 하며, 원하는 데이터 연산은 무엇이든 명세할 수 있어야 한다.

11. 다음 자료에 대하여 “selection sort"를 사용하여 오름차순으로 정렬할 경우 PASS1의 결과는?

① 3, 4, 8, 7, 9	② 3, 4, 7, 9, 8

③ 3, 4, 7, 8, 9	❹ 3, 8, 4, 9, 7

12. 뷰(VIEW)에 대한 설명 중 옳지 않은 내용으로만 나열된 것은?

① ③	② ②, ③, ④

❸ ④	④ ①, ④

13. 3NF에서 BCNF가 되기 위한 조건은?

① 이행적 함수 종속 제거

② 부분적 함수 종속 제거

③ 다치 종속 제거

❹ 결정자이면서 후보 키가 아닌 것 제거

14. 개체-관계 모델 (E-R Model)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① E-R모델의 기본적인 아이디어를 시각적으로 가장 잘 나타내는 것이 E-R다이어그램이다.

❷ E-R다이어그램에서 개체 타입은 다이아몬드, 관계 타입은 사각형, 속성은 타원으로 표시한다.

③ 개체, 속성, 그들 간의 관계를 이용하여 개념 세계의 정보 구조를 표현한다.

④ 1976년 P. chen이 제안하였다.

15. 데이터베이스 설계 단계 중 물리적 설계의 옵션 선택 시 고려 사항으로 거리가 먼 것은?

❶ 스키마의 평가 및 정제	② 응답 시간

③ 저장 공간의 효율화	④ 트랜잭션 처리도

16. 릴레이션의 특징으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ③	❷ ①, ②, ④

③ ②, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

17. 트랜잭션(Transaction)은 보통 일련의 연산 집합이란 의미로 사용하며 하나의 논리적 기능을 수행하는 작업의 단위이다. 트랜잭션이 가져야 할 특성으로 거리가 먼 것은?

① Atomicity	❷ Concurrency

③ Isolation	④ Durability

18. 다음 트리에 대한 INORDER 운행 결과는?

① A B D C E F	❷ D B A E C F

③ D B E C F A	④ A B C D E F

19. 스택 알고리즘에서 T가 스택 포인터이고, m이 스택의 길이일 때, 서브루틴 “AA"가 처리해야 하는 것은?

❶ 오버플로우 처리	② 언더플로우 처리

③ 삭제 처리	④ 삽입 처리

20. 데이터 모델의 구성 요소 중 데이터베이스에 표현될 대상으로서의 개체 타입과 개체 타입들 간의 관계를 기술한 것을 의미하는 것은?

① Domain	❷ Structure

③ Constraint	④ Operation

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 다음과 같은 값을 가지는 시스템에서 2계층 캐시 메모리를 사용할 경우는 그렇지 않은 경우에 비해 평균 메모리 액세스 시간이 약 몇 배 향상되는가?

① 0.7	② 1.4

❸ 2.7	④ 5.5

22. 다음 중 IEEE 754에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 고정소수점 표현에 대한 국제 표준이다.

❷ 가수는 부호 비트와 함께 부호화-크기로 표현된다.

③ 0.M x 2^E의 형태를 취한다. (단, M:가수, E:지수)

④ 64비트 복수-정밀도 형식의 경우 지수는 10비트 이다.

23. 하드웨어 신호에 의하여 특정 번지의 서브루틴을 수행하는 것은?

① handshaking mode	❷ vectored interrupt

③ DMA	④ subroutine call

24. 디코더(Decoder)로 전가산기 회로를 설계하고자 한다. 설계에 필요한 IC는?

① 2×4 디코더:1개, 4입력 OR 게이트:2개

② 2×4 디코더:1개, 2입력 OR 게이트:2개

③ 3×8 디코더:1개, 2입력 OR 게이트:2개

❹ 3×8 디코더:1개, 4입력 OR 게이트:2개

25. 4비트로 자료를 표시할 때 2진화 16진수는 이진화십진수(BCD)에 비해 몇 개를 더 표시할 수 있는가?

① 0	② 2

③ 4	❹ 6

26. flynn의 분류법 중 여러 개의 처리기에서 수행되는 인스트럭션(instruction)들은 각기 다르나 전체적으로 하나의 데이터 스트림을 가지는 형태는?

① SISD	② SIMD

❸ MISD	④ MIMD

27. 컴퓨터의 제어 장치에 일반적으로 포함되지 않는 것은?

① 해독기	② 순서기

❸ 주기억장치	④ 주소 처리기

28. 32비트의 가상 주소, 4KB 페이지, 페이지 테이블 엔트리당 4바이트로 된 페이지 테이블에 대해 전체 페이지 테이블의 크기는 얼마인가?

❶ 4MB	② 8MB

③ 16MB	④ 32MB

29. 다음 중 1-주소 명령어 형식을 따르는 명령어 MULA를 가장 적절하게 설명한 것은? (단, M[A]는 기억장치와 A번지의 내용을 의미하고 MUL은 곱셈을 나타낸다.)

❶ AC←AC× M[A]	② R1←R2×M[A]

③ AC←M[A]	④ M[A]←AC

30. 메모리 인터리빙(interleaving)의 설명이 아닌 것은?

❶ 단위 시간에 여러 메모리의 접근이 불가능하도록 하는 방법이다.

② 캐시 기억장치, 고속 DMA 전송 등에서 많이 사용된다.

③ 기억장치의 접근시간을 효율적으로 높일 수 있다.

④ 각 모듈을 번갈아 가면서 접근(access)할 수 있다.

31. 입력이 A, B, C인 다음 논리식을 입력이 2개인 NAND게이트만으로 회로를 구성할 경우, 최소 몇 개의 NAND게이트가 필요한가?

① 6	② 5

❸ 4	④ 3

32. 인터럽트 작동 순서가 올바른 것은?

❶ ③⑤④②①	② ④③⑤②①

③ ⑤②③①④	④ ①③④⑤②

33. 서로 다른 17개의 정보가 있다. 이 중에서 하나를 선택하려면 최소 몇 개의 비트가 필요한가?

① 3	② 4

❸ 5	④ 17

34. 주기억장치로부터 캐시 메모리로 데이터를 전송하는 매핑 프로세스 방법이 아닌 것은?

① associative mapping	② direct mapping

③ set-associative mapping	❹ virtual mapping

35. 컴퓨터에서 명령어를 처리하기 위해서 명령어를 CPU에 옮긴 후 명령 레지스터(IR)에 셋(set)시켜 해독하는 단계는?

❶ Fetch Cycle	② Indirect Cycle

③ Execute Cycle	④ Interrupt Cycle

36. CPU가 어떤 명령과 다음 명령을 수행하는 사이를 이용하여 하나의 데이터 워드를 직접 전송하는 DMA방식을 무엇이라고 하는가?

① word stealing	② word transfer

❸ cycle stealing	④ cycle transfer

37. 입출력 인터페이스를 사용해야 하는 이유로 틀린 것은?

① 속도의 차이	❷ 마이크로 오퍼레이션의 차이

③ 전압레벨의 차이	④ 전송사이클 길이의 차이

38. 입출력 제어방식에 대한 설명으로 가장 거리가 먼것은?

① 프로세서에 의한 입출력 제어 방식으로 크게 동기제어 방식과 비동기 제어방식으로 구분할 수 있다.

② 인터럽트 제어방식은 프로세서에 의한 제어방식으로 비동기 제어방식이다.

❸ 프로그램 제어방식은 전용장치 제어방식으로 동기방식과 플래그 검사 방식으로 구분할 수 있다.

④ 전용장치에 의한 제어방식으로 DMA방식과 Channel 방식이 있다.

39. 어느 컴퓨터의 기억 용량이 1Mbyte이다. 이 때 필요한 주소선의 수는?

① 8개	② 16개

❸ 20개	④ 24개

40. 모든 하드디스크 제조사들은 IDEMA를 통해 기존 512바이트 섹터 표준을 어떻게 변경하여야 하는가?

① 1K 섹터 표준으로 변경

❷ 4K 섹터 표준으로 변경

③ 1M 섹터 표준으로 변경

④ 4M 섹터 표준으로 변경

3과목 : 운영체제

41. 페이지 교체기법 알고리즘 중 각 페이지마다 “Reference Bit"와 “Modified Bit"가 사용되는 것은?

① LRU	❷ NUR

③ FIFO	④ LFU

42. PCB(Process Control Block)가 갖고 있는 정보가 아닌 것은?

❶ 할당되지 않은 주변장치의 상태 정보

② 프로세스의 현재 상태

③ 프로세스 고유 식별자

④ 스케줄링 및 프로세스의 우선순위

43. HRN 방식으로 스케줄링 할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?

① A	② B

③ C	❹ D

44. 분산 운영체제의 목적으로 거리가 먼 것은?

① 자원 공유	② 연산속도 향상

③ 신뢰성 증대	❹ 보안성 향상

45. 스레드(Thread)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 하나의 스레드는 상태를 줄인 경량 프로세스라고도 한다.

❷ 하나의 프로세스에는 하나의 스레드만 존재한다.

③ 프로세스 내부에 포함되는 스레드는 공통적으로 접근 가능한 기억장치를 통해 효율적으로 통신한다.

④ 스레드를 사용하면 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

46. UNIX 시스템에서 커널의 수행 기능에 해당하지 않는 것은?

① 프로세스 관리	② 기억장치 관리

③ 입/출력 관리	❹ 명령어 해독

47. UNIX 파일시스템 구조에서 데이터가 저장된 블록의 시작 주소를 확인할 수 있는 블록은?

① 부트 블록	❷ I-node 블록

③ 슈퍼 블록	④ 데이터 블록

48. 3개의 페이지 프레임을 갖는 시스템에서 페이지 참조 순서가 1, 2, 1, 0, 4, 1, 3일 경우 FIFO 알고리즘에 의한 페이지 대치의 최종 결과는?

① 1, 2, 0	② 2, 4, 3

③ 1, 4, 2	❹ 4, 1, 3

49. 프로세서의 상호 연결 구조 중 하이퍼 큐브 구조에서 각 CPU가 4개의 연결점을 가질 경우 CPU의 총 개수는?

① 4	❷ 16

③ 32	④ 65536

50. 레코드가 직접 액세스 기억장치의 물리적 주소를 통해 직접 액세스 되는 파일 구조는?

① Sequential File	② Indexed Sequential File

❸ Direct File	④ Partitioned File

51. 파일 구성 방식 중 ISAM(Indexed Sequential Access- Method)의 물리적인 색인 구성은 디스크의 물리적 특성에 따라 색인(index)을 구성하는데, 다음 중 3단계 색인에 해당되지 않는 것은?

① 실린더 색인(cylinder index)

② 트랙 색인(track index)

③ 마스터 색인(master index)

❹ 볼륨 색인(volume index)

52. 파일 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 고급 언어에 대한 번역 기능을 제공한다.

② 사용자가 파일을 생성, 수정, 제거할 수 있도록 한다.

③ 파일 공유를 위해서 여러 종류의 접근 제어 기법을 제공한다.

④ 불의의 사태에 대비한 예비(backup)와 복구(recovery)능력을 갖추어야 한다.

53. 로더(Loader)의 종류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① 절대 로더(Absolute Loader)

② 재배치 로더(Relocating Loader)

❸ 동적 적재로더(Dynamic Loading Loader)

④ 오버레이 로더(Overlay Loader)

54. 다중 처리기 운영체제 형태 중 주/종(Master/Slave) 처리기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주 프로세서가 운영체제를 수행한다.

❷ 주 프로세서와 종 프로세서가 모두 입·출력을 수행하기 때문에 대칭 구조를 갖는다.

③ 주 프로세서가 고장이 나면 시스템 전체가 다운된다.

④ 하나의 프로세서를 주 프로세서로 지정하고, 다른 처리기들은 종 프로세서로 지정하는 구조이다.

55. UNIX 시스템의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 대화식 운영체제이다.

② 소스가 공개된 개방형 시스템이다.

③ 멀티유저, 멀티태스킹을 지원한다.

❹ 효과적으로 구현할 수 있는 이중 리스트 구조를 사용한다.

56. 현재 헤드 위치가 53에 있고 트랙 0번 방향으로 이동 중이다. 요청 대기 큐에는 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중일 때 SSTF 스케줄링 알고리즘을 사용 한다면 헤드의 총 이동 거리는 얼마인가?

① 201	② 236

❸ 256	④ 320

57. 운영체제의 목적으로 적절하지 않은 것은?

① 사용자의 편리한 환경 제공

② 처리능력 및 신뢰도 향상

③ 컴퓨터 시스템의 성능 최적화

❹ 사용가능도 향상 및 응답시간 증가

58. 주기억장치 배치 전략 기법으로 최적 적합 방법을 사용한다고 할 때, 다음과 같은 기억장소 리스트에서 10K 크기의 작업은 어느 기억공간에 할당되는가? (단, 탐색은 위에서 아래로 한다.)

① B	② C

❸ D	④ F

59. 운영체제의 운용 기법 종류 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① Batch Processing System

② Multi Programming System

❸ Time Sharing System

④ Real Time System

60. 페이징 기법에서 페이지 크기가 작아질수록 발생하는 현상으로 거리가 먼 것은?

① 기억장소 이용 효율이 증가한다.

② 입·출력 시간이 늘어난다.

③ 내부 단편화가 감소한다.

❹ 페이지 맵 테이블의 크기가 감소한다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어 위기를 가져온 원인에 해당하지 않는 것은?

① 소프트웨어 규모 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 증가

② 프로젝트 관리기술의 부재

③ 소프트웨어 개발기술에 대한 훈련 부족

❹ 소프트웨어 수요의 감소

62. 캡슐화에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 인터페이스가 단순화되고 객체 간의 결합도가 높아진다.

② 변경 작업시 부작용의 전파를 최소화한다.

③ 캡슐화된 기능은 다른 클래스에서 재사용이 용이하다.

④ 객체 안의 데이터와 연산들을 하나로 묶는 것을 의미한다.

63. 효과적인 프로젝트 관리를 위한 3P를 옳게 나열한 것은?

① People, Priority, Problem

❷ People, Problem, Process

③ Problem, Process, Priority

④ Power, Problem, Process

64. 소프트웨어 품질 목표 중 하나 이상의 하드웨어 환경에서 운용되기 위해 쉽게 수정될 수 있는 시스템 능력을 의미하는 것은?

① Reliability	② Correctness

❸ Portability	④ Efficiency

65. 다음 중 가장 강한 결합도 상태는?

① data coupling	② stamp coupling

❸ common coupling	④ control coupling

66. 바람직한 소프트웨어 설계 지침이 아닌 것은?

❶ 모듈 간의 결합도는 강할수록 바람직하다.

② 모듈 간의 접속관계를 분석하여 복잡도와 중복을 줄인다.

③ 자료와 프로시저에 대한 분명하고 분리된 표현을 포함해야 한다.

④ 설계는 소프트웨어 구조를 나타내어야 한다.

67. 람바우의 객체 지향 분석 모델링(modeling)에 해당 하지 않는 것은?

❶ relational modeling	② object modeling

③ functional modeling	④ dynamic modeling

68. 재공학(Reengineering) 활동으로 볼 수 없는 것은?

① Analysis	② Reverse Engineering

③ Migration	❹ Reuse

69. 소프트웨어 형상관리의 대상으로 거리가 먼 것은?

① 소스 레벨과 수행 형태인 컴퓨터 프로그램

② 숙련자와 사용자를 목표로 한 컴퓨터 프로그램을 서술하는 문서

③ 프로그램 내에 포함된 자료구조

❹ 시스템 개발 비용

70. 객체에게 어떤 행위를 하도록 지시하는 명령은?

① Class	② Instance

③ Method	❹ Message

71. 소프트웨어의 특성이 아닌 것은?

❶ 물리적인 마모에 의하여 사용할 수 없게 된다.

② 유형의 매체에 저장되지만 개념적이고 무형적이다.

③ 수학이나 물리학에서 볼 수 있는 규칙적이고 정형적인 구조가 없다.

④ 요구나 환경의 변화에 따라 적절히 변형시킬 수 있다.

72. FTR의 지침 사항으로 거리가 먼 것은?

❶ 논쟁과 반박을 제한하지 않는다.

② 자원과 시간 일정을 할당한다.

③ 문제 영역을 명확히 표현한다.

④ 모든 검토자들을 위해 의미 있는 훈련을 행한다.

73. 소프트웨어의 재사용으로 인한 효과와 거리가 먼 것은?

① 시스템 구조와 구축방법의 교육적 효과

② 개발기간 및 비용 절약

③ 개발시 작성된 문서의 공유

❹ 새로운 개발 방법 도입의 용이성

74. 소프트웨어 역공학(Software reverse engineering)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기존 소프트웨어의 구성 요소와 그 관계를 파악하여 설계도를 추출한다.

② 역공학의 가장 간단하고 오래된 형태는 재문서화라고 할 수 있다.

③ 일반적인 개발 단계와는 반대 방향으로 기존 코드를 복구하는 방법이다.

❹ 대상 시스템 없이 새로운 시스템으로 개선하는 변경 작업이다.

75. 자료 사전(Data Dictionary)에서 자료의 반복을 나타내는 기호는?

① ( )	❷ { }

③ [ ]	④ * *

76. 블랙 박스 검사 기법에 해당하는 것으로만 짝지어진 것은?

① ①, ②	② ①, ④, ⑤, ⑥

③ ②, ④, ⑤, ⑥	❹ ③, ④, ⑤, ⑥

77. 유지보수의 종류 중 소프트웨어 검사 단계에서 밝혀지지 않은 모든 잠재적인 오류를 수정하기 위한 보수형태로서 오류의 진단과 수정이 포함되는 것은?

① Preventive maintenance

② Perfective maintenance

③ Adaptive maintenance

❹ Corrective maintenance

78. 데이터 흐름도(DFD)의 구성요소에 포함되지 않는 것은?

① data flow	❷ data dictionary

③ process	④ data store

79. 소프트웨어 프로젝트 계획 수립시 소프트웨어 영역(범위) 결정의 주요 요소로 거리가 먼 것은?

① 기능	❷ 인적 자원

③ 인터페이스	④ 성능

80. 다음 검사 중 알파검사, 베타검사와 가장 관계가 있는 것은?

① Unit Test	② Integration Test

③ System Test	❹ Validation Test

5과목 : 데이터 통신

81. IETF에서 고안한 IPv4에서 IPv6로 전환(천이)하는데 사용되는 전략이 아닌 것은?

① Dual stack	② Tunneling

③ Header translation	❹ Source routing

82. 무선 LAN, Wi-Fi(Wireless Fidelity)의 표준(규격) 제정을 담당하는 IEEE 워킹그룹은?

① IEEE 802.8	② IEEE 802.9

③ IEEE 802.10	❹ IEEE 802.11

83. 인터넷 응용서비스 중 가상 터미널(Virtual Terminal) 기능을 갖는 것은?

① FTP	② Archie

③ Gopher	❹ Telnet

84. HDLC의 프레임 중 링크의 설정과 해제, 오류 회복을 위해 주로 사용되는 것은?

① Information Frame	② Supervisory Frame

③ Transport Frame	❹ Unnumbered Frame

85. 블루투스(Bluetooth)의 프로토콜 스택에서 물리계층을 규정하는 것은?

❶ RF	② L2CAP

③ HID	④ RFCOMM

86. TCP/IP에서 사용되는 논리주소를 물리주소로 변환시켜 주는 프로토콜은?

① TCP	❷ ARP

③ RARP	④ IP

87. 다음은 여러 가지 교환방식의 특징 중 “연결 설정”에 대해 나타내었다. [보기]에서 ( )안에 들어갈 알맞은 내용을 차례대로 나열한 것은?

① ①,②,①	② ②,①,②

③ ①,①,②	❹ ①,②,②

88. 전송할 데이터가 있는 채널만 차례로 시간 슬롯을 이용하여 데이터와 함께 주소정보를 헤더로 붙여 전송하는 다중화 방식은?

① 주파수 분할 다중화	② 역 다중화

③ 예약 시분할 다중화	❹ 통계적 시분할 다중화

89. 가상회선 패킷교환에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 패킷이 전송되기 전에 논리적인 연결설정이 이루어져야 한다.

② 모든 패킷이 동일한 경로로 전달되므로 항상 보내어진 순서대로 도착이 보장된다.

③ 링크 상에 설정된 하나의 가상회선 단위로 패킷의 손상 시 복구가 가능하다.

❹ 연결 설정 시에 경로가 미리 결정되기 때문에 각 노드에서 데이터 패킷의 처리 속도가 매우 느리다.

90. PPP(Point-to-Point Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 인터넷 접속에 사용되는 IETF의 표준 프로토콜이다.

② 오류 검출만 제공되며, 오류 복구와 흐름제어 기능은 제공되지 않는다.

③ IP 패킷의 캡슐화를 제공한다.

❹ 동기식 점대점 링크에서만 사용할 수 있다.

91. HDLC를 기반으로 하며, ISDN의 D채널을 위한 링크 제어 프로토콜로 사용되는 것은?

① LAP-B	② LAP-M

❸ LAP-D	④ LLC

92. ICMP(Internet Control Message Protocol)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① IP 프로토콜에서는 오류 보고와 수정을 위한 메커니즘이 없기 때문에 이를 보완하기 위해 설계되었다.

② ICMP는 네트워크 계층 프로토콜이다.

③ ICMP 메시지는 하위 계층으로 가기 전에 IP 프로토콜 데이터그램 내에 캡슐화 된다.

❹ ICMP 메시지는 4바이트의 헤더와 고정 길이의 데이터 영역으로 나뉜다.

93. RTCP(Real-Time Control Protocol)의 특징으로 옳지 않은 것은?

① Session의 모든 참여자에게 컨트롤 패킷을 주기적으로 전송한다.

❷ RTCP 패킷은 항상 16비트의 경계로 끝난다.

③ 하위 프로토콜은 데이터 패킷과 컨트롤 패킷의 멀티플렉싱을 제공한다.

④ 데이터 전송을 모니터링하고 최소한의 제어와 인증 기능을 제공한다.

94. IEEE 802.4의 표준안 내용으로 옳은 것은?

❶ 토큰 버스 LAN	② 토큰 링 LAN

③ CSMA/CD LAN	④ 무선 LAN

95. 일반적으로 동기식 시분할 다중화 방식에서 음성전화 채널 당 8bit씩 매 125㎲마다 할당한다면 데이터 전송률은?

① 32kbps	❷ 64kbps

③ 1kbps	④ 10kbps

96. X.25 프로토콜에 대한 설명으로 틀린 것은?

① ITU-T에서는 1976년 패킷 교환망을 위한 표준 프로토콜인 X.25 권고안을 처음으로 발간하였다.

② 패킷형 단말기를 패킷 교환망에 접속하기 위한 인터페이스 프로토콜이다.

③ 물리 계층과 링크 계층, 패킷 계층이라는 3개의 계층으로 구성되어 있다.

❹ X.25에서는 가상회선을 가상 호와 반영구 가상회선의 두 가지로 나누어서 정의하며, 모든 패킷은 최소 1옥텟의 헤더를 가진다.

97. 다음이 설명하고 있는 전송기술은?

❶ 다중화	② 부호화

③ 양자화	④ 압축화

98. 채널용량(Channel Capacity)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 정해진 오류 발생률 내에서 채널을 통해 최대로 전송할 수 있는 정보의 양을 의미한다.

② 측정 단위는 초당 전송되는 비트수(bps)로 나타낸다.

❸ 샤논(Shannon)은 채널용량을 C = W log2(1 + S*N)으로 나타내었다.

④ 채널을 통해서 보내지는 데이터의 양은 그 채널의 대역폭(Bandwidth )과 비례한다.

99. 다음 중 TCP 헤더에 포함되는 정보가 아닌 것은?

① 긴급 포인터	❷ 호스트 주소

③ 순서 번호	④ 체크섬

100. 동기전송 방식에서 주로 사용되는 오류검출 방식으로 프레임 단위로 오류검출을 위한 코드를 계산하여 프레임 끝에 FCS를 부착하는 것은?

❶ CRC	② Hamming Code

③ Block Parity	④ Parity Bit

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	①	②	②	④	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	④	②	①	②	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	④	④	③	③	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	④	①	③	②	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	④	④	②	④	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	②	④	③	④	③	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	②	③	③	①	①	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	④	④	②	④	④	②	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	④	④	①	②	④	④	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	①	②	④	①	③	②	①