1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2013년 03월 10일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. SQL에서 DELETE 명령에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 테이블의 행을 삭제할 때 사용한다.

② WHERE 조건절이 없는 DELETE 명령을 수행하면 DROP TABLE 명령을 수행했을 때와 같은 효과를 얻을 수 있다.

③ SQL을 사용 용도에 따라 분류할 경우 DML에 해당한다.

④ 기본 사용 형식은 "DELETE FROM 테이블 [WHERE 조건];“이다.

2. 트랜잭션의 특성을 모두 나열한 것은?

① ①, ②, ③	② ③, ④, ⑤, ⑥

③ ①, ②, ⑤, ⑥	④ ①, ②, ③, ④, ⑤

3. 시스템 카탈로그에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 가상테이블이며 메타데이터라고도 한다.

② 시스템 카탈로그 내의 각 테이블은 DBMS에서 지원하는 개체들에 관한 정보를 포함한다.

③ 시스템의 사용자들에 관한 정보를 포함하고 있다.

④ DBMS가 스스로 생성하고 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블들의 집합체이다.

4. 뷰(View)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰는 독자적인 인덱스를 가질 수 없다.

② 뷰는 논리적 독립성을 제공한다.

③ 뷰로 구성된 내용에 대한 삽입, 갱신, 삭제 연산에는 제약이 따른다.

④ 뷰가 정의된 기본 테이블이 삭제되더라도 뷰는 자동적으로 삭제되지 않는다.

5. Which is not in the three-schema architecture?

① internal schema	② conceptual schema

③ external schema	④ procedural schema

6. 데이터베이스의 등장 이유로 보기 어려운 것은?

① 삽입, 삭제, 갱신 등을 통해서 현재의 데이터를 동적으로 유지하고 싶었다.

② 데이터의 가용성 증가를 위해 중복을 허용하고 싶었다.

③ 여러 사용자가 데이터를 공유해야 할 필요가 생겼다.

④ 물리적인 주소가 아닌 데이터 값에 의한 검색을 수행하고 싶었다.

7. 다음 트리의 후위 순회 결과는?

① A B D C E F	② D B A E C F

③ A B C D E F	④ D B E F C A

8. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

① Synonym	② Collision

③ Bucket	④ Overflow

9. 데이터베이스 정의에 해당되는 내용을 모두 나열한 것은?

① ②, ③	② ①, ②, ③

③ ①, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

10. 데이터베이스의 설계과정 순서로 옳은 것은?

① 기획→개념적설계→요구설계→물리적설계→논리적설계

② 기획→요구설계→개념적설계→논리적설계→물리적설계

③ 기획→논리적설계→요구설계→물리적설계→개념적설계

④ 기획→요구설계→물리적설계→논리적설계→개념적설계

11. 로킹 단위가 클 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 로킹 오버헤드 증가, 데이터베이스 공유도 저하

② 로킹 오버헤드 감소, 데이터베이스 공유도 저하

③ 로킹 오버헤드 감소, 데이터베이스 공유도 증가

④ 로킹 오버헤드 증가, 데이터베이스 공유도 증가

12. 개체-관계 모델(E-R)의 그래픽 표현으로 옳지 않은 것은?

① 개체타입 - 사각형	② 속성 - 원형

③ 관계타입 - 마름모	④ 연결 - 삼각형

13. 병행제어의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 활용도 최대화

② 데이터베이스 공유도 최대화

③ 데이터베이스 일관성 유지

④ 사용자에 대한 응답시간 최대화

14. 다음 자료에 대하여 선택(Selection) 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬하고자 한다. 3회전 후의 결과로 옳은 것은?

① 14, 17, 37, 40, 35	② 14, 37, 17, 40, 35

③ 14, 17, 35, 37, 40	④ 14, 17, 35, 40, 37

15. 선형 구조만으로 나열된 것은?

① 트리, 그래프

② 트리, 그래프, 스택, 큐

③ 트리, 배열, 스택, 큐

④ 배열, 스택, 큐

16. What are general configuration of indexed sequential file?

① Index area, Mark area, Overflow area

② Index area, Prime area, Overflow area

③ Index area, Mark area, Excess area

④ Index area, Prime area, Mark area

17. 정규화에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 릴레이션 R의 도메인들의 값이 원자 값만을 가지면 릴레이션 R은 제1정규형에 해당된다.

② 릴레이션 R이 제1정규형을 만족하면서, 키가 아닌 모든 속성이 기본 키에 완전 함수 종속이면 릴레이션 R은 제2정규형에 해당된다.

③ 정규형들은 차수가 높아질수록(제1정규형→제5정규형) 만족시켜야 할 제약조건이 감소된다.

④ 릴레이션 R이 제2정규형을 만족하면서, 키가 아닌 모든 속성들이 기본 키에 이행적으로 함수 종속되지 않으면 릴레이션 R은 제3정규형에 해당된다.

18. 어떤 릴레이션 R에서 X와 Y를 각각 R의 애트리뷰트 집합의 부분 집합이라고 할 경우 애트리뷰트 X의 값 각각에 대해 시간에 관계없이 항상 애트리뷰트 Y의 값이 오직 하나만 연관되어 있을 때 Y는 함수 종속이라고 한다. 이 함수 종속의 표기로 옳은 것은?

① Y → X	② Y ⊂ X

③ X → Y	④ X ⊂ Y

19. 다음 문장의 ( ) 안 내용으로 공통 적용될 수 있는 가장 적절한 내용은 무엇인가?

① 후보키(candidate key)	② 대체키(alternate key)

③ 외래키(foreign key)	④ 수퍼키(superkey)

20. 릴레이션을 조작할 때 데이터의 중복으로 인하여 발생하는 이상(anomaly) 현상이 아닌 것은?

① 검색 이상	② 삽입 이상

③ 삭제 이상	④ 갱신 이상

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 중앙연산 처리장치에서 micro-operation 이 실행되도록 하는 것은?

① 스위치(switch)

② 레지스터(register)

③ 누산기(accumulator)

④ 제어신호(control signal)

22. RAM에 관한 설명 중 틀린 것은?

① DRAM은 캐패시터에 전하를 저장하는 방식으로 데이터를 저장한다.

② SRAM은 플립플롭을 사용해 데이터를 저장하기 때문에 방전 현상이 나타난다.

③ DRAM은 상대적으로 소비전력이 적으며 대용량 메모리 제조에 적합하다.

④ SRAM은 컴퓨터에서 캐시 메모리로 주로 사용된다.

23. 다음 회로의 출력 Y 값은?

①	②

③	④

24. 데이터 단위가 8비트인 메모리에서 용량이 64Kbyte 인 경우의 어드레스 핀의 개수는?

① 12개	② 14개

③ 16개	④ 18개

25. 4×2 RAM을 이용하여 16×4 메모리를 구성하고자 할 경우에 필요한 4×2 RAM의 수는?

① 4개	② 8개

③ 16개	④ 32개

26. 하드웨어 신호에 의하여 특정번지의 서브루틴을 수행하는 것은?

① vectored interrupt	② handshaking mode

③ subroutine call	④ DMA 방식

27. 64Kbyte인 주소 공간(address space)과 4Kbyte인 기억 공간(memory space)을 가진 컴퓨터의 경우 한 페이지(page)가 512byte로 구성되었다면 페이지와 블록 수는 각각 얼마인가?

① 16페이지, 12블록	② 128페이지, 8블록

③ 256페이지, 16블록	④ 64페이지, 4블록

28. 다중처리기 시스템의 상호연결구조 방식이 아닌 것은?

① 코드분할 스위치	② 공유버스

③ 크로스바 스위치	④ 다단계상호연결망

29. 캐시의 쓰기 정책 중 write-through 방식의 단점은?

① 쓰기 동작에 걸리는 시간이 길다.

② 읽기 동작에 걸리는 시간이 길다.

③ 하드웨어가 복잡하다.

④ 주기억장치의 내용이 무효상태인 경우가 있다.

30. 인터럽트의 요청이 있을 경우에 처리하는 내용 중 가장 관계가 적은 것은?

① 중앙처리장치는 인터럽트를 요구한 장치를 확인하기 위하여 입출력장치를 폴링한다.

② PSW(Program Status Word)에 현재의 상태를 보관한다.

③ 인터럽트 서비스 프로그램은 실행하는 중간에는 다른 인터럽트를 처리할 수 없다.

④ 인터럽트를 요구한 장치를 위한 인터럽트 서비스 프로그램을 실행한다.

31. 가상기억장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 가상기억장치의 목적은 보조기억장치를 주기억장치처럼 사용하는 것이다.

② 처리속도가 CPU 속도와 비슷하다.

③ 소프트웨어적인 방법이다.

④ 주기억장치의 이용률과 다중 프로그래밍의 효율을 높일 수 있다.

32. RISC 프로세서의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인텔 계열의 거의 모든 프로세서에서 사용되고 있다.

② 축소 명령어 세트 컴퓨터의 약어이다.

③ 명령어 코드로 구성하기 위한 bit 수의 증가에 대한 보완으로 개발된 프로세서 이다.

④ 명령어들의 사용빈도를 조사하여 사용 빈도가 높은 명령어만 사용하는 프로세서이다.

33. CPU에 의해서 입출력이 일어나지 않고 별도의 입출력 제어기에 의해서 일어나는 입출력은?

① 프로그램에 의한 I/0	② 인터럽트에 의한 I/0

③ DMA 제어기에 의한 I/0	④ subroutine에 의한 I/0

34. 다중처리기를 사용하여 개선하고자 하는 주된 목표가 아닌 것은?

① 수행속도	② 신뢰성

③ 유연성	④ 대중성

35. 채널(Channel)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① DMA 와 달리 여러 개의 블록을 입출력 할 수 있다.

② 시스템의 입출력 처리 능력을 향상시키는 기능을 한다.

③ 멀티플렉서 채널은 저속인 여러 장치를 동시에 제어하는데 적합하다.

④ 입출력 동작을 수행하는데 있어서 CPU의 지속적인 개입이 필요하다.

36. 1개의 Full adder를 구성하기 위해서는 최소 몇 개의 Half adder가 필요한가?

① 1개	② 2개

③ 3개	④ 4개

37. 전체 기억장치 액세스 횟수가 50이고, 원하는 데이터가 캐시에 있는 횟수가 45라고 할 때, 캐시의 미스율(miss ratio)_은?

① 0.9	② 0.8

③ 0.2	④ 0.1

38. 2의 보수를 사용하여 음수를 표현할 때의 설명으로 옳은 것은?

① 0 은 두 가지로 표현된다.

② 보수를 구하기가 쉽다.

③ 보수를 이용한 연산 과정 중 end around carry 과정이 있다.

④ 음수의 최대 절대치가 양수의 최대 절대치 보다 1만큼 크다.

39. 8비트로 -9를 부호화 2의 보수 (signed-2's complement)로 표현한 것은?

① 10001001	② 11111001

③ 11110110	④ 11110111

40. 하드와이어 제어방식이 마이크로프로그램을 이용한 제어 방식보다 좋은 점은?

① 비교적 복잡한 명령어들로 구성된 시스템 구현에 적합

② 마이크로 명령어를 추가하기 위해 설계 변경이 용이

③ 비교적 명령어 설계에 유연성과 자율성을 보장

④ 프로그램 실행속도가 비교적 빠름

3과목 : 운영체제

41. 프로세서의 상호 연결 구조 중 하이퍼 큐브 구조에서 프로세서의 총 개수가 65536 일 때 하나의 프로세서에 연결되는 연결점의 수는?

① 4	② 16

③ 32	④ 65536

42. 파일 시스템에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 파일(File)은 연관된 데이터들의 집합이다.

② 파일은 각각의 고유한 이름을 갖고 있다.

③ 파일은 주로 주기억장치에 저장하여 사용한다.

④ 사용자는 파일을 생성하고 수정하며 제거할 수 있다.

43. 3개의 페이지 프레임을 갖는 시스템에서 페이지 참조 순서가 1, 2, 1, 0, 4, 1, 3 일 경우 LRU(Least Recently Used) 알고리즘에 의한 페이지 대치의 최종 결과는?

① 1, 4, 3	② 1, 2, 0

③ 2, 4, 3	④ 0, 1, 3

44. 교착상태 해결 방법 중 시스템에 교착상태가 발생했는지 점검하고 교착상태에 있는 프로세스와 자원을 발견하는 것으로 자원할당 그래프 등을 사용하는 기법은?

① Prevention	② Avoidance

③ Recovery	④ Detection

45. 파일 보호 기법 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① Naming	② Password

③ Access Control	④ Cryptography

46. 임계 영역(Critical Section)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 프로세스들의 상호배제(Mutual Exclusion)가 일어나지 않도록 주의해야 한다.

② 임계 영역에서 수행 중인 프로세스는 인터럽트가 가능한 상태로 만들어야 한다.

③ 어느 한 시점에서 둘 이상의 프로세스가 동시에 자원 또는 데이터를 사용하도록 지정된 공유 영역을 의미한다.

④ 임계 영역에서의 작업은 신속하게 이루어져야 한다.

47. 운영체제의 기능으로 옳지 않은 것은?

① 자원 보호 기능을 제공한다.

② 시스템의 오류를 검사하고 복구한다.

③ 자원의 스케줄링 기능을 제공한다.

④ 사용자와 시스템 간의 인터페이스 역할을 담당하는 하드웨어 장치이다.

48. 주기억장치 관리기법인 최초, 최적, 최악 적합기법을 각각 사용할 때, 각 방법에 대하여 10K의 프로그램이 할당되는 영역을 각 기법의 순서대로 옳게 나열한 것은? (단, 영역 1, 2, 3, 4는 모두 비어 있다고 가정한다.)

① 영역 2, 영역 3, 영역 4

② 영역 1, 영역 2, 영역 3

③ 영역 2, 영역 3, 영역 1

④ 영역 1, 영역 3, 영역 2

49. 파일을 삭제하는 UNIX 명령은?

① rm	② delete

③ mkdir	④ mv

50. 다중 처리기 운영체제 구조 중 주/종(Master/Slave) 처리기 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주프로세서는 입출력과 연산 작업을 수행한다.

② 종프로세서는 운영체제를 수행한다.

③ 종프로세서는 입출력 발생시 주프로세서에게 서비스를 요청한다.

④ 한 처리기는 주프로세서로 지정하고 다른 처리기들은 종프로세서로 지정하는 구조이다.

51. 하나의 CPU는 같은 시점에서 여러 개의 작업을 동시에 수행할 수 없기 때문에 CPU의 전체 사용 기간을 작은 작업 시간량(time slice)으로 나누어서 그 시간량 동안만 번갈아 가면서 CPU를 할당하여 각 작업을 처리하는 기법은?

① 실시간 처리 시스템	② 시분할 시스템

③ 다중 처리 시스템	④ 일괄 처리 시스템

52. UNIX 파일 시스템에서 부팅시 필요한 코드를 저장하고 있는 블록은?

① 부트 블록	② 슈퍼 블록

③ 데이터 블록	④ I-NODE 블록

53. MFD와 UFD로 구성되며, MFD는 각 사용자의 이름이나 계정 번호 및 UFD를 가리키는 포인터를 갖고 있으며 UFD는 오직 한 사용자가 갖고 있는 파일들에 대한 파일 정보만 갖고 있는 디렉토리 구조는?

① 1단계 디렉토리

② 2단계 디렉토리

③ 트리구조 디렉토리

④ 비순환 그래프 디렉토리

54. 분산 운영체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 변경을 위한 점진적인 확대 용이성

② 고가의 하드웨어에 대한 여러 사용자들 간의 공유

③ 빠른 응답시간

④ 향상된 보안성

55. 현재 헤드 위치가 53에 있고 트랙 0번 방향으로 이동 중이다. 요청 대기 큐에는 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중일 때, SSTF 스케줄링 알고리즘을 사용한다면 헤드의 총 이동거리는 얼마인가? (단, 트랙 0번이 가장 안쪽에 위치한다.)

① 202	② 236

③ 256	④ 320

56. UNIX 시스템에서 커널의 기능이 아닌 것은?

① 프로세스 관리	② 명령어 해석

③ 기억장치 관리	④ 입출력 관리

57. 로더의 기능 중 프로그램을 실행시키기 위하여 기억장치 내에 옮겨놓을 공간을 확보하는 기능은?

① Loading	② Relocation

③ Linking	④ Allocation

58. SJF 기법의 길고 짧은 작업 간의 불평등을 보완하기 위한 기법으로 대기 시간과 서비스 시간을 이용한 우선순위 계산 공식으로 우선순위를 정하는 스케줄링 기법은?

① Round-Robin	② FIF0

③ HRN	④ Multi-level Feedback Queue

59. 스케줄링 하고자 하는 세 작업의 도착시간과 실행시간은 다음 표와 같다. 이 작업을 SJF로 스케줄링 하였을 때, “작업번호 2”의 종료 시간은? ( 단, 여기서 오버헤드는 무시한다.)

① 3	② 6

③ 9	④ 13

60. 4개의 프레임을 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어 있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, FIF0 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 페이지 결함의 발생 횟수는?

① 4회	② 5회

③ 6회	④ 7회

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어의 품질 목표 중에서 옳고 일관된 결과를 얻기 위하여 요구된 기능을 수행할 수 있는 정도를 나타내는 것은?

① 유지보수성(maintainability)

② 신뢰성(reliability)

③ 효율성(efficiency)

④ 무결성(integrity)

62. 람바우의 모델링에서 상태도와 자료흐름도는 각각 어떤 모델링과 관련 있는가?

① 상태도 - 기능모델링, 자료흐름도 - 동적 모델링

② 상태도 - 객체모델링, 자료흐름도 - 기능 모델링

③ 상태도 - 객체모델링, 자료흐름도 - 동적 모델링

④ 상태도 - 동적모델링, 자료흐름도 - 기능 모델링

63. 블랙박스 검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 인터페이스 결함, 성능 결함, 초기화와 종료 이상 결함 등을 찾아낸다.

② 각 기능별로 적절한 정보 영역을 정하여 적합한 입력에 대한 출력의 정확성을 점검한다.

③ 블랙박스 검사는 기능 검사라고도 한다.

④ 조건 검사, 루프 검사, 데이터 흐름 검사 등의 유형이 있다.

64. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효과적으로 수행하는데 필요한 3P에 해당하는 것은?

① Procedure, Problem, Process

② Problem, People, purity

③ Process, Procedure, People

④ People, Problem, Process

65. 자료흐름도(DFD)의 각 요소별 표기 형태의 연결이 옳지 않은 것은?

① Data Store : 오각형	② Process : 원

③ Data Flow : 화살표	④ Terminator : 사각형

66. 소프트웨어 재공학 활동 중 원시 코드를 분석하여 소프트웨어 관계를 파악하고 기존 시스템의 설계 정보를 재발견하고 다시 제작하는 작업은?

① Analysis	② Reverse Engineering

③ Restructuring	④ Migration

67. 소프트웨어 재공학의 필요성이 대두된 가장 주된 이유는?

① 요구사항 분석의 문제	② 설계의 문제

③ 구현의 문제	④ 유지보수의 문제

68. 객체지향 기법의 캡슐화(Encapsulation)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은 ?

① 변경 발생시 오류의 파급효과가 적다.

② 인터페이스가 단순화 된다.

③ 소프트웨어 재사용성이 높아진다.

④ 상위 클래스의 모든 속성과 연산을 하위 클래스가 물려받는 것을 의미한다.

69. 소프트웨어 품질 보증을 위한 정형 기술 검토의 지침 사항으로 옳지 않은 것은?

① 논쟁과 반박을 제한한다.

② 각 체크 리스트를 작성하고, 자원과 시간 일정을 할당한다.

③ 의제와 참가자의 수를 제한하지 않는다.

④ 검토의 과정과 결과를 재검토한다.

70. 소프트웨어 설계시 고려 사항으로 거리가 먼 것은?

① 전체적이고 포괄적인 개념을 설계한 후 차례로 세분화하여 구체화시켜 나간다.

② 요구사항을 모두 구현해야 하고 유지보수가 용이해야 한다.

③ 모듈은 독립적인 기능을 갖도록 설계해야 한다.

④ 모듈간의 상관성은 높이고 변경이 쉬워야 한다.

71. 소프트웨어 개발 영역을 결정하는 요인 중 다음 사항과 관계되는 것은?

① 기능	② 인터페이스

③ 성능	④ 제약조건

72. 소프트웨어 형상관리(Software Configuration - Management)의 설명으로 가장 적합한 것은?

① 소프트웨어의 생산물을 확인하고 소프트웨어 통제, 변경 상태를 기록하고 보관하는 일련의 관리작업이다.

② 수행결과의 완전성을 점검하고 프로젝트의 성과평가 척도를 준비하는 작업이다.

③ 소프트웨어 개발과정을 문서화하는 것이다.

④ 나선형 모형은 반복적으로 개발이 진행되므로 소프트웨어의 강인성을 높일 수 있다.

73. 자료 사전에서 기호 “( )”의 의미는?

① "optional"	② "is composed of"

③ "iteration of"	④ "comment"

74. 객체지향 개념에 대한 다음 설명의 괄호 안 내용으로 옳은 것은?

① message	② method

③ class	④ operation

75. 소프트웨어 유지보수 유형 중 현재 수행 중인 기능의 수정, 새로운 기능의 추가, 전반적인 기능 개선 등의 요구를 사용자로부터 받았을 때 수행되는 유형으로서, 유지보수 유형 중 제일 많은 비용이 소요되는 것은?

① Preventive maintenance

② Adaptive maintenance

③ Corrective maintenance

④ Perfective maintenance

76. 소프트웨어 위기의 현상으로 보기 어려운 것은?

① 프로젝트 개발 일정과 예산 측정의 어려움

② 소프트웨어 유지보수 비용의 증가

③ 소프트웨어 개발 적체 현상

④ 소프트웨어 개발 인력의 증가

77. 소프트웨어 재사용에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어 품질을 향상시킨다.

② 생산성이 증대된다.

③ 새로운 개발 방법 도입이 용이하다.

④ 개발 시간이 단축되고 비용이 감소된다.

78. 소프트웨어 생명주기 모형에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 프로토타입 모형은 최종 결과물이 만들어지기 전에 의뢰자가 최종 결과물의 일부 또는 모형을 볼 수 없다.

② 폭포수 모형을 점진적 모형이라고도 한다.

③ 폭포수 모형은 시제품을 만들어 최종 결과물을 예측하는 모형이다.

④ 나선형 모형은 반복적으로 개발이 진행되므로 소프트웨어의 강인성을 높일 수 있다.

79. 비용 산정 기법 중 소프트웨어 각 기능의 원시 코드라인 수의 비관치, 낙관치, 기대치를 측정하여 예측치를 구하고 이를 이용하여 비용을 산정하는 기법은?

① Effort Per Task 기법	② 전문가 감정 기법

③ LOC 기법	④ 델파이 기법

80. 고객이 개발자의 위치에서 소프트웨어에 대한 검사를 수행하며, 일반적으로 개발자가 참석하여 통제된 환경에서 행해지는 검증 검사 기법은?

① 알파 검사	② 베타 검사

③ 강도 검사	④ 복구 검사

5과목 : 데이터 통신

81. HDLC의 프레임(Frame)의 구조가 순서대로 올바르게 나열된 것은? (단, A : Address, F : Flag, C : Control, D : Data, S : Frame Check Sequence)

① F-D-C-A-S-F	② F-C-D-S-A-F

③ F-A-C-D-S-F	④ F-A-D-C-S-F

82. 문자 동기 전송방식에서 데이터 투명성(Data Transparent)을 위해 삽입되는 제어문자는?

① ETX	② STX

③ DLE	④ SYN

83. 인터넷 프로토콜로 사용되는 TCP/IP의 계층화 모델 중 Transport 계층에서 사용되는 프로토콜은?

① FTP	② IP

③ ICMP	④ UDP

84. 송신측은 하나의 블록을 전송한 후 수신측에서 에러의 발생을 점검한 다음 에러 발생 유무 신호를 보내올 때까지 기다리는 ARQ 방식은?

① continuous ARQ	② adaptive ARQ

③ Go-Back-N ARQ	④ stop and wait ARQ

85. 아날로그 데이터를 디지털 신호로 변환하는 방식은?

① 진폭 편이 변조(ASK)

② 주파수 편이 변조(FSK)

③ 위상 편이 변조(PSK)

④ 펄스 부호 변조(PCM)

86. 인터 네트워킹을 위해 사용되는 관련 장비가 아닌 것은?

① 리피터	② 라우터

③ 브리지	④ 감쇄기

87. 다음 베이스 밴드 전송방식 중 비트 간격의 시작점에서는 항상 천이가 발생하며, “1”의 경우에는 비트 간격의 중간에서 천이가 발생하고, “0”의 경우에는 비트 간격의 중간에서 천이가 없는 방식은?

① NRZ-L방식	② NRZ-M 방식

③ NRZ-S 방식	④ NRZ-I 방식

88. 비동기 전송에서 한문자의 전송과 그 다음 문자의 전송을 어떻게 구별하는가?

① 문자 처음과 끝에 Block pattern(01111110)을 추가하여 구분한다.

② 문자 앞에 (01101101)코드를 추가하여 구분한다.

③ 각 문자코드의 맨 앞에는 시작비트를 두고, 문자코드 맨 뒤에는 정지비트를 두어 구분한다.

④ 문자와 문자 사이에 (11111111)코드를 추가하여 구분한다.

89. IP주소의 5개 클래스 중 멀티캐스팅을 사용하기 위해 예약되어 있으며 netid 와 hostid가 없는 것은?

① A 클래스	② B 클래스

③ C 클래스	④ D 클래스

90. 다음 표에서 A, B, C, D 문자 전송 시 수직 홀수패리티 비트 검사에서 패리티 비트 값이 잘못된 문자는?

① A	② B

③ C	④ D

91. 통신 속도가 2400[baud]이고, 4상 위상변조를 하면 데이터의 전송속도는 얼마인가?

① 2400[bps]	② 4800[bps]

③ 9600[bps]	④ 19200[bps]

92. UDP 헤더에 포함되지 않는 것은?

① checksum	② length

③ sequence number	④ source port

93. HDLC에서 피기백킹(piggybacking) 기법을 통해 데이터에 대한 확인 응답을 보낼 때 사용되는 프레임은?

① I-프레임	② S-프레임

③ U-프레임	④ A-프레임

94. 프레임 단위로 오류 검출을 위한 코드를 계산하여 프레임 끝에 FCS를 부착하는 것은?

① Hamming Coding

② Parity Check

③ Block Sum Check

④ Cyclic Redundancy Check

95. HDLC 전송 제어 절차의 세 가지 동작 모드에 속하지 않는 것은?

① 정규 응답 모드(NRM)

② 동기 응답 모드(SRM)

③ 비동기 응답 모드(ARM)

④ 비동기 평형 모드(ABM)

96. 비트 방식의 데이터링크 프로토콜이 아닌 것은?

① HDLC	② SDLC

③ LAPB	④ BSC

97. TCP 프로토콜을 사용하는 응용 계층의 서비스가 아닌 것은?

① SNMP	② FTP

③ Telnet	④ HTTP

98. TCP/IP 관련 프로토콜 중 하이퍼텍스트 전송을 위한 프로토콜은?

① HTTP	② SMTP

③ SNMP	④ Mailto

99. 다음 설명에 해당하는 OSI 7 계층은?

① 물리 계층	② 데이터 링크 계층

③ 네트워크 계층	④ 트랜스포트 계층

100. 공중 통신 사업자로부터 회선을 대여 받아 통신처리 기능을 이용, 부가적인 정보 서비스를 제공하는 서비스 망은?

① Local Area network

② Metropolitan Area Network

③ Wide Area Network

④ Value Added Network

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	④	④	②	④	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	④	②	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	②	①	②	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	④	④	②	④	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	④	①	④	④	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	④	③	②	④	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	①	②	④	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	①	③	④	④	③	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	④	④	④	④	②	③	④	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	①	④	②	④	①	①	②	④