1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2013년 08월 18일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬 할 경우 PASS 1의 결과는?

① 6, 9, 7, 3, 5	② 3, 9, 6, 7, 5

③ 3, 6, 7, 9, 5	❹ 6, 7, 3, 5, 9

2. “트랜잭션 결과 관련 있는 모든 연산들은 완전히 실행 되거나 전혀 실행되지 않아야 한다.” 는 내용이 의미하는 트랜잭션의 요구사항은?

① consistency	② durability

③ isolation	❹ atomicity

3. 다음과 같은 일련의 권한 부여 SQL 명령에 대한 설명 중 부적합한 것은?

① U1은 STUDENT에 대한 검색 권한이 없다.

② DBA는 STUDENT에 대한 검색 권한이 있다.

❸ U2는 STUDENT에 대한 검색 권한이 있다.

④ U2는 STUDENT에 대한 검색 권한을 다른 사용자에게 부여할 수 없다.

4. 데이터베이스의 특성으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ②	② ①, ④

❸ ①, ②, ③	④ ①, ②, ③, ④

5. 릴레이션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 튜플은 서로 다른 값을 가지고 있다.

❷ 하나의 릴레이션에서 튜플은 순서를 가진다.

③ 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 가진다.

④ 모든 속성 값은 원자 값(atomic value)을 가진다.

6. 다음의 사원 릴레이션에서 “성명”을 기본 키로 사용하기 곤란한 이유로 가장 타당한 것은?

❶ 동일한 성명을 가진 사원이 두 명 이상 존재할 수 있다.

② 성명은 기억하기 어렵다.

③ 성명을 정렬하는데 많은 시간이 소요된다.

④ 성명은 기억 공간을 많이 필요로 한다.

7. 정규화의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 어떠한 릴레이션이라도 데이터베이스 내에서 표현 가능하게 만든다.

❷ 중복을 배제하여 삽입, 삭제, 갱신 이상의 발생을 도모한다.

③ 데이터 삽입시 릴레이션을 재구성할 필요성을 줄인다.

④ 효과적인 검색 알고리즘을 생성할 수 있다.

8. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

① Internal Schema	② External Schema

③ Foreign Schema	❹ Conceptual Schema

9. 자료구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 스택은 Last In - First Out 처리를 수행한다.

② 큐는 First In - First Out 처리를 수행한다.

③ 스택은 서브루틴 호출, 인터럽트 처리, 수식 계산 및 수식 표기법에 응용된다.

❹ 큐는 비선형구조에 해당한다.

10. SQL의 명령은 사용 용도에 따라 DDL, DML, DCL로 구분할 수 있다. DML에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

❶ ①, ②, ③	② ①, ②, ④

③ ①, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

11. 뷰(VIEW)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① DBA는 보안 측면에서 뷰를 활용할 수 있다.

② 뷰 위에 또 다른 뷰를 정의할 수 있다.

❸ 뷰에 대한 삽입, 갱신, 삭제 연산시 제약 사항이 따르지 않는다.

④ 뷰의 정의는 ALTER문을 이용하여 변경할 수 없다.

12. 데이터베이스에 관한 사항으로 다음에서 설명하는 것은?

❶ entity	② view

③ value	④ relationship

13. 순서가 A, B, C, D 로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과로 가능한 것으로만 짝지어 진 것은?

① ①	② ①, ②, ④

❸ ②, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

14. 데이터베이스의 정의로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ②	❷ ①, ②, ③

③ ①, ②, ④	④ ①, ②, ③, ④

15. 어떤 릴레이션 R에서 X와 Y를 각각 R의 속성 집합의 부분 집합이라고 할 경우 속성 X의 값 각각에 대해 시간에 관계 없이 항상 속성 Y의 값이 오직 하나만 연관되어 있을 때 Y는 X에 함수적 종속이라고 한다. 이를 기호로 옳게 표기한 것은?

① Y → X	❷ X → Y

③ Y ≫ X	④ X ≫ Y

16. 병행제어 기법 중 로킹에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.

② 데이터베이스, 파일, 레코드 등은 로킹 단위가 될 수 있다.

③ 로킹의 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.

❹ 로킹의 단위가 커지면 데이터베이스 공유도가 증가한다.

17. 데이터베이스 설계 단계 중 응답시간, 저장 공간의 효율화, 트랜잭션 처리도와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

❶ 물리적 설계	② 논리적 설계

③ 개념적 설계	④ 요구조건 분석

18. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ②	② ①, ④

❸ ①, ②, ④	④ ①, ②, ③, ④

19. 다음 트리를 후위 순회(Post Traversal)할 경우, 가장 먼저 순회하는 노드는?

① A	❷ D

③ E	④ F

20. 데이터베이스에서 사용되는 널(NULL)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 널(NULL)은 비어 있다는 뜻으로 기본 값 “A"를 가진다.

② 널(NULL)은 Space 값을 나타낸다.

③ 널(NULL)은 Zero 값을 나타낸다.

❹ 널(NULL)은 공백(space)도, 영(zero)도 아닌 부재 정보(missing information)를 나타낸다.

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 전가산기(full-adder)의 carry 비트를 논리식으로 나타낸 것은?(단, x, y, z는 입력, C(carry)는 출력)

① C = x ⊕ y ⊕ z	② C = x'y + x'z + yz

❸ C = xy +(x⊕y)z	④ C = xyz

22. BCD 코드 1001에 대한 해밍 코드를 구하면?

❶ 0011001	② 1000011

③ 0100101	④ 0110010

23. 다음 중 OP-code의 기능이 아닌 것은?

❶ 주소지정	② 함수연산

③ 전달	④ 제어

24. 재귀호출(recursive call) 프로그램에 해당하는 것은?

① 한 루틴(routine)이 반복될 때

❷ 한 루틴(routine)이 자기를 다시 호출할 때

③ 다른 루틴(routine)이 다른 루틴을 호출할 때

④ 한 루틴(routine)에서 다른 루틴으로 갈 때

25. 캐시(cache) 기억장치에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 중앙처리장치와 주기억장치의 정보교환을 위해 임시 보관하는 장치이다.

❷ 중앙처리장치의 속도와 주기억장치의 속도를 가능한 같도록 하기 위한 장치이다.

③ 캐시와 주기억장치 사이에 정보 교환을 위하여 임시 저장하는 장치이다.

④ 캐시와 주기억장치의 속도를 같도록 하기 위한 장치이다.

26. 마이크로 오퍼레이션에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 레지스터 전달 명령은 마이크로 오퍼레이션을 기술할 수 없다.

② 마이크로 오퍼레이션 수행을 위해서 제어 함수는 필요 없다.

❸ 마이크로 오퍼레이션은 1클록 동안에 수행된다.

④ 마이크로 오퍼레이션 실행에서 워드 타임과 비트 타임은 같아야만 한다.

27. 다음은 0-주소 명령어 방식으로 이루어진 프로그램이다. 레지스터 X의 내용은?(단, 레지스터 A = 1, B = 2, C = 3, D = 3, E = 2이며, ADD는 덧셈 명령어, MUL은 곱셈 명령어이다.)

① 15	② 20

❸ 25	④ 30

28. 1-주소 명령어에서는 무엇을 이용하여 명령어 처리를 하는가?

❶ 누산기	② 가산기

③ 스택	④ 프로그램 카운터

29. 동일한 컴퓨터에서 처리할 경우 연산속도가 가장 빠른 것은?

① K = B/C	② K = B*C

③ K = A-B	❹ K = A+B

30. 정수 n bit를 사용하여 1의 보수(1‘s complement)로 표현하였을 때 그 값의 범위는?(문제 오류로 가답안 발표시 가번(1번)으로 발표되었지만 확정답안에서 전항 답안으로 인정한 문제입니다. 여기서는 가번(1번)을 정답 처리 합니다.)

❶ -2n-1-1 ~ 2n-1-1	② -2n-1 ~ 2n-1-1

③ -2n ~ 2n-1	④ -2n-1 ~ 2n-1-1

31. 가상기억장치(Virtual Memory System)를 도입함으로써 기대할 수 있는 장점이 아닌 것은?

① Binding Time을 늦추어서 프로그램의 Relocation을 용이하게 쓴다.

❷ 일반적으로 가상기억장치를 채택하지 않는 시스템에서의 실행 속도보다 빠르다.

③ 실제 기억용량보다 큰 가상공간(Virtual Space)을 사용자가 쓸 수 있다.

④ 오버레이(Overlay) 문제가 자동적으로 해결된다.

32. 다음은 DMA와 인터럽트에 대한 설명이다. 잘못 설명 된 것은?

① DMA는 기억장치와 주변장치 사이에 직접적인 자료전송을 제공한다.

② 대량의 자료전송시 인터럽트 방법은 중앙처리기의 부담을 증가시킨다.

③ DMA는 주기억장치에 접근하기 위해 cycle stealing을 한다.

❹ DMA과정에서 중앙처리장치가 DMA제어기를 초기화할 때 인터럽트가 발생한다.

33. shift 명령을 수행한 후 빈 공간에 채워지는 내용이 다른 것은?

① 왼쪽으로 논리 shift한 결과

② 오른쪽으로 논리 shift한 결과

③ 2의 보수법으로 왼쪽으로 산술 shift한 결과

❹ 오른쪽으로 산술 shift한 결과

34. 명령어의 주소(address) 부를 유효주소로 이용하는 방법은?

① 상대 주소	② 즉시 주소

③ 절대 주소	❹ 직접 주소

35. 다음의 마이크로 오퍼레이션과 관련 있는 것은?

① AND	❷ ADD

③ JMP	④ BSA

36. 통상적인 사용자 프로그램을 처리함에 있어서 중앙처리장치(CPU)가 가장 많이 실행하는 인스트럭션 종류는?

❶ 주기억장치와의 자료전달(load, store)

② 수치적 및 논리적 연산(arithmetic, logical)

③ 입출력(input, output)

④ 조건 및 무조건 분기(branch)

37. 다중처리기 상호 연결 방법 중 시분할 공유버스를 설명한 것은?

① 시분할 공유와 기타방법의 혼합

② Multiprocessor를 비교적 경제적인 망으로 구성

③ 공유버스 시스템에서 버스의 수를 기억장치의 수 만큼 증가시킨 구조

❹ 프로세서, 기억장치, 입출력 장치들 간에 하나의 버스 통신로만을 제공하는 방법

38. 하나의 채널에 저속의 많은 입출력 장치를 구동시키는데 알맞은 방식으로 각 입출력 장치마다 채널을 시분할 공유하도록 하여 여러 개의 입출력 장치를 동작시킬 수 있는 채널은?

① 실렉터 채널	② 비트 멀티플렉서 채널

❸ 바이트 멀티플렉서 채널	④ 블록 멀티플렉서 채널

39. 파이프라인 프로세서(Pipeline processor)의 설명 중 가장 적합한 것은?

❶ 2개 이상의 명령어를 동시에 수행할 수 있는 프로세서

② Micro program에 의한 프로세서

③ Bubble memory로 구성된 프로세서

④ Control memory가 분리된 프로세서

40. 2의 보수로 표현되는 수가 A, B 레지스터에 저장되어 있다. A ← A-B 연산을 수행한 후의 A 레지스터는?

① 00000012	❷ FFFFFF12

③ 000000B0	④ FFFFFFB0

3과목 : 운영체제

41. 프로세스의 정의로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ②	② ①, ④

❸ ①, ②, ④	④ ①, ②, ③, ④

42. UNIX에서 커널의 수행 기능에 해당하는 것으로만 나열된 것은?

① ①, ③	② ①, ②, ④

❸ ②, ③ , ④	④ ①, ②, ③, ④

43. 현재 헤드 위치가 53에 있고 트랙 0번 방향으로 이동 중이었다. 요청 대기 큐에는 다음과 같은 순서의 액세스 요청이 대기 중일 때 SSTF 스케줄링 알고리즘을 사용한다면 가장 마지막에 처리되는 것은?(단, 가장 안쪽 트랙은 0번)

① 14	② 67

③ 98	❹ 203

44. FIF0 스케줄링에서 3개의 작업 도착시간과 CPU 사용시간(burst time)이 다음 표와 같다. 이 때 모든 작업들의 평균 반환시간(turn around time)은?

① 16	② 20

③ 33	❹ 41

45. 하나의 프로세스가 작업 수행 과정에서 수행하는 기억 장치 접근에서 지나치게 페이지 폴트가 발생하여 프로세스 수행에 소요되는 시간보다 페이지 이동에 소요되는 시간이 더 커지는 현상은?

❶ 스레싱(Thrashing)	② 워킹 셋(Working set)

③ 세마포어(Semaphore)	④ 교환(Swapping)

46. 주기억장치 배치 전략 기법으로 최적 적합 방법을 사용한다고 할 때, 다음과 같은 기억장소 리스트에서 17k 크기의 작업은 어느 기억공간에 할당되는가?(단, 탐색은 위에서 아래로 한다.)

① B	② D

❸ E	④ F

47. 운영체제의 수행 기능으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ②	② ①, ③, ④

❸ ②, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

48. 3개의 페이지 프레임(Frame)을 가진 기억장치에서 페이지 요청을 다음과 같은 페이지 번호 순으로 요청했을 때 교체 알고리즘으로 FIF0 방법을 사용한다면 몇 번의 페이지 부재(Fault)가 발생하는가?(단, 현재 기억장치는 모두 비어 있다고 가정한다.)

① 5번	❷ 6번

③ 7번	④ 8번

49. 다음 설명에 해당하는 디렉토리 구조는?

① 트리 디렉토리 구조

② 일반적인 그래프 디렉토리 구조

③ 비순환 그래프 디렉토리 구조

❹ 2단계 디렉토리 구조

50. 로더(Loader)의 종류 중 로더의 역할이 축소되어 가장 간단한 프로그램으로 구성된 로더로서, 기억장소 할당이나 연결을 프로그래머가 직접 지정하는 방식이며 프로그래머 입장에서는 매우 어렵고 한번 지정한 주기억장소의 위치는 변경이 힘들다는 단점이 있는 것은?

① Relocating Loader

② Dynamic Loading Loader

❸ Absolute Loader

④ Overlay Loader

51. 파일 디스크립터(File Descriptor)의 내용으로 거리가 먼 것은?

① 파일 수정 시간	② 파일의 이름

③ 파일에 대한 접근 횟수	❹ 파일 오류 처리 방법

52. UNIX에서 파일 내용을 화면에 표시하는 명령과 파일의 소유자를 변경하는 명령을 순서적으로 옳게 나열한 것은?

① dup, mkfs	❷ cat, chown

③ type, chmod	④ type, cat

53. 운영체제의 운영 기법 중 동시에 프로그램을 수행할 수 있는 CPU를 두 개 이상 두고 각각 그 업무를 분담하여 처리할 수 있는 방식을 의미하는 것은?

❶ Multi-Processing System

② Time-Sharing System

③ Real-Time System

④ Multi-Programming System

54. HRN 방식으로 스케줄링 할 경우, 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?

① A	❷ B

③ C	④ D

55. UNIX의 특징으로 옳은 내용 모두를 나열한 것은?

① ①, ③	❷ ①, ②, ③

③ ①, ③, ④	④ ①, ②, ③, ④

56. 매크로 프로세서 처리과정으로 옳은 것은?

① 매크로 정의 인식→매크로 호출 인식→매크로 정의 저장→매크로 확장과 인수치환

❷ 매크로 정의 인식→매크로 정의 저장→매크로 호출 인식→매크로 확장과 인수치환

③ 매크로 호출 인식→매크로 정의 저장→매크로 정의 인식→매크로 확장과 인수치환

④ 매크로 정의 저장→매크로 정의 인식→매크로 호출 저장→매크로 확장과 인수치환

57. 레코드가 직접 액세스 기억장치의 물리적 주소를 통해 직접 액세스 되는 파일 구조는?

① Sequential File	② Indexed Sequential File

❸ Direct File	④ Partitioned File

58. 하이퍼큐브에서 하나의 프로세서에 연결되는 다른 프로세서의 수가 4개일 경우 필요한 총 프로세서의 수는?

① 4	② 8

❸ 16	④ 32

59. 구역성(Locality)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Denning에 의해 증명된 이론을 어떤 프로그램의 참조 영역은 지역화 된다는 것이다,

② 워킹 셋(Working Set) 이론의 바탕이 되었다.

③ 시간 구역성은 어떤 프로세스가 최근에 참조한 기억 장소의 특정 부분은 그 후에도 계속 참조할 가능성이 높음을 의미한다,

❹ 부 프로그램이나 서브루틴, 순환 구조를 가진 루틴, 스택 등의 프로그램 구조나 자료 구조는 공간 구역성의 특성을 갖는다.

60. 다중 처리기 운영체제 구성에서 주/종(Master/Slave)처리기 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주프로세서는 입/출력과 연산을 담당한다.

❷ 종프로세서는 입/출력 위주의 작업을 처리한다.

③ 주프로세서만이 운영체제를 수행한다.

④ 주프로세서에 문제가 발생하면 전체 시스템이 멈춘다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 바람직한 설계 지침이 아닌 것은?

① 모듈의 기능을 예측할 수 있도록 정의한다.

❷ 두 모듈간의 상호 의존도를 강하게 한다.

③ 이식성을 고려한다.

④ 적당한 모듈의 크기를 유지한다.

62. 소프트웨어 개발 방법론에서 구현(Implementation)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 요구사항 분석 과정 중 모아진 요구사항을 옮기는 것

② 시스템이 무슨 기능을 수행하는지에 대한 시스템의 목표기술

❸ 프로그래밍 또는 코딩이라고 불리며 설계 명세서가 컴퓨터가 알 수 있는 모습으로 변환되는 과정

④ 시스템이나 소프트웨어 요구사항을 정의하는 과정

63. 다음의 객체지향 기법에 관한 설명에서 ( ) 안 내용으로 공통 적용될 수 있는 것은?

❶ 오퍼레이션	② 인스턴스

③ 메시지	④ 정보은닉

64. 최종 사용자가 여러 장소의 고객 위치에서 소프트웨어에 대한 검사를 수행하는 검증 검사 기법의 종류는?

❶ 베타 검사	② 알파 검사

③ 형상 검사	④ 복구 검사

65. 소프트웨어 위기 발생요인과 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어 개발 적체 현상

❷ 소프트웨어 규모의 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 감소

③ 소프트웨어 유지보수 비용 증가

④ 소프트웨어 품질의 저하

66. 블랙박스 테스트 기법에 해당하는 내용 모두를 나열한 것은?

① ①	② ①, ③

③ ②, ③	❹ ①, ②, ③

67. 소프트웨어 품질 목표 중 정확하고 일관된 결과를 얻기 위하여 요구된 기능을 오류 없이 수행하는 정도를 나타내는 것은?

❶ Reliability	② Usefulness

③ Clarity	④ Efficiency

68. 소프트웨어 컴포넌트(Component) 재사용의 이점이라고 볼 수 없는 것은?

① 소프트웨어의 품질 향상

② 개발 담당자의 생산성 향상

③ 개발 비용의 절감

❹ 응용 소프트웨어의 보안 유지

69. 상향식 통합 검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 깊이 우선 통합법 또는 넓이 우선 통합법에 따라 스터브를 실제 모듈로 대치한다.

② 검사를 위해 드라이버를 생성한다.

③ 하위 모듈들을 클러스터로 결합한다.

④ 하위 모듈에서 상의 모듈 방향으로 통합하면서 검사한다.

70. 브룩스(Brooks) 법칙의 의미로 가장 적절한 것은?

① 프로젝트 개발에 참여하는 남성과 여성의 비율은 동일해야 한다.

② 프로젝트 수행 기간의 단축을 위해서는 많은 비용이 투입되어야 한다.

③ 프로젝트에 개발자가 많이 참여할수록 프로젝트의 완료 기간은 지연된다.

❹ 새로운 개발 인력이 진행 중인 프로젝트에 투입될 경우 작업 적응 기간과 부작용으로 인해 빠른 시간 내에 프로젝트는 완료될 수 없다.

71. 럼바우 분석 기법에서 정보 모델링이라고도 하며, 시스템에서 요구되는 객체를 찾아내어 속성과 연산 식별 및 객체들 간의 관계를 규정하여 객체 다이어그램으로 표시하는 모델링은?

① 동적 모델링	❷ 객체 모델링

③ 기능 모델링	④ 정적 모델링

72. 프로젝트 수행시 민주주의적 팀(Democratic Teams) 구성에 대한 내용에 해당하는 것은?

① 프로젝트 팀의 목표 설정 및 의사결정 권한이 팀리더에게 전폭적으로 주어진다.

❷ 팀 구성원 간의 의사교류를 활성화 시키므로 팀원의 참여도와 만족도를 증대시킨다.

③ 조직적으로 잘 구성된 중앙 집중식 구조이다.

④ 팀 리더의 개인적 능력이 가장 중요하다.

73. 유지보수의 종류 중 소프트웨어 테스팅 동안 밝혀지지 않은 모든 잠재적인 오류를 찾아 수정하는 활동에 해당하는 것은?

❶ Corrective Maintenance

② Adaptive Maintenance

③ Perfective Maintenance

④ Preventive Maintenance

74. 객체지향 시스템에서 자료부분과 연산(또는 함수)부분 등 정보처리에 필요한 기능을 한 테두리에 묶는 것을 무엇이라고 하는가?

① Information hiding	② Class

③ Integration	❹ Encapsulation

75. CASE(Computer Aided Software Engineering)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 프로그램의 구현과 유지보수 작업만을 중심으로 소프트웨어 생산성 문제를 해결한다.

② 소프트웨어 생명 주기의 전체 단계를 연결해 주고 자동화해 주는 통합된 도구를 제공한다.

③ 개발 과정의 속도를 향상시킨다.

④ 소프트웨어 부품의 재사용을 가능하게 한다.

76. 프로토타입 모형(Prototyping Model)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 개발단계에서 오류 수정이 불가하므로 유지보수 비용이 많이 발생한다.

② 최종 결과물이 만들어지기 전에 의뢰자가 최종 결과물의 일부 또는 모형을 볼 수 있다.

③ 프로토타입은 발주자나 개발자 모두에게 공동의 참조 모델을 제공한다.

④ 프로토타입은 구현단계의 구현 골격이 될 수 있다.

77. 소프트웨어 역공학(Software reverse engineering)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기존 소프트웨어의 구성 요소와 그 관계를 파악하여 설계도를 추출한다.

② 역공학의 가장 간단하고 오래된 형태는 재문서화라고 할 수 있다.

③ 일반적인 개발 단계와는 반대 방향으로 기존 코드를 복구하는 방법이다.

❹ 대상 시스템 없이 새로운 시스템으로 개선하는 변경 작업이다.

78. 소프트웨어 재공학의 주요 활동 중 다음 설명에 해당하는 것은?

① Analysis	❷ Reverse Engineering

③ Restructuring	④ Migration

79. 소프트웨어 프로젝트 관리를 효율적으로 수행하기 위한 3p 중 소프트웨어 프로젝트를 수행하기 위한 Framework 의 고려와 가장 연관되는 것은?

① People	② Problem

③ Product	❹ Process

80. DFD(Data Flow Diagram)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

❶ 단말(Terminator)은 원으로표기한다.

② 구조적 분석 기법에 이용된다.

③ 자료 흐름과 기능을 자세히 표현하기 위해 단계적으로 세분화된다.

④ 자료 흐름 그래프 또는 버블(Bubble) 차트라고도 한다.

5과목 : 데이터 통신

81. 다음은 OSI(Open System Interconnection) 7계층 중 어떤 계층에 대한 설명인가?

① 물리 계층	❷ 데이터 링크 계층

③ 전송 계층	④ 네트워크 계층

82. HDLC에서 비트 스터핑(Bit Stuffing)의 수행 목적으로 옳은 것은?

① 프레임의 시작과 끝을 알려준다.

② 데이터 전송과정에서의 오류를 검사한다.

❸ 데이터 투명성을 보장한다.

④ 송신부와 수신부사이의 흐름을 유지한다.

83. OSI 7계층 중 네트워크 가상 터미널(network virtual terminal)이 존재하여 서로 상이한 프로토콜에 의해 발생하는 호환성 문제를 해결하는 계층은?

① 데이터 링크 계층(data link layer)

② 세션 계층(session layer)

③ 표현 계층(presentation layer)

❹ 응용 계층(application layer)

84. LAN의 매체 접근 제어 방식에 해당하지 않는 것은?

① CSMA/CD	② Token Ring

③ Token Bus	❹ Logical Link Control

85. 전송할 데이터가 있는 채널만 차례로 시간 슬롯을 이용하여 데이터와 함께 주소정보를 헤더로 붙여 전송하는 다중화 방식은?

① 주파수 분할 다중화	② 역 다중화

③ 예약 시분할 다중화	❹ 통계적 시분할 다중화

86. 다음이 설명하고 있는 전송 방식은?

① 비동기식 전송	❷ 동기식 전송

③ 주파수식 전송	④ 비트식 전송

87. 데이터 링크 제어 프로토콜 중 PPP(Point to Point Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 오류복구와 흐름제어 기능을 제공한다.

② IETF의 표준 프로토콜이다.

③ IP 캡슐화를 제공한다.

④ 비동기 및 동기식 점대점 링크에서 사용할 수 있다.

88. HDLC에서 프레임의 시작과 끝을 정의하는 것은?

❶ flag	② FCS

③ address field	④ control field

89. 블루투스(Bluetooth)의 프로토콜 스택에서 물리계층을 규정하는 것은?

❶ RF	② L2CAP

③ HID	④ RFCOMM

90. HDLC(High-level Data Link Control)의 세 가지 동작 모드 중 다음 설명에 해당하는 것은?

❶ NRM	② ARM

③ ABM	④ NBM

91. TCP/IP 모델의 인터넷 계층 프로토콜로 맞는 것은?

① HTTP	② SMTP

③ FTP	❹ ARP

92. 다음 ( )안에 들어갈 알맞은 용어는?

❶ LAPB	② LAPD

③ LAPS	④ LAPF

93. X.25에서 오류 제어와 흐름 제어, 가상 회선의 설정과 해제, 다중화 기능, 망 고장 발생 시 회복 메커니즘을 규정하는 계층은?

① 링크 계층	② 물리 계층

❸ 패킷 계층	④ 네트워크 계층

94. 다음이 설명하고 있는 것은?

① Header Translation	❷ Tunneling

③ Packet Handling	④ Dual Stack

95. IP 프로토콜의 특징으로 옳지 않은 것은?

① 라우팅과 단편화 기능을 수행한다.

② 비신뢰성 프로토콜이다.

❸ IP 헤더는 항상 20바이트의 고정된 길이를 가진다.

④ IP 데이터그램은 전송순서와 도착순서가 다를 수 있다.

96. 송/수신측 간의 전송 경로 중 최적의 패킷 교환 경로를 설정하는 기능인 경로의 설정 요소가 아닌 것은?

① 성능 기준	② 경로 결정 시간

❸ 정보 도착지	④ 경로 배정 갱신 시간

97. 동기식 문자 지향 프로토콜 프레임에서 전송될 문자의 시작을 나타내는 제어 문자는?

① SYN	② DLE

❸ STX	④ CRC

98. OSI-7 계층 중 물리계층에서 규정한 특성이라고 할 수 없는 것은?

① 기계적 특성	② 전기적 특성

❸ 오류 제어 특성	④ 절차적 특성

99. 비동기식 전달모드(ATM)에 사용되는 ATM cell 의 헤더와 유료부하(payload)의 크기는 각각 몇 옥텟(octet)인가?

① 헤더 : 3옥텟, 유료부하 : 47옥텟

② 헤더 : 4옥텟, 유료부하 : 47옥텟

❸ 헤더 : 5옥텟, 유료부하 : 48옥텟

④ 헤더 : 6옥텟, 유료부하 : 48옥텟

100. 다음이 설명하고 있는 라우팅 프로토콜은?

❶ BGP(Border Gateway Protocol)

② RIP(Routing Information Protocol)

③ OSPF(Open Shortest Path First)

④ EGP(Exterior Gateway Protocol)

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	③	②	①	②	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	②	②	④	①	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	②	③	③	①	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	④	④	②	①	④	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	④	④	①	③	③	②	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	②	②	②	③	③	④	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	①	①	②	④	①	④	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	④	①	①	④	②	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	④	④	④	②	①	①	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	②	③	③	③	③	③	①