1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2017년 03월 05일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 다음 관계대수 중 순수 관계연산자가 아닌 것은?

① 차집합(difference)	② 프로젝트(project)

③ 조인(join)	④ 디비전(division)

2. 다음 SQL문 실행결과는? (실제 시험에서는 전항 정답 처리 되었지만 확정답안 발표를 참고하여 문제를 적절히 수정하여 정상적으로 문제를 풀수 있도록 조치 하였습니다.)

①

②

③

④

3. 로킹기법에서 2단계 로킹 규약에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 트랜잭션은 lock만 수행할 수 있고, unlock은 수행할 수 없는 확장단계가 있다.

② 트랜잭션이 unlock과 lock을 동시에 수행할 수 있는 단계를 병렬전환 단계라 한다.

③ 한 트랜잭션이 unlock 후 다른 데이터 아이템을 lock 할 수 있다.

④ 교착상태를 일으키지 않는다.

4. E-R 모델에서 다중값 속성의 표기법은?

①	②

③	④

5. 데이터 모델의 종류 중 CODASYL DBTG 모델과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 계층형 데이터 모델

② 네트워크형 데이터 모델

③ 관계형 데이터 모델

④ 스키마형 데이터 모델

6. 릴레이션에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모든 튜플은 서로 다른 값을 가지고 있다.

② 하나의 릴레이션에서 튜플은 순서를 가진다.

③ 각 속성은 릴레이션 내에서 유일한 이름을 가진다.

④ 모든 속성 값은 원자 값(atomic value)을 가진다.

7. 릴레이션에 R1에 속한 애튜리뷰트의 조합인 외래키를 변경하려면 이를 참조하고 있는 R2의 릴레이션의 기본키도 변경해야 하는데 이를 무엇이라 하는가?

① 정보 무결성	② 고유 무결성

③ 키 제약성	④ 참조 무결성

8. 깊이가 5인 이진 트리에서 가질 수 있는 최대 노드수는?

① 25	② 31

③ 35	④ 42

9. 퀵 정렬에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 순환 알고리즘을 사용해야 하므로 스택공간을 필요로 한다.

② 첫 번째 키 만을 분할원소로 정할 수 있다.

③ 키를 기준으로 작은 값은 왼쪽에, 큰 값은 오른쪽 서브파일로 분해시키는 방식이다.

④ 최악의 시간 복잡도는 O(n2)이다.

10. 트랜잭션(Transaction)은 보통 일련의 연산 집합이란 의미로 사용하며 하나의 논리적 기능을 수행하는 작업의 단위이다. 트랜잭션이 가져야 할 특성으로 거리가 먼 것은?

① Atomicity	② Concurrency

③ Isolation	④ Durability

11. 뷰에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 뷰에 대한 사용자의 권한을 제한할 수 있다.

② 뷰 테이블에 행이나 열을 추가할 때에는 ALTER 문을 사용하여야 한다.

③ 뷰는 다른 뷰를 대상으로 설정될 수 있다.

④ 뷰 테이블은 물리적으로 구현된 것은 아니다.

12. 다음 설명이 의미하는 것은?

① Conceptual Schema	② External Schema

③ Internal Schema	④ Super Schema

13. 데이터베이스에서 개념적 설계 단계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 산출물로 ER-D가 만들어진다.

② DBMS에 독립적인 개념 스키마를 설계한다.

③ 트랜잭션 인터페이스를 설계한다.

④ 논리적 설계 단계의 앞 단계에서 수행된다.

14. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 데이터베이스에 포함된 다양한 데이터 객체에 대한 정보들을 유지, 관리하기 위한 시스템 데이터베이스이다.

② 시스템 카탈로그를 데이터 사전이라고도 한다.

③ 시스템 카탈로그에 저장된 정보를 메타 데이터라고도 한다.

④ 시스템 카탈로그는 시스템을 위한 정보를 포함하는 시스템 데이터베이스이므로 일반 사용자는 내용을 검색할 수 없다.

15. 후위 표기식이 다음과 같을 때 연산 결과는? (실제 시험에서는 전항 정답 처리 되었지만 확정답안 발표를 참고하여 문제를 적절히 수정하여 정상적으로 문제를 풀수 있도록 조치 하였습니다.)

① 6	② 9

③ 12	④ 16

16. Which of the following does not belong to the DML statement of SQL?

① SELECT	② DELETE

③ CREATE	④ INSERT

17. 다음과 같이 오름차순 정렬되었을 경우 사용된 정렬 기법은?

① bubble sort	② selection sort

③ quick sort	④ shell sort

18. 다음 그래프의 인접 행렬(Adjacency Matrix) 표현시 옳은 것은?

①	②

③	④

19. Commit과 Rollback 명령어에 의해 보장 받는 트랜잭션의 특성은?

① 병행성	② 보안성

③ 원자성	④ 로그

20. 해싱에서 충돌이 일어난 자리에서 그 다음 버킷들을 차례로 하나씩 검색하여 최초로 나오는 빈 버킷에 해당 데이터를 저장하는 방법은?

① 선형 개방 주소법	② 재해싱

③ 임의 조사법	④ 이차 조사법

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 프로그램 상태 워드(program status word)에 대한 설명으로 가장 타당한 것은?

① 시스템의 동작은 CPU 안에 있는 program counter에 의해 제어된다.

② interrupt 레지스터는 PSW의 일종이다.

③ CPU의 상태를 나타내는 정보를 가지고, 독립된 레지스터로 구성된다.

④ PSW는 8bit의 크기이다.

22. cache memory에 대한 설명과 가장 관계가 깊은 것은?

① 내용에 의해서 access되는 memory unit이다.

② 대형 computer system에서만 사용되는 개념이다.

③ 중앙처리장치가 자주 접근하거나 최근에 접근한 메모리 블록을 저장하는 초고속 기억장치이다.

④ memory에 접근을 각 module별로 액세스 하도록 하는 기억장치이다.

23. 제어장치의 기능에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 입력장치의 내용을 기억장치에 기록한다.

② 기억장치의 내용을 연산장치에 옮긴다.

③ 가상메모리에 있는 프로그램을 해독한다.

④ 기억장치의 내용을 출력장치에 옮긴다.

24. 인터럽트의 요청이 있을 경우에 처리하는 내용 중 가장 관계 없는 것은?

① 중앙처리장치는 인터럽트를 요구한 장치를 확인하기 위하여 입출력장치를 폴링한다.

② PSW(Program Status Word)에 현재의 상태를 보관한다.

③ 인터럽트 서비스 프로그램은 실행하는 중간에는 다른 인터럽트를 처리할 수 없다.

④ 인터럽트를 요구한 장치를 위한 인터럽트 서비스 프로그램을 실행한다.

25. 캐시의 쓰기 정책 중 write-through 방식의 단점은?

① 쓰기 동작에 걸리는 시간이 길다.

② 읽기 동작에 걸리는 시간이 길다.

③ 하드웨어가 복잡하다.

④ 주기억장치의 내용이 무효상태인 경우가 있다.

26. 인터럽트의 발생 원인으로 가장 옳지 않은 것은?

① 일방적인 인스트럭션 수행

② 수퍼바이저 콜

③ 정전이나 자료 전달의 오류 발생

④ 전압의 변화나 온도 변화

27. 다음의 마이크로 오퍼레이션과 가장 관련 있는 것은?(단, EAC : 끝자리 올림과 누산기를 의미)

① AND	② ADD

③ JMP	④ BSA

28. 우선순위 중재 방식 중 중재동작이 끝날 때마다 모든 마스터들의 우선순위가 한 단계씩 낮아지고, 가장 우선순위가 낮았던 마스터가 최상위 우선순위를 가지는 방식은?

① 회전우선순위	② 임의우선순위

③ 동등우선순위	④ 최소-최근 사용 우선순위

29. 다음의 그림은 병렬 가산기(parallel adder)의 입력과 출력을 나타낸 것이다. 음수 표현을 위해 2의 보수(2‘s complement)를 사용한다고 할 경우 그림은 어떤 연산 수행을 위한 것인가?

①	②

③	④

30. 컴퓨터에서 사용하는 마이크로명령어를 기능별로 분류할 때 동일한 분류에 포함되지 않는 것은?

① JMP(Jump 명령)

② ADD(Addition 명령)

③ ROL(Rotate Left 명령)

④ CLC(Clear Carry 명령)

31. CAM(Content Addressable Memory)의 특징으로 가장 옳은 것은?

① 주 메모리에 비해 상대적으로 값이 싸다.

② 구조 및 동작이 간단하다.

③ 명령어를 순서대로 기억시킨다.

④ 저장된 내용의 일부를 이용하여 정보의 위치를 검색한다.

32. 인스트럭션 수행을 위한 메이저 상태를 설명한 것으로 가장 옳은 것은?

① execute 상태는 간접주소지정 방식의 경우에만 수행된다.

② 명령어를 기억 장치 내에서 가져오기 위한 동작을 fetch라 한다.

③ CPU의 현재 상태를 보관하기 위한 기억장치접근을 indirect 상태라 한다.

④ 명령어 종류를 판별하는 것을 indirect 상태라 한다.

33. 명령어 인출(IF), 명령어 해독(ID), 오퍼랜드인출(OF), 실행(EX)의 순서로 실행되고, 각 단계에 걸리는 시간이 같은 4단계 명령어 파이프라인에 인가되는 클록 주파수가 1 GHz 일 때, 20개의 명령어를 실행하는데 걸리는 시간은?

① 20 ns	② 21 ns

③ 22 ns	④ 23 ns

34. 부호를 나타내지 않은 양의 수에 대한 산술적 시프트를 한 경우에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 왼쪽으로 시프트시 밀려나는 비트가 1 이면 절단 현상이 발생한다.

② 시프트시 새로 들어오는 비트는 0 이다.

③ 오른쪽으로 1번 시프트하면 2로 나눈 것과 같다.

④ 왼쪽으로 1번 시프트하면 2배한 것과 같다.

35. RAM에 관한 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

① DRAM은 캐패시터에 전하를 저장하는 방식으로 데이터를 저장한다.

② SRAM은 플립플롭을 사용해 데이터를 저장하기 때문에 방전 현상이 나타난다.

③ DRAM은 상대적으로 소비전력이 적으며 대용량 메모리 제조에 적합하다.

④ SRAM은 캐시메모리로 주로 사용된다.

36. 다음 논리회로에 관한 설명 중 가장 옳지 않은 것은?

① 조합 논리회로는 입력과 출력을 가진 논리게이트의 집합으로 기억 기능이 없다.

② 순차 논리회로는 입력과 논리회로의 현재 상태에 의해 출력이 결정되는 회로이다.

③ 멀티플렉서는 여러 개의 입력선 중 하나의 입력선만 출력에 전달하는 조합논리회로이다.

④ 전 가산기는 세 개의 입력들과 두 개의 출력들을 가진 순서논리회로이다.

37. 하드웨어 신호에 의하여 특정번지의 서브루틴을 수행하는 것은?

① vectored interrupt	② handshaking mode

③ subroutine call	④ DMA 방식

38. 병렬처리와 가장 관계없는 것은?

① Array Processor	② Multiple phase clock

③ Vector Processor	④ Pipeline Processing

39. 고선명(HD) 비디오 데이터를 저장하기 위해 짧은 파장(405나노미터)을 갖는 레이저를 사용하는 광 기록방식 저장매체는?

① Blu-ray 디스크	② CD

③ DVD	④ 플래시 메모리

40. 정수 n bit를 사용하여 1의 보수(1‘s complement)로 표현하였을 때 그 값의 범위는?

① -(2n-1-1) ~ 2n-1-1	② -2n-1 ~ 2n-1-1

③ -2n ~ 2n-1	④ -2n-1 ~ 2n-1-1

3과목 : 운영체제

41. 다음 표와 같이 작업이 제출되었을 때, 라운드로빈 정책을 사용하여 스케줄링 할 경우 평균 반환시간을 계산한 결과로 옳은 것은?(단, 작업할당 시간은 4시간으로 한다.)

① 6.5	② 9.25

③ 11.75	④ 18.25

42. 다음 중 암호화 기법이 아닌 것은?

① DES	② MALLOC

③ Public Key System	④ RSA

43. 사용자가 요청한 디스크 입, 출력 내용이 다음과 같은 순서로 큐에 들어 있다. 이 때 SSTF 스케쥴링을 사용한 경우의 처리 순서는?(단, 현재 헤드 위치는 53 이고, 제일 안쪽이 1번, 바깥쪽이 200번 트랙이다.

① 53-65-67-37-14-98-122-124-183

② 53-98-183-37-122-14-124-65-67

③ 53-37-14-65-67-98-122-124-183

④ 53-67-65-124-14-122-37-183-98

44. 다음 중 시스템 소프트웨어가 아닌 것은?

① Compiler	② Flash

③ Linker	④ Loader

45. 다음과 같은 형태로 임계 구역의 접근을 제어하는 상호배제 기법은?

① Dekker Algorithm	② Lamport Algorithm

③ Peterson Algorithm	④ Semaphore

46. 다중 처리기 운영체제 구성에서 주/종(Master/Slave)처리기 시스템에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 주 프로세서는 입/출력과 연산을 담당한다.

② 종 프로세서는 입/출력 위주의 작업을 처리한다.

③ 주 프로세서만이 운영체제를 수행한다.

④ 주 프로세서에 문제가 발생하면 전체 시스템이 멈춘다.

47. 디스크 스케줄링에서 SCAN기법을 사용할 경우, 다음과 같은 작업 대기 큐의 작업들을 수행하기 위한 헤드의 총 트랙 이동 거리는?(단, 초기 헤드의 위치는 30이고, 현재 0번 트랙으로 이동 중이다.)

① 39	② 59

③ 70	④ 151

48. 하나의 루트 디렉터리와 여러 개의 서브 디렉터리로 구성되어 있으며 각 디렉터리의 생성 및 삭제가 용이하며 MS-DOS, Unix, MS-Windows 운영체제에서 사용하고 있는 디렉터리 구조는?

① 1단계 디렉터리	② 2단계 디렉터리

③ 비순환 그래프 디렉터리	④ 트리 구조 디렉터리

49. 기계어와 비교하여 어셈블리 언어가 갖는 장점이 아닌 것은?

① 기계어로의 번역과정이 불필요하다.

② 프로그램을 읽고 이해하기 쉽다.

③ 프로그램의 주소가 기호 번지이다.

④ 프로그램에 데이터를 사용하기 쉽다.

50. 준비상태에 있는 프로세스 중에서 실행될 프로세스를 선정하여 CPU에 할당하는 것은?

① Job scheduler	② Process Scheduler

③ Spooler	④ Traffic Controller

51. Virtual Memory의 Page Replacement 알고리즘이 아닌 것은?

① FIFO	② LRU

③ SSTF	④ LFU

52. 다음 설명에 해당하는 운영체제 성능평가 기준은?

① Availability	② Reliability

③ Throughput	④ Turn-around Time

53. UNIX의 시스템 콜(call) 중에서 새로운 프로세스를 생성시키는데 사용하는 것은?

① exec	② fork

③ creat	④ dup

54. 공유 메모리를 사용하는 병렬 프로세스들의 상호배제를 위한 요구조건이 아닌 것은?

① 자원들은 이용 가능한 자원 풀(pool)로부터 프로세서에 의해 요구되고 할당된다.

② 두 개 이상의 프로세스들이 동시에 임계영역에 있어서는 안 된다.

③ 어떤 프로세스도 임계구역으로 들어가는 것이 무한정 연기되어서는 안 된다.

④ 임계구역 바깥에 있는 프로세스가 다른 프로세스의 임계구역 진입을 막아서는 안 된다.

55. UNIX에서 실행명령의 백그라운드(Background) 처리를 위해 명령어의 끝에 입력하는 기호는?

① @	② #

③ &	④ %

56. 워킹 셋(working set)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주기억장치에 적재되지 않으면 스레싱이 발생할 수 있다.

② 실행 중인 프로세스가 일정 시간 동안 참조하는 페이지의 집합이다.

③ 주기억장치에 적재되어야 효율적인 실행이 가능하다.

④ 프로세스 실행 중에는 크기가 변하지 않는다.

57. 정상적인 데이터에 여분의 거짓 데이터를 삽입하여 불법적으로 데이터를 분석하는 공격을 방어할 수 있는 기법은?

① Digital Signature Mechanism

② Traffic Padding Mechanism

③ Authentication Exchange Mechanism

④ Access Control Mechanism

58. UNIX 시스템에서 사용자와 운영체제 서비스를 연결해 주는 인터페이스로 상위수준의 소프트웨어가 커널의 기능을 이용할 수 있도록 지원해주는 것은?

① 시스템 호출

② 하드웨어 제어 루틴

③ 프로세스 제어 서브 시스템

④ 파일 서브 시스템

59. 다음 중 분산처리 시스템을 프로세스 모델에 따라서 분류하였을 경우에 해당되지 않는 것은?

① 클라이언트-서버 모델	② 다중 접근 버스 모델

③ 프로세서 풀 모델	④ 혼합 모델

60. 4개의 페이지를 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어 있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, FIFO 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 페이지 결함의 발생 횟수는?

① 6회	② 7회

③ 8회	④ 9회

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 데이터 흐름도(DFD)의 구성요소에 포함되지 않는 것은?

① data flow	② data dictionary

③ process	④ data store

62. 블랙박스 테스트 기법에 해당하는 내용을 모두 고르면?

① A	② A, C

③ B, C	④ A, B, C

63. 소프트웨어 재사용과 관련하여 객체들의 모임, 대규모 재사용 단위로 정의되는 것은?

① Component	② Sheet

③ Framework	④ Cell

64. 다수의 사용자를 제한되지 않은 환경에서 프로그램을 사용하게 하고 오류가 발견되면 개발자에게 통보하는 방식의 검사(test) 방법은?

① alpha test	② beta test

③ configuration test	④ unit test

65. 소프트웨어 품질 보증을 위한 정형 기술 검토의 지침 사항으로 옳지 않은 것은?

① 각 체크 리스트를 작성하고, 자원과 시간 일정을 할당한다.

② 검토의 과정과 결과를 재검토한다.

③ 논쟁과 반박을 제한한다.

④ 의제와 참가자의 수를 제한하지 않는다.

66. 객체 지향 설계 및 분석단계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 분석 단계에서는 주어진 문제 안에서 객체들을 발견하고 객체들의 상관관계를 분석한다.

② 분석 설계 및 구현 단계들 사이에 의미적 갭(semantic gap)이 크다.

③ 설계 단계에서는 객체들을 클래스로 정의하고 상관관계를 상속단계로 정의한다.

④ 구현단계에서는 정의된 클래스들에 대해 특정언어를 이용하여 1:1로 정의한다.

67. User Interface 설계 시 오류 메시지나 경고에 관한 지침으로 가장 옳지 않은 것은?

① 메시지는 이해하기 쉬워야 한다.

② 오류로부터 회복을 위한 구체적인 설명이 제공되어야 한다.

③ 오류로 인해 발생 될 수 있는 부정적인 내용은 가급적 피한다.

④ 소리나 색 등을 이용하여 듣거나 보기 쉽게 의미 전달을 하도록 한다.

68. 하향식 통합 테스트 수행을 위해 일시적으로 필요한 조건만을 가지고 임시로 제공되는 시험용 모듈의 명칭은?

① alpha	② builder

③ cluster	④ stub

69. 소프트웨어 역공학(Software reverse engineering)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 기존 소프트웨어의 구성 요소와 그 관계를 파악하여 설계도를 추출한다.

② 역공학의 가장 간단하고 오래된 형태는 재문서화라고 할 수 있다.

③ 일반적인 개발 단계와는 반대 방향으로 기존 코드를 복구하는 방법이다.

④ 대상 시스템 없이 새로운 시스템으로 개선하는 변경 작업이다.

70. 소프트웨어, 하드웨어, 데이터베이스, 테스트 등을 통합하여 소프트웨어를 개발하는 환경을 조성한다는 의미를 가진 용어는?

① CAD	② CAI

③ CAM	④ CASE

71. 프로그램 설계도의 하나인 NS(Nassi-Schneiderman) Chart에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 논리의 기술에 중점을 두고 도형을 이용한 표현 방법이다.

② 박스, 다이아몬드, 화살표 등의 기호를 사용하므로 읽고 작성하기가 매우 쉽다.

③ 이해하기 쉽고 코드로 변환이 용이하다.

④ 연속, 선택, 반복 등의 제어 논리 구조를 표현한다.

72. 객체지향의 캡슐화에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 결합도가 낮아진다.

② 재사용이 용이하다.

③ 인터페이스를 단순화 시킬 수 있다.

④ 변경이 발생할 때 오류의 파급효과가 크다.

73. 자료 사전에서 기호 “ { } ”의 의미는?

① 정의	② 생략

③ 반복	④ 선택

74. 컴포넌트 재사용을 위한 컴포넌트 기반 개발 활동에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 후보 컴포넌트가 요구되는 기능을 수행하는지를 조사하기 위해 컴포넌트 검증을 수행한다.

② 컴포넌트의 내부 처리 과정을 조사하고 코드를 수정하기 위해 블랙-박스 랩핑(Wrapping)을 적용한다.

③ 컴포넌트 라이브러리가 컴포넌트 확장 언어를 제공하면 그레이-박스 랩핑을 적용할 수 있다.

④ 어플리케이션 구현을 위해 검증, 개작, 개발된 컴포넌트들을 조립하는 컴포넌트 합성을 수행한다.

75. COCOMO model 중 기관 내부에서 개발된 중소 규모의 소프트웨어로 일괄 자료 처리나 과학기술 계산용, 비즈니스 자료 처리용으로 5만 라인 이하의 소프트웨어를 개발하는 유형은?

① embeded	② organic

③ semi-detached	④ semi-embeded

76. Rumbaugh의 모델링에서 상태도와 자료흐름도는 각각 어떤 모델링과 가장 관련이 있는가?

① 상태도 – 동적 모델링, 자료흐름도 – 기능 모델링

② 상태도 – 기능 모델링, 자료흐름도 – 동적 모델링

③ 상태도 – 객체 모델링, 자료흐름도 – 기능 모델링

④ 상태도 – 객체 모델링, 자료흐름도 – 동적 모델링

77. COCOMO 모델에 의한 비용(cost) 산정 과정에 해당하지 않는 것은?

① KDSI (or KLOC)를 측정한다.

② UFP(Unadhusted function point)를 계산한다.

③ 개발 노력 승수(Development effort multifliers)를 결정한다.

④ 비용 산정 유형으로 단순형, 중간형, 임베디드형이 있다.

78. 실시간 소프트웨어 설계 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 인터럽트와 문맥 교환의 표현

② 태스크들간의 통신과 동기화

③ 동기적인 프로세싱

④ 타이밍 제약의 표현

79. 위험 모니터링(monitoring)의 의미로 가장 옳은 것은?

① 위험을 이해하는 것

② 위험 요소를 인정하지 않는 것

③ 첫 번째 조치로 위험을 피할 수 있도록 하는 것

④ 위험 요소 징후들을 계속적으로 인지하는 것

80. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 소프트웨어의 개발, 운용, 유지보수, 폐기처분에 대한 체계적인 접근방법이다.

② 정해진 비용과 기간 내에 소프트웨어를 체계적으로 생산하고 유지ㆍ보수하는데 관련된 기술적이고 관리적인 접근방법이다.

③ 소프트웨어 공학은 안정적이며 효율적으로 작동하는 소프트웨어를 생산하고, 유지ㆍ보수 활동을 체계적이고 경제적으로 수행하기 위해 계층화 기술을 사용한다.

④ 소프트웨어 공학의 궁극적 목표는 가능한 빠른 시일 내에 독창적인 소프트웨어를 개발하는 것이다.

5과목 : 데이터 통신

81. HDLC의 프레임(Frame)의 구조가 순서대로 올바르게 나열된 것은?(단, A: Address, F: Flag, C: Control, D: Data, S: Frame Check Sequence)

① F-D-C-A-S-F	② F-C-D-S-A-F

③ F-A-C-D-S-F	④ F-A-D-C-S-F

82. 패킷 교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 데이터그램과 가상회선방식이 있다.

② 메시지를 1개 복사하여 여러 노드로 전송하는 방식이다.

③ 가상회선방식은 연결 지향 서비스라고도 한다.

④ 축적 교환이 가능하다.

83. 다중접속방식 중 CDMA 방식에 대한 특징으로 틀린 것은?

① 시스템의 포화 상태로 인한 통화 단절 및 혼선이 적다.

② 실내 또는 실외에서 넓은 서비스 권역을 제공한다.

③ 배경 잡음을 방지하고 감쇄시킴으로써 우수한 통화 품질을 제공한다.

④ 산악 지형 또는 혼잡한 도심 지역에서는 품질이 떨어진다.

84. IP계층의 프로토콜에 해당되지 않는 것은?

① PMA	② ICMP

③ ARP	④ IP

85. 연속적인 신호파형에서 최고주파수가 W(Hz)일 때 나이키스트 표본화 주기(T)는?

①	②

③	④

86. 패킷화 기능이 없는 일반형 터미널에 접속하여 패킷의 조립과 분해 기능을 대신해 주는 장치는?

① DTE	② PS

③ PAD	④ PMAX

87. IPv4에서 IPv6로의 천이 전략 중 캡슐화 및 역캡슐화를 사용하는 것은?

① Dual Stack	② Header translation

③ Map Address	④ Tunneling

88. 전진에러수정(FEC) 코드에 대한 설명으로 틀린 것은?

① FEC 코드의 종류로 CRC 코드 등이 있다.

② 에러 정정기능을 포함한다.

③ 연속적인 데이터 전송이 가능하다.

④ 역채널을 사용한다.

89. 광대역통합네트워크에서 VoIP 서비스를 제공하기 위한 프로토콜이 아닌 것은?

① SIP	② R2 CAS

③ H.323	④ Megaco

90. 인터넷 망(IP Network)과 유선 전화망(PSTN)간을 상호 연동시키는데 사용되는 시그널링 프로토콜은?

① ISDN	② R2 CAS

③ H.323	④ SIGTRAN

91. 회선교환 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 고정된 대역폭으로 데이터 전송

② 회선이 설정되어 통신이 완료될 때까지 회선을 물리적으로 접속

③ 수신노드에서 패킷을 재순서화하는 과정 필요

④ 실시간 대화용에 적합

92. 호스트의 물리 주소를 통하여 논리 주소인 IP 주소를 얻어오기 위해 사용되는 프로토콜은?

① ICMP	② IGMP

③ ARP	④ RARP

93. Hamming코드에서 총 전송비트수가 17비트 일 때, 해밍 비트수와 순수한 정보 비트수는?

① 해밍 비트수 : 4 , 정보 비트수 : 13

② 해밍 비트수 : 5 , 정보 비트수 : 12

③ 해밍 비트수 : 6 , 정보 비트수 : 11

④ 해밍 비트수 : 7 , 정보 비트수 : 10

94. 프로토콜의 기본적인 요소로 볼 수 없는 것은?

① 구문(Syntax)	② 타이밍(Timing)

③ 처리(Processing)	④ 의미(Semantics)

95. 192.168.1.0/24 네트워크를 FLSM 방식을 이용하여 6개의 subnet으로 나누고 ip subnet-zero를 적용했다. 이 때 subnetting된 네트워크 중 5번째 네트워크의 2번째 사용 가능한 IP주소는?

① 192.168.1.255	② 192.168.0.129

③ 192.168.1.130	④ 192.168.1.64

96. QPSK 변조방식의 대역폭 효율은 몇 [bps/Hz]인가?

① 1	② 2

③ 4	④ 8

97. 8진 PSK 변조방식에서 변조속도가 2400(baud) 일 때 정보 신호의 속도는 몇 (bits/s)인가?

① 7200	② 4800

③ 2400	④ 800

98. X.25 프로토콜을 구성하는 계층에 해당하지 않는 것은?

① 물리계층	② 링크계층

③ 논리계층	④ 패킷계층

99. 아날로그 데이터를 아날로그 신호로 변환하는 변조방식이 아닌 것은?

① AM	② TM

③ FM	④ PM

100. OSI 7계층에서 단말기 사이에 오류 수정과 흐름제어를 수행하여 신뢰성 있고 명확한 데이터를 전달하는 계층은?

① 전송 계층	② 응용 계층

③ 세션 계층	④ 표현 계층

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	①	③	②	②	④	②	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	④	②	③	②	①	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	③	③	①	④	②	①	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	①	②	④	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	②	①	②	④	②	③	④	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	②	①	③	④	②	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	①	②	④	②	③	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	②	②	①	②	③	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	④	①	④	③	④	④	②	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	③	③	②	①	③	②	①