1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2019년 03월 03일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. SQL에서 VIEW를 삭제할 때 사용하는 명령은?

① ERASE	② KILL

③ DROP	④ DELETE

2. 다음 릴레이션의 Degree와 Cardinality는?

① Degree : 4, Cardinality : 3

② Degree : 3, Cardinality : 4

③ Degree : 3, Cardinality : 12

④ Degree : 12, Cardinality : 3

3. 모든 응용프로그램이나 사용자들이 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 데이터베이스 구조를 논리적으로 정의하는 스키마는?

① 개념스키마	② 외부스키마

③ 내부스키마	④ 처리스키마

4. 병행제어의 목적으로 옳지 않은 것은?

① 시스템 활용도 최대화

② 사용자에 대한 응답시간 최소화

③ 데이터베이스 공유 최소화

④ 데이터베이스 일관성 유지

5. 한 릴레이션의 기본 키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(Null) 값이나 중복 값을 가질 수 없음을 의미하는 것은?

① 개체 무결성 제약 조건

② 참조 무결성 제약 조건

③ 도메인 무결정 제약 조건

④ 키 무결성 제약 조건

6. 학적 테이블에서 전화번호가 Null값이 아닌 학생명을 모두 검색할 때, SQL 구분으로 옳은 것은?

① SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 DON'T NULL;

② SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 != NULL;

③ SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 IS NOT NULL;

④ SELECT 학생명 FROM 학적 WHERE 전화번호 IS 0;

7. 제2정규형에서 제3정규형이 되기 위한 조건은?

① 이행적 함수 종속 제거

② 부분적 함수 종속 제거

③ 다치 종속 제거

④ 결정자이면서 후보 키가 아닌 것 제거

8. 뷰에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰는 삽입, 삭제, 갱신 연산에 제약사항이 따른다.

② 뷰는 데이터 접근 제어로 보안을 제공한다.

③ 뷰는 물리적으로 구현되는 테이블이다.

④ 뷰는 데이터의 논리적 독립성을 제공한다.

9. 시스템 카탈로그에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 시스템 카탈로그는 DBMS가 생성하고 유지하는 데이터베이스 내의 특별한 테이블들의 집합체이다.

② 일반 사용자도 시스템 카탈로그의 내용을 검색할 수 있다.

③ 시스템 카탈로그 내의 각 테이블은 DBMS에서 지원하는 개체들에 관한 정보를 포함한다.

④ 시스템 카탈로그에 대한 갱신은 데이터베이스의 무결성 유지를 위하여 사용자가 직접 갱신해야 한다.

10. 다음 트리를 후위 순회(Postorder Traversal)한 결과는?

① A B D C E F	② D B A E C F

③ A B C D E F	④ D B E F C A

11. 데이터베이스 설계 단계 중 응답시간, 저장공간의 효율화, 트랜잭션 처리도와 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① 물리적 설계	② 논리적 설계

③ 개념적 설계	④ 요구조건 분석

12. Which of the following does not belong to the DDL statement of SQL?

① CREATE	② DELETE

③ DROP	④ ALTER

13. 스택에서 A, B, C, D로 순서가 정해진 입력 자료를 Push→Push→Pop→Push→Pop→Push→Pop→Pop으로 연산 했을 때 출력은?

① C, B, D, A	② B, C, D, A

③ B, C, A, D	④ C, B, A, D

14. 해싱함수 중 주어진 키를 여러 부분으로 나누고, 각 부분의 값을 더하거나 배타적 논리합(XOR : Exclusive OR) 연산을 통하여 나온 결과로 주소를 취하는 방법은?

① 중간 제곱 방법(Mid-square method)

② 제산 방법(Division method)

③ 폴딩 방법(Folding method)

④ 기수 변환법(Radix conversion method)

15. 관계 데이터베이스에 있어서 관계 대수 연산이 아닌 것은?

① 디비전(division)	② 프로젝트(project)

③ 조인(join)	④ 포크(fork)

16. 다음 자료를 버블 정렬을 이용하여 오름차순으로 정렬할 경우 PASS 1의 결과는?

① 6, 9, 7, 3, 5	② 3, 9, 6, 7, 5

③ 3, 6, 7, 9, 5	④ 6, 7, 3, 5, 9

17. 비선형 자료 구조에 해당하는 것은?

① 큐(Queue)	② 그래프(Graph)

③ 데크(Deque)	④ 스택(Stack)

18. 해싱에서 동일한 홈 주소로 인하여 충돌이 일어난 레코드들의 집합을 의미하는 것은?

① Overflow	② Bucket

③ Synonym	④ Collision

19. 일련의 연산 집합으로 데이터베이스의 상태를 변환시키기 위하여 논리적 기능을 수행하는 하나의 작업 단위는?

① 도메인	② 트랜잭션

③ 모듈	④ 프로시저

20. 다음 내용이 설명하고 있는 기술은?

① Hadoop	② SQLite

③ XSQL	④ HMID

2과목 : 전자 계산기 구조

21. PE(processing element)라는 연산기를 사용하여 동기적 병렬 처리를 수행하는 것은?

① Pipeline processor	② Vector processor

③ Multi processor	④ VLSI processor

22. 반가산기에서 입력을 X, Y라 할 때 출력 부분의 캐리(carry) 값은?

① XY	② X

③ Y	④ X+Y

23. 명령어가 오퍼레이션 코드(OP code) 6비트, 어드레스 필드 16비트로 되어 있다. 이 명령어를 쓰는 컴퓨터의 최대 메모리 용량은?

① 16K word	② 32K word

③ 64K word	④ 1M word

24. 디코더(decoder)의 출력이 4개일 때 입력개수는?

① 1	② 2

③ 8	④ 16

25. 기억장치에 기억된 정보를 액세스하기 위하여 주소를 사용하는 것이 아니라 기억된 정보의 일부분을 이용하여 원하는 정보를 찾는 것은?

① Random Access Memory	② Associative

③ Read Only Memory	④ Virtual Memory

26. 다음 진리표에 해당하는 논리식은?

①

②

③

④

27. Flynn의 컴퓨터 시스템 분류 제안 중에서 하나의 데이터 흐름이 다수의 프로세서들로 전달되며, 각 프로세서는 서로 다른 명령어를 실행하는 구조는?

① 단일 명령어, 단일 데이터 흐름

② 단일 명령어, 다중 데이터 흐름

③ 다중 명령어, 단일 데이터 흐름

④ 다중 명령어, 다중 데이터 흐름

28. 다음 중 타이머에 의한 인터럽트(Interrupt)는?

① 프로그램 인터럽트	② I/O 인터럽트

③ 외부 인터럽트	④ 머신 체크 인터럽트

29. DMA 제어기에서 CPU와 I/O 장치 사이의 통신을 위해 반드시 필요한 것이 아닌 것은?

① address register	② word count register

③ address line	④ device register

30. I/O operation과 관계가 없는 것은?

① channel	② handshaking

③ interrupt	④ emulation

31. 블루레이 디스크(Blue-ray Disc)에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 저장된 데이터를 읽기 위해 적색 레이저(650nm)를 사용한다.

② 비디오 포맷은 DVD와 동일한 MPEG-2 기반 코덱이 사용된다.

③ 단층 기록면을 가지는 12cm 직경에 25GB정도의 데이터를 저장할 수 있다.

④ BD-ROM(읽기 전용), BD-R(기록가능), BD-RE(재기록가능)가 있다.

32. 기억장치를 각 모듈이 번갈아 가며 접근하는 방법은?

① 페이징	② 스테이징

③ 인터리빙	④ 세그멘팅

33. 베이스레지스터 주소지정방식의 특징이 아닌 것은?

① 베이스레지스터가 필요하다.

② 프로그램의 재배치가 용이하다.

③ 다중 프로그래밍 기법에 많이 사용된다.

④ 명령어의 길이가 절대주소지정방식보다 길어야 한다.

34. CPU 내부의 레지스터 중 프로그램 제어와 관계가 있는 것은?

① memory address register	② index register

③ accumulator	④ status register

35. 기억장치의 구조가 stack 구조를 가질 때 가장 밀접한 관계가 있는 명령어는?

① one-address	② two-address

③ three-address	④ zero-address

36. 시프트 레지스터(shift register)의 내용을 오른쪽으로 한 번 시프트하면 데이터는 어떻게 변하는가?

① 기존 데이터의 1/2	② 기존 데이터의 1/3

③ 기존 데이터의 1/4	④ 기존 데이터의 1/10

37. 가상기억장치에서 주소 공간이 1024K, 기억공간은 32K라고 가정할 때 주기억장치의 주소 레지스터는 몇 비트로 구성되는가?

① 12	② 13

③ 14	④ 15

38. 채널(Channel)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① DMA와 달리 여러 개의 블록을 입출력할 수 있다.

② 시스템의 입출력 처리 능력을 향상시키는 기능을 한다.

③ 멀티플렉서 채널은 저속인 여러 장치를 동시에 제어하는 데 적합하다.

④ 입출력 동작을 수행하는데 있어서 CPU의 지속적인 개입이 필요하다.

39. 사이클 타임이 750ns 인 기억장치에서는 이론적으로 초당 몇 개의 데이터를 불러 낼 수 있는가?

① 약 750개	② 약 1330개

③ 약 1.3×106개	④ 약 750×106개

40. 메모리 버퍼 레지스터(MBR)의 설명으로 옳은 것은?

① 다음에 실행할 명령어의 번지를 기억하는 레지스터

② 현재 실행 중인 명령의 내용을 기억하는 레지스터

③ 기억장치를 출입하는 데이터가 일시적으로 저장되는 레지스터

④ 기억장치를 출입하는 데이터의 번지를 기억하는 레지스터

3과목 : 운영체제

41. 4개의 페이지를 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어 있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, FIFO 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 페이지 결함의 발생 횟수는?

① 6회	② 7회

③ 8회	④ 9회

42. 데이터 발생 즉시, 또는 데이터 처리 요구가 있는 즉시 처리하여 결과를 산출하는 방식으로 정해진 시간 내에 결과를 도출하는 시스템은?

① 분산 처리 시스템	② 실시간 처리 시스템

③ 배치 처리 시스템	④ 시분할 처리 시스템

43. 운영체제에서 스레드(Thread)의 개념으로 가장 옳지 않은 것은?

① 다중 프로그래밍 시스템에서 CPU를 받아서 수행되는 프로그램 단위이다.

② 프로세스(Process)나 태스크(Task)보다 더 작은 단위이다.

③ 입ㆍ출력장치와 같은 자원의 할당에 관계된다.

④ 한 태스크(Task)는 여러 개의 스레드(Thread)로 나누어 수행될 수 있다.

44. 파일 디스크립터(File Descriptor)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 사용자가 직접 참조할 수 있다.

② 파일마다 독립적으로 존재하며, 시스템에 따라 다른 구조를 가질 수 있다.

③ 대개 보조기억장치에 저장되어 있다가 해당 파일이 열릴(Open) 때 주기억장치로 이동한다.

④ 파일을 관리하기 위해 시스템(운영체제)이 필요로 하는 파일에 대한 정보를 갖고 있는 제어블록(FCB)이다.

45. Cryptography와 가장 관계 없는 것은?

① RISC	② DES Algorithm

③ Public key system	④ RSA Algorithm

46. 프로세스가 실행되면서 하나의 페이지를 일정시간 동안 집중적으로 액세스하는 현상은?

① 구역성(locality)	② 스래싱(thrashing)

③ 워킹세트(Working set)	④ 프리페이징(prepaging)

47. SJF(Shortest Job First) 스케줄링에서 다음과 같은 작업들이 준비상태 큐에 있을 때 평균 반환시간과 평균 대기시간은?

① 평균 반환시간 : 13, 평균 대기시간 : 7

② 평균 반환시간 : 13, 평균 대기시간 : 9

③ 평균 반환시간 : 15, 평균 대기시간 : 7

④ 평균 반환시간 : 15, 평균 대기시간 : 9

48. UNIX에서 파일 사용 권한 지정에 관한 명령어는?

① mv	② ls

③ chmod	④ fork

49. 운영체제의 프로세스(Process)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 트랩 오류, 프로그램 요구, 입ㆍ출력 인터럽트에 대해 조치를 취한다.

② 비동기적 행위를 일으키는 주체로 정의할 수 있다.

③ 실행중인 프로그램을 말한다.

④ 프로세스는 각종 자원을 요구한다.

50. 공유자원을 어느 시점에서 단지 한 개의 프로세스만이 사용할 수 있도록 하며, 다른 프로세스가 공유자원에 대하여 접근하지 못하게 제어하는 기법은?

① mutual exclusion	② critical section

③ deadlock	④ scatter loading

51. 운영체제의 역할로 가장 옳지 않은 것은?

① 사용자 인터페이스 제공

② 입ㆍ출력에 대한 보조역할 수행

③ 사용자들 간 하드웨어 자원의 공동 사용

④ 원시프로그램을 목적프로그램으로 변환

52. HRN 스케쥴링 방식에서 입력된 작업이 다음과 같을 때 우선순위가 가장 높은 것은?

① A	② B

③ C	④ D

53. 150K의 작업요구시 first fit과 best fit 전략을 각각 적용할 경우, 할당 영역의 연결이 옳은 것은?

① first fit : 2, best fit : 3

② first fit : 3, best fit : 2

③ first fit : 1, best fit : 2

④ first fit : 3, best fit : 1

54. 다음 중 교착상태가 발생할 수 있는 필요충분조건은?

① 중단 조건(Preemption)

② 환형 대기(Circular Wait)

③ 기아 상태(Starvation)

④ 동기화(Synchronization)

55. 기억장치의 고정 분할 할당에서 총 24K의 공간이 그림과 같이 8K, 8K, 4K, 4K로 나누어져 있고, 작업 큐에는 5K, 5K, 10K, 10K의 작업이 순차적으로 대기 중이라고 할 때 발생하는 전체 기억공간의 낭비를 계산하면?

① 6K	② 14K

③ 18K	④ 20K

56. 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 연산속도, 신뢰성, 사용 가능도가 향상된다.

② 시스템의 점진적 확장이 용이하다.

③ 중앙 집중형 시스템에 비해 시스템 설계가 간단하고 소프트웨어 개발이 쉽다.

④ 단일 시스템에 비해 처리 능력과 저장용량이 높고 신뢰성이 향상된다.

57. Microsoft의 Windows 운영체제의 특징이 아닌 것은?

① GUI기반 운영체제이다.

② 트리 디렉터리 구조를 가진다.

③ 선점형 멀티태스킹 방식을 사용한다.

④ 소스가 공개된 개방형(Open)시스템이다.

58. 분산운영체제에 대한 설명을 모두 옳게 나열한 것은?

① 가	② 가, 나

③ 가, 다	④ 가, 나, 다

59. 전송크기가 1KB(kilo byte)일 때, 이동헤드디스크의 데이터 액세스 시간과 고정헤드의 데이터 액세스 시간(ms)을 구한 결과는?

① 이동헤드 : 66.96, 고정헤드 : 16.96

② 이동헤드 : 16.96, 고정헤드 : 66.96

③ 이동헤드 : 50.96, 고정헤드 : 16.96

④ 이동헤드 : 16.96, 고정헤드 : 50.96

60. 완전연결(Fully Connection)형 분산처리 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 각 사이트들이 시스템 내의 다른 모든 사이트들과 직접 연결된 구조이다.

② 하나의 링크가 고장 나더라도 다른 링크를 이용할 수 있다.

③ 사이트 수가 n개이면 링크 연결 수는 n-1개이다.

④ 기본비용은 많이 들지만 통신비용은 적게 들고, 신뢰성이 높다.

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어 프로젝트 관리의 주요 구성 요소인 3P에 해당하지 않는 것은?

① People	② Problem

③ Process	④ Power

62. 소프트웨어 재공학의 주요 활동 중 역공학에 해당하는 것은?

① 소프트웨어 동작 이해 및 재공학 대상 선정

② 소프트웨어 기능 변경 없이 소프트웨어 형태를 목적에 맞게 수정

③ 원시코드로부터 설계정보 추출 및 절차 설계표현, 프로그램과 데이터 구조 정보 추출

④ 기존 소프트웨어 시스템을 새로운 기술 또는 하드웨어 환경이 이식

63. 소프트웨어 프로젝트 측정에서 신뢰할만한 비용과 노력 측정을 달성하기 위한 선택사항이 아닌 것은?

① 프로젝트 비용과 노력측정을 위해 상대적으로 복잡한 분해기술을 이용한다.

② 프로젝트의 정확한 측정을 위해 충분한 시간을 갖고 측정한다.

③ 하나 이상의 자동화 측정도구들을 이용한다.

④ 소프트웨어 비용과 노력에 대한 실험적 모델을 형성한다.

64. 소프트웨어 위기를 가져온 원인으로 가장 옳지 않은 것은?

① 소프트웨어 규모 증대와 복잡도에 따른 개발 비용 증가

② 프로젝트 관리기술의 부재

③ 소프트웨어 개발기술에 대한 훈련 부족

④ 소프트웨어 수요의 감소

65. 객체 지향 개념 중 하나 이상의 유사한 객체들을 묶어 공통된 특성을 표현한 데이터 추상화를 의미하는 것은?

① 메소드(method)	② 클래스(class)

③ 상속성(inheritance)	④ 메시지(message)

66. 객체들 간에 메시지를 주고받을 때 각 객체의 세부내용은 알 필요가 없으므로 인터페이스가 단순해지고 데이터와 데이터를 처리하는 함수를 하나로 묶는 것을 의미하는 것은?

① abstraction	② class

③ encapsulation	④ Inheritance

67. 소프트웨어 재공학은 어떤 유지보수 측면에서 소프트웨어 위기를 해결하기 위한 방법인가?

① Preventive maintenance

② Corrective maintenance

③ Perfective maintenance

④ Adaptive maintenance

68. 자료흐름도(DFD)의 작성 지침이라고 볼 수 없는 것은?

① 자료는 처리를 거쳐 변환될 때마다 새로운 명칭을 부여해야 한다.

② 자료흐름도의 최하위 처리(process)는 소단위명세서를 갖는다.

③ 배경도(context diagram)에도 명칭과 번호를 부여해야 한다.

④ 어떤 처리(process)가 출력자료를 산출하기 위해서는 필요한 자료가 반드시 입력되어야 한다.

69. 소프트웨어 생명주기 모형 중 Spiral Model에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 대규모 시스템에 적합하다.

② 개발 순서는 계획 및 정의, 위험 분석, 공학적 개발, 고객 평가 순으로 진행된다.

③ 소프트웨어를 개발하면서 발생할 수 있는 위험을 관리하고 최소화하는 것을 목적으로 한다.

④ 개발 과정의 앞 단계가 완료되어야만 다음 단계로 넘어갈 수 있는 선형 순차적 모형이다.

70. 소프트웨어 공학에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 소프트웨어의 개발, 운영, 유지보수, 그리고 폐기에 대한 체계적인 접근이다.

② 소프트웨어 제품을 체계적으로 생산하고 유지보수와 관련된 기술과 경영에 관한 학문이다.

③ 과학적인 지식을 컴퓨터 프로그램 설계와 제작에 실제 응용하는 것이며, 이를 개발 및 운영하고 유지보수 하는데 필요한 문서화 작성 과정이다.

④ 소프트웨어의 위기를 이미 해결한 학문으로 소프트웨어의 개발만을 위한 체계적인 접근이다.

71. 구조적 분석에서 자료 사전(Data Dictionary)작성 시 고려할 사항으로 옳지 않은 것은?

① 갱신하기 쉬워야 한다.

② 이름이 중복되어야 한다.

③ 이름으로 정의를 쉽게 찾을 수 있어야 한다.

④ 정의하는 방식이 명확해야 한다.

72. 외계인코드(Alien Code)를 가장 잘 설명한 것은?

① 프로그램의 로직이 복잡하여 이해하기 어려운 프로그램을 말한다.

② 오류가 없어 디버깅 과정이 필요 없는 프로그램을 의미한다.

③ 사용자가 직접 작성한 프로그램을 의미한다.

④ 아주 오래되거나 참고문서 또는 개발자가 없어 유지보수 작업이 어려운 프로그램을 의미한다.

73. 다음 중 독립적인 모듈이 되기 위해서 가장 좋은 결합도 상태는?

① control coupling	② stamp coupling

③ common coupling	④ content coupling

74. 소프트웨어를 재사용함으로써 얻을 수 있는 이점으로 가장 거리가 먼 것은?

① 새로운 개발 방법론 도입 용이

② 생산성 증가

③ 소프트웨어 품질 향상

④ 프로젝트 문서 공유

75. 소프트웨어 생명주기 모형에서 프로토타입 모형의 장점이 아닌 것은?

① 단기간 제작 목적으로 인하여 비효율적인 언어나 알고리즘을 사용할 수 있다.

② 개발과정에서 사용자의 요구를 충분히 반영한다.

③ 최종결과물이 만들어지기 전에 의뢰자가 최종결과물의 일부 혹은 모형을 볼 수 있다.

④ 의뢰자나 개발자 모두에게 공동의 참조 모델을 제공한다.

76. 럼바우의 객체 지향 분석에서 분석 활동의 모델링과 가장 관계없는 것은?

① 객체(object) 모델링

② 절차(procedure) 모델링

③ 동적(dynamic) 모델링

④ 기능(functional) 모델링

77. CASE가 제공하는 기능으로 거리가 먼 것은?

① 개발을 신속하게 할 수 있다.

② 개발 방법론을 생성할 수 있다.

③ 오류 수정이 쉬워 S/W 품질이 향상된다.

④ S/W개발 단계의 표준화를 기할 수 있다.

78. 자료흐름도(DFD)의 각 요소별 표기 형태의 연결이 옳지 않은 것은?

① Process : 원	② Data Flow : 화살표

③ Data Store : 삼각형	④ Terminator : 사각형

79. S/W 각 기능의 원시 코드 라인수의 비관치, 낙관치, 기대치를 측정하여 예측치를 구하고 이를 이용하여 비용을 산정하는 기법은?

① Effort Per Task기법	② 전문가 감정 기법

③ 델파이기법	④ LOC기법

80. 소프트웨어 품질 목표 중 사용자의 요구 기능을 충족시키는 정도를 의미하는 것은?

① Reliability	② Portability

③ Correctness	④ Efficiency

5과목 : 데이터 통신

81. 자기 정정 부호의 하나로 비트 착오를 검출해서 1bit 착오를 정정하는 부호 방식은?

① Parity code	② Hamming code

③ ASCII code	④ EBCDIC code

82. 패널 대역폭이 150kHz이고 S/N비가 15일 때 채널용량(kbps)은? (단, S : 신호, N : 잡음)

① 150	② 300

③ 600	④ 750

83. 동일한 네트워크에 있는 목적지 호스트로 IP패킷을 직접 전달할 수 있도록 IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 프로토콜은?

① ARP(Address Resolution Protocol)

② ICMP(Internet Contol Message Protocol)

③ IGMP(Internet Group Management Protocol)

④ SNMP(Simple Network Management Protocol)

84. OSI 7계층에서 TCP는 어떤 계층에 해당되는가?

① 세션 계층	② 네트워크 계층

③ 전송 계층	④ 데이터 링크 계층

85. 토큰링 방식에 사용되는 네트워크 표준안은?

① IEEE 802.2	② IEEE 802.3

③ IEEE 802.5	④ IEEE 802.6

86. QAM(Quadrature Amplitude Modulation)방식에서 4개의 위상과 2개의 진폭으로 구성되고 2400baud일 때 전송 속도(bps)는?

① 300	② 4800

③ 7200	④ 19200

87. IPv6의 주소체계에 해당하지 않는 것은?

① Broadcast	② Unicast

③ Anycast	④ Multicast

88. 최단 경로 탐색에는 Bellman-Ford 알고리즘을 사용하는 거리 벡터 라우팅 프로토콜은?

① ICMP	② RIP

③ ARP	④ HTTP

89. ARQ(Automatic Repeat reQuest) 기법 중 오류가 검출된 해당 블록만을 재전송하는 방식으로 재전송 블록 수가 적은 반면, 수신측에서 큰 버퍼와 복잡한 논리 회로를 요구하는 기법은?

① Selective Repeat ARQ	② Stop and Wait ARQ

③ Go-Back-N ARQ	④ Adaptive ARQ

90. PSK에서 반송파간의 위상차를 구하는 수식은? (단, M은 진수이다.)

① π/M	② π×M

③ 2π/M	④ 5π/2M

91. 주파수 분할 다중화 방식(FDM)에서 Guard Band가 필요한 이유는?

① 주파수 대역폭을 넓히기 위함이다.

② 신호의 세기를 크게 하기 위함이다.

③ 채널 간섭을 막기 위함이다.

④ 많은 채널을 좁은 주파수 대역에 쓰기 위함이다.

92. X.25프로토콜의 3계층에 해당하지 않는 것은?

① 물리 계층	② 네트워크 계층

③ 데이터링크 계층	④ 레코드 계층

93. 최초의 라디오 패킷(radio packet) 통신방식을 적용한 컴퓨터 네트워크 시스템은?

① DECNET	② ALOHA

③ SNA	④ KMA

94. 100 BASE T라고도 불리는 이더넷의 고속 버전으로 CSMA/CD 방식을 사용하며, 100Mbps의 전송 속도를 지원하는 이더넷은?

① Fast Ethernet	② Thick Ethernet

③ Thin Ethernet	④ Gigabit Ethernet

95. 하나의 정보를 여러 개의 반송파로 분할하고 분할된 반송파 사이의 주파수 간격을 최소화하기 위해 직교 다중화해서 전송하는 통신방식으로, 와이브로 및 디지털 멀티미디어 방송 등에 사용되는 기술은?

① TDM	② CCM

③ OFDM	④ IHPS

96. IP(Internet Protocol) 데이터그램 구조에 포함되지 않는 것은?

① Version	② Reserved Len

③ Protocol	④ Identification

97. 양자화 비트수가 6비트이면 양자화 계단 수는?

① 6	② 16

③ 32	④ 64

98. OSI 7계층 데이터링크 계층의 프로토콜로 맞지 않는 것은?

① HTTP	② HDLC

③ PPP	④ LLC

99. HDL에서 피기백킹(Piggybacking) 기법을 사용하여 데이터에 대한 확인 응답을 보낼 때 사용하는 프레임은?

① U-프레임	② I-프레임

③ A-프레임	④ S-프레임

100. 실제 전송요구가 있는 채널에만 시간 슬롯을 동적으로 할당하여 전송 효율을 높이는 방식은?

① 주파수 분할 다중화 방식

② 베이스밴드 방식

③ 광대역 대중화 방식

④ 통계적 시분할 다중화 방식

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	③	①	③	①	③	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	②	③	④	④	②	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	②	②	①	③	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	④	①	④	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	①	①	①	①	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	②	③	④	④	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	④	②	③	①	③	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	②	①	①	②	②	③	④	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	①	③	③	③	①	②	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	①	③	②	④	①	②	④