1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2019년 08월 04일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 관계 해석 ‘모든 것에 대하여(for all)'의 의미를 나타내는 것은?

① ∋	② ∈

❸ ∀	④ ∪

2. 트랜잭션의 병행제어 목적으로 옳지 않은 것은?

① 데이터베이스의 공유 최대화

② 시스템의 활용도 최대화

❸ 데이터베이스의 일관성 최소화

④ 사용자에 대한 응답시간 최소화

3. 다음 설명에 해당하는 것은?

① 외부 스키마	❷ 내부 스키마

③ 개념 스키마	④ 슈퍼 스키마

4. 순수관계연산자에서 릴레이션의 일부 속성만 추출하여 중복되는 튜플은 제거한 후 새로운 릴레이션을 생성하는 연산자는?

① REMOVE	❷ PROJECT

③ DIVISION	④ JOIN

5. Which of the following dose not belong to the statement of SQL?

① SELECT	② DEDLETE

❸ CREATE	④ INSERT

6. SQL의 분류 중 DDL에 해당하지 않는 것은?

❶ UPDATE	② ALTER

③ DROP	④ CREATE

7. 병행제어(Concurrency Control) 기법에 해당하지 않는 것은?

① 로킹기법	② 최적병행수행 기법

③ 타임스램프 기법	❹ 시분할 기법

8. 다음 SQL문의 실행결과는?

①	②

❸	④

9. 다음의 관계 대수식을 SQL 질의로 옳게 표현 한 것은?

① select P from r1, r2 where A;

❷ select A from r1, r2 where P;

③ select r1, r2 from A where P;

④ select A from r1, r2

10. 뷰(View)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰 위에 또 다른 뷰를 정의할 수 있다.

② DBA는 보안 측면에서 뷰를 활용할 수 있다.

③ 뷰의 정의는 ALTER문을 이용하여 변경할 수 없다.

❹ SQL을 사용하면 뷰에 대한 삽입, 갱신, 삭제 연산 시 제약사항이 없다.

11. 다음 수식을 후위 표기법(postpix)으로 옳게 표시한 것은?

① AB+CDE*++	❷ AB+C*DE++

③ +AB*C+DE+	④ +*+ABC+DE

12. 다음은 스텍의 자료 삭제 알고리즘이다. ⓐ에 들어갈 내용으로 옳은 것은? (단, Top:스텍포인터, S:스택의 이름)

① Overflpw	② Top=Top+1

❸ Underflow	④ Top=Top

13. 하나의 에트리뷰트가 가징 수 있는 원자값들의 집합을 의미하는 것은?

① 튜플	② 릴레이션

❸ 도메인	④ 엔티티

14. 정규화 과정 중 1NF에서 2NF가 되기 위한 조건은?

① 1NF를 만족하고 모든 도메인이 원자값이어야 한다.

② 1NF를 만족하고 키가 아닌 모든 애트리뷰트가 기본키에 대해 이행적으로 함수 종속되지 않아야 한다.

③ 1NF를 만족하고 키가 다치 종속이 제거되어야 한다.

❹ 1NF를 만족하고 키가 아닌 모든 속성이 기본키에 대하여 완전 함수적 종속 관계를 만족해야 한다.

15. DDL(Data Definition Language)의 기능이 아닌 것은?

① 데이터 베이스의 생성 기능

❷ 병행처리시 Lock 및 Unlock 기능

③ 테이블의 삭제 기능

④ 인덱스(Index) 생성 기능

16. 참조 무결성을 유지하기 위하여 DROP문에서 부모 테이블의 항목 값을 삭제할 경우 자동적으로 자식 테이블의 항목 값을 삭제할 경우 자동적으로 자식 테이블의 해당 레코드를 삭제하기 위한 옵션은?

① CLUSTER	❷ CASCADE

③ SET-NULL	④ RESTEICTED

17. 헤싱함수(Hashing Function)에 해당되지 않는 것은?

① 제곱법(mid-square)

② 숫자분석법(digit analysis)

❸ 체인법(chain)

④ 제산법(division)

18. 이행적 함수 종속 관계를 의미하는 것은?

❶ A→B이고 B→C일 때, A→C를 만족하는 관계

② A→B이고 B→C일 때, B→A를 만족하는 관계

③ A→B이고 B→C일 때, B→A를 만족하는 관계

④ A→B이고 B→C일 때, C→B를 만족하는 관계]

19. 순서가 A, B, C, D로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력한 결과로 옳은 것은?

① A, D, B, C	❷ B, A, D, C

③ C, A, B, D	④ D, B, C, A

20. 다음 트리의 차수(degree)는?

① 2	❷ 3

③ 4	④ 5

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 10진수 -456을 PACK 형식으로 표현한 것은?

❶	②

③	④

22. 8비트 구조에 해당하는 인텔 컴퓨터 프로세서는?

① Intel Core i5	❷ Intel 8051

③ Intel Pentium	④ Intel Celeron

23. INTERRPT의 발생 원인으로 가장 옳지 않은 것은?

① 일방적인 인스트럭션 수행

② 수퍼바이저 콜

③ 정전이나 자료 전달의 오류 발생

❹ 전압의 변화나 온도 변화

24. 일반적인 컴퓨터 시스템의 바이오스(BIOS)가 탑재되는 곳은?

① RAM	② I/O port

❸ ROM	④ CPU

25. 캐시(cache) 액세스 시간 11sec, 주기억장치 엑세스 시간이 20sec, 캐시 적중률이 90%일 때 기억장치 평균 엑세스 시간을 구하면?

① 1sec	② 3sec

③ 9sec	❹ 13sec

26. 메이저 스테이트 중 하드웨어로 실현되는 서브루틴의 호출이라고 볼 수 있는 것은?

① EXCUTE 스테이트	② INDIRECT 스테이트

❸ INTERRUOP 스테이트	④ FRTCH 스테이트

27. 중재동작이 끝날 때마다 모든 마스터들의 우선순위가 한 단계씩 낮아지고 가장 우선순위가 낮았던 마스터가 최상위 우선순위를 가지도록 하는 가변우선순위 방식은?

① 동등 우선순위(Equal Priority) 방식

② 임의 우선순위(Random Priority) 방식

❸ 회전 우선순위(Rotating Priority) 방식

④ 최소-최근 사용(Least Recently Used) 방식

28. DRAM에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① SRAM에 비해 기억 용량이 크다.

❷ 쌍안정 논리 회로의 성질을 응용한다.

③ 주기억 장치 구성에 사용된다.

④ SRAM에 비해 속도가 느리다.

29. 다음 마이크로 연산이 나타내는 동작은?

① Branch AC	❷ Store to AC

③ Add AC	④ Load to AC

30. 다음 중 오류 검출 코드(Error Detection Code)가 아닌 것은?

① Biquinary code	② 2-out-of-5 code

③ 3-out-of-5 code	❹ Excess-3 code

31. 메모리 인터리빙과 관계없는 것은?

❶ 데이터의 저장 공간을 확장하기 위한 방법이다.

② 복수 모듈 기억 장치를 이용한다.

③ 기억장치에 접근을 각 모듈에 번갈아 가면서 하도록 한다.

④ 각 인스트럭션에서 사용하는 데이터의 주소에 관계가 있다.

32. 전가산기를 구성하기 위하여 필요한 소자를 바르게 나타낸 것은?

① 반가산기 2개, AND 게이트 1개

② 반가산기 1개, AND 게이트 2개

❸ 반가산기 2개, OR 게이트 1개

④ 반가산기 1개, OR 게이트 2개

33. 16개의 플립플롭으로 된 Shift register에 10진수 13이 기억되어 있을 때 3bit 만큼 왼쪽ㅇ로 Shift 했을 때의 값은?

① 26	② 39

③ 52	❹ 104

34. 기억장치계층구조에서 상위계층 기억장치가 가지는 특징으로 옳은 것은?

① 기억장치 액세스 속도가 느려진다.

❷ CPU에 의한 액세스 빈도가 높아진다.

③ 기억장치 용량이 증가한다.

④ 기억장치를 구성하는 비트당 가격이 낮아진다.

35. 컴퓨터의 메이저 상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ EXECUTE 상태가 끝나면 항상 FETCH 상태로만 간다.

② 간접 주소 명령어 형식인 경우 FETCH-INDIRECT-EXECUTE 순서로 진행되어야 한다.

③ EXECUTE 상태는 연산자 코드의 내용에 따라 연산을 수행하는 과정이다.

④ FETCH 상태에서는 기억 장치에서 인스트럭션을 읽어 중앙처리장치로 가져온다.

36. 기억장치가 1024 워드(word)로 구성되어 있고, 각 워드는 16비트(bit)로 구성되어 있다고 가정할 때, PC, MAR, MBR의 비트수를 옳게 나타낸 것은?

① PC:10, MAR:10, MBR:10

❷ PC:10, MAR:10, MBR:16

③ PC:16, MAR:10, MBR:16

④ PC:16, MAR:16, MBR:16

37. 입출력 방법 가운데 I/O를 위한 특별한 명령어 I/O프로세서에게 수행토록하여 CPU관여없이 I/O를 수행하는 방법은?

① 프로그램에 의한 I/O	② 인터럽트에 의한 I/O

③ 데이지 체인에 의한 I/O	❹ 채널에 의한 I/O

38. 0-주소 인스트럭션에 반드시 필요한 것은?

❶ 스택	② 베이스 레지스터

③ 큐	④ 주소 레지스터

39. 누산기(accumulator)에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

❶ 연산장치에 있응 레지스터(register)의 하나로 연산 결과를 일시적으로 기억하는 장치이다.

② 주기억장치 내에 존재하는 회로로 가감승제 계산 및 논리 연산을 행하는 장치이다.

③ 일정한 입력 숫자들을 더하여 그 누계를 항상 보관하는 장치이다.

④ 정밀 계산을 위해 특별히 만들어 두어 유효숫자의 개수를 늘리기 위한 것이다.

40. 16개의 입력선을 가진 multiplexer의 출력에 32개의 출력선을 가진 demultiplexer를 연결했을 경우에 multiplexer와 demultipexer의 선택선은 각각 몇 개를 가져야 하는가?

❶ multiplexer:4r, demultipexer:5개

② multiplexer:4r, demultipexer:5개

③ multiplexer:8, demultipexer:5개

④ multiplexer:8 demultipexer:5개

3과목 : 운영체제

41. 절대로드에서 각 기능과 수행 주체의 연결이 가장 옳지 않은 것은?

① 연결-프로그래머	❷ 기억장소할당-로더

③ 적재-로더	④ 재비치-어셈블러

42. UNIX운영체제에 관한 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 하나 이상의 작업에 대하여 백그라운드에서 수행 가능하다.

❷ Multi-User는 지원하지만 Multi-tasking은 지원하지 않는다.

③ 트리 구조의 파일 시스템을 갖는다.

④ 이식성이 높이며 장치 간의 호환성이 높다.

43. 파일 구조 중 순차편성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

❶ 특정 레코드를 검색할 때, 순차적 검색을 하므로 검색 효율이 높다.

② 어떠한 기억매체에서도 실현 가능하다.

③ 주기적으로 처리한 경우에 시간적으로 속도가 빠르며, 처리하는 경우에 시간적으로도 속도가 빠르며, 처리비용이 절감된다.

④ 순차적으로 실제 데이터만 저장되므로 기억공간의 활용률이 높다.

44. 3개의 페이지를 수용할 수 있는 주기억장치가 있으며, 초기에는 모두 비어 있다고 가정한다. 다음의 순서로 페이지 참조가 발생할 때, FIFO 페이지 교체 알고리즘을 사용할 경우 몇 번의 페이지 결함이 발생하는가?

① 4	② 5

③ 6	❹ 7

45. 빈 기억공간의 크기가 20K, 16K, 8K, 40K일 때 기억장치 배치 전략으로 “Worst Fit"을 사용하여 17K의 프로그램을 적재할 경우 내부 단편화의 크기는?

① 3K	❷ 23K

③ 44K	④ 67K

46. 스레드(Threads)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 하드웨어, 운영체제의 성능과 응용프로그램의 처리율을 향상시킬 수 있다.

② 스레드는 그들이 속한 프로세스의 자원과 메모리를 공유한다.

③ 다중 프로세스 구조에서 각 스레드는 다름 프로세스에서 병렬로 실행될 수 있다.

❹ 스레드는 동일 프로세스 환경에서 서로 다른 독립적인 다중수행이 불가능하다.

47. 교착상태의 해결 기법 중 일반적으로 자원의 낭비가 가장 심한 것으로 알려진 기법은?

❶ 교착상태의 예방	② 교착상태의 회피

③ 교착상태의 발견	④ 교착상태의 복구

48. PCB(Process Control Blokc)가 갖고 있는 정보가 아닌 것은?

❶ 할당되지 않은 주변장치의 상태 정보

② 프로세스의 현재 상태

③ 프로세스의 고유 식별자

④ 스케줄링 및 프로세스의 우선순위

49. 가상주소와 물리주소의 대응 관계로 가상주소로부터 물리주소를 찾아내는 것을 무엇이라고 하는가?

① 스케줄링(Scheduling)	❷ 매핑(mapping)

③ 버퍼링(buffering)	④ 스왑-인(swap in)

50. 다중처리(Multi-Processing) 시스템에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

① 요구사항이 비슷한 여러 개의 작업을 모아서 한꺼번에 처리하는 방식이다.

❷ 동시에 프로그램을 수행할 수 있는 CPU를 여러 개 두고 업무를 분담하여 처리하는 방식이다.

③ 시한성을 갖는 자료가 발생할 때마다 즉시 처리하여 결과를 출력하거나, 요구에 응답하는 방식이다.

④ 분산된 여러 개의 단말에 분담시켜 통신회선을 통하여 상호간에 교신, 처리하는 방식이다.

51. UNIX의 쉘(Shell)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 시스템과 사용자 간의 인터페이스를 담당한다.

❷ 프로세스 관리, 파일관리, 입ㆍ출력 관리, 기억장치 관리 등의 기능을 수행한다.

③ 명령어 해석기 역할을 한다.

④ 사용자의 명령어를 인식하여 프로그램을 호출한다.

52. 보안유지기법 중 하드웨어나 운영체제에 내장된 보안 기능을 이용하여 프로그램의 신뢰성 있는 운영과 데이터의 무결성 보장을 가하는 기법은?

① 외부보안	② 운용보안

③ 사용자 인터페이스 보안	❹ 내부보안

53. 다음 설명에 해당하는 디렉토리 구조는?

❶ 비순환 그래프 디렉토리 시스템

② 트리구조 디렉토리 시스템

③ 1단계 디렉토리 시스템

④ 2단계 디렉토리 시스템

54. 다음은 분산 처리 시스템의 네트워크 위상 중 무엇이 대한 설명인가?

① 완전 연결 구조	② 계층 연결 구조

③ 성형 구조	❹ 링형 구조

55. 다음은 교착상태 발생조건 중 어떤 조건을 제거하기 위한 것인가?

① Mutual Exclusion	❷ Hold and Wait

③ Non Preemption	④ Circular Wait

56. 운영체제의 기능으로 가장 거리가 먼 것은?

① 사용자의 편리한 환경 제공

② 처리능력 및 신뢰도 향상

③ 컴퓨터 시스템의 성능 최적화

❹ 언어번역기능을 통한 실행 가능한 프로그램 생성

57. 다음과 같은 3개의 작업에 대하여 FCFS 알고리즘을 사용할 때, 임의의 작업 순서로 얻을 수 있는 최대 평균 반환 시간을 T, 평균 반환 시간을 t라고 가정했을 경우 T-t의 값은?

① 3	② 4

③ 5	❹ 6

58. UNIX에서 각 파일에 대한 정보를 기억하고 있는 자료구조로서 파일 소유자의 식별번호, 파일 크기, 파일의 최종 수정시간, 파일 링크 수 등의 내용을 가지고 있는 것은?

① Super block	❷ ⅰ-node

③ Directory	④ File ststem mounting

59. 운영체제의 목적으로 적합하지 않은 것은?

① Throughput 향상

② Turn around time 단축

❸ Availability 감소

④ Reliability

60. 파일 구성 방식 중 ISAM(Indexed Sequential Access-Method)의 물리적인 색인(index)구성은 디스크의 물리적 특성에 따라 색인을 구성하는데, 다음 중 3단계 색인에 해당되지 않는 것은?

① Cylinder index	② Tracki index

③ Master index	❹ Volume index

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 실시한 소프트웨어 설계 시 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 인터럽트와 문맥 교환의 표현

② 태스크들 간의 통신과 동기화

❸ 동기적인 프로세싱

④ 타이밍 제약의 표현

62. 하향식 통합 테스트 수행을 위해 일시적으로 필요한 조건만을 가지고 임시로 제공되는 시험용 모듈의 명칭은?

① alpha	② builder

③ cluster	❹ stub

63. SN차트(Nassi-Schneiderman chart)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 논리의 기술에 중점을 두고 도형을 이용한 표현 방법이다.

② 이해하기 쉽고 코드 변환이 용이하다.

❸ 화살표나 GOTO를 사용하여 이해하기 쉽다.

④ 연속, 선택, 반복 등의 제어 논리 구조를 표현한다.

64. 프로토타임 모형에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 개발 단계 안에서 유지보수가 이루어지는 것으로 볼 수 있다.

❷ 최종 결과물이 만들어지는 소프트웨어 개발 완료시점에 최초로 오류 발견이 가능하다.

③ 발주자나 개발자 모두에게 공동의 참조모델을 제공한다.

④ 사용자나 요구사항을 충실히 반영할 수 있다.

65. Rumbaugh의 모델링에서 상태도와 자료흐름도는 각각 어떤 모델링과 가장 관련이 있는가?

❶ 상태도-동적 모델링, 자료 흐름도-기능 모델링

② 상태도-기능 모델링, 자료 흐름도-동적 모델링

③ 상태도-객체 모델링, 자료 흐름도-기능 모델링

④ 상태도-객체 모델링, 자료 흐름도-동적 모델링

66. 화이트박스 검사로 찾기 힘든 오류는?

① 논리흐름도	❷ 자료구조

③ 루프구조	④ 순환복잡도

67. 소프트웨어 개발 과정에서 사용되는 요구분석, 설계, 구현, 검사 및 디버깅 과정 전체 또는 일부를 컴퓨터와 전용의 소프트웨어 도구를 사용하여 자동화하는 것은?

① CAD(Computer Aided Design)

② CAI(Computer Aided Instruction)

③ CAT(Computer Aided Testing)

❹ CASE(Computer Aided Software Engineering)

68. 소프트웨어 재사용에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 프로젝트 실패의 위험을 증가시킨다.

② 소프트웨어를 재사용함으로써 유지보수 비용이 높아진다.

③ 모든 소프트웨어를 재사용해야 한다.

❹ 소프트웨어의 개발 생산성과 품질을 높이려는 주요 방법이다.

69. 소프트웨어 비용 산정 기법 중 산정 요원과 조정자에 의해 산정하는 방법은?

① 기능 점수 기법	② LOC 기법

③ COCOMO 기법	❹ 델파이 기법

70. User Interface 설계 시 오류 메시지나 경고에 관한 지침으로 가장 옳지 않은 것은?

① 메시지는 이해하기 쉬워야 한다.

② 오류로부터 회복을 위한 구체적인 설명이 제공되어야 한다.

❸ 오류로 인해 발생될 수 있는 부정적인 내용은 가급적 피한다.

④ 소리나 색 등을 이용하여 듣거나 보기 쉽게 의미 전달을 하도록 한다.

71. 자료사전에서 자료의 연결(“and")을 나타내는 기호는?

❶ +	② =

③ ( )	④ { }

72. 다음 중 가장 높은 응집도(Cohesion)에 해당하는 것은?

❶ 순서적 응집도(Sequential Cohesion)

② 시간적 응집도(Temporal Cohesion)

③ 논리적 응집도(Logical Cohesion)

④ 절차적 응집도(Procedural Cohesion)

73. 소프트웨어 생명 주기에서 가장 많은 비용이 소요되는 단계는?

① 계획단계	❷ 유지보수단계

③ 분석단계	④ 구현단계

74. COCOMO(Constructive Cost Model) 모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 산정 결과는 프로젝트를 완성하는데 필요한 man-month로 나타난다.

② 보헴(Boehm)이 제안한 것으로 원시코드 라인 수에 의한 비용 산정 기법이다.

③ 비용견적의 유연석이 높아 소프트웨어 개발비 견적에 널리 통용되고 있다.

❹ 프로젝트 개발유형에 따라 object, dynamic, function의 3가지 모드로 구분한다.

75. 소프트웨어 품질 관리 기술에서 품질 목표와 항목과 가장 거리가 먼 것은?

① 정확성	❷ 종속성

③ 유연성	④ 무결성

76. 시스템에서 모듈 사이의 결합도(Coupling)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 한 모듈 내에 있는 처리요소를 사이의 기능적인 연관 정도를 나타낸다.

② 결합도가 높으면 시스템 구현 및 유지보수

❸ 모듈간의 결합도를 약하게 하면 모듈 독립성이 향상된다.

④ 자료결합도는 내용결합도 보다 결합도가 높다.

77. DFD(Data Flow Diagram)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

❶ 단말(Terminator)은 원으로 표기한다.

② 구조적 분석 기법에 이용된다.

③ 자료 흐름과 기능을 자세히 표현하기 위해 단계적으로 세분화된다.

④ 자료 흐름 그래프 또는 버플(Bubble)차트라고도 한다.

78. S/W 프로젝트 계획 수립 시 소프트웨어 영역(software scope)결정사항에 기술되어야 할 주요사항으로 가장 거리가 먼 것은?

❶ 인적자원	② 기능

③ 제약조건	④ 인터페이스

79. 소프트웨어 품질 목표 중 요구되는 기능을 수행하기 위해 필요한 자원의 소요 정도를 의미하는 것은?

① Usability	② Reliability

❸ Efficiency	④ Functionality

80. 객체에게 어떤 행위를 하도록 지시하는 명령은?

① Class	② Instance

③ Object	❹ Message

5과목 : 데이터 통신

81. 무선 LAN에서 사용되는 매체접근방식(MAC)은?

① ALOHA	② tokec passing

③ CSMA/CD	❹ CSMA/CA

82. 데이터 변조속도가 3600 baud이고 퀘드비트(Quad bit)를 사용하는 경우 전송속도(bps)는?

❶ 14400	② 10800

③ 9600	④ 7200

83. ARP(Address Resolution Protocol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 네트워크에서 두 호스트가 성공적으로 통신하기 위하여 각 하드웨어의 물리적인 주소문제를 해결해 줄 수 있다.

② 목적지 호스트의 IP주소를 MAC주소로 바꾸는 역할을 한다.

③ ARP캐시를 사용하므로 캐시에서 대상이 되는 IP주소의 MAX주소를 발견하면 이 MAX주소가 통신을 위해 사용된다.

❹ ARP캐시를 유지하기 위해서는 TTL값이 0이 되면 이 주소는 ARP캐시에서 영구히 보존된다.

84. IPv6의 헤더 항목이 아닌 것은?

① Flow label	② Payload length

③ HOP limit	❹ Section

85. HDLC(HIGI-Ievel Data Link Control) 프레임형식으로 옳은 것은?

①

❷

③

④

86. 주파수 분할 다중화기(FDM)에서 부채널 간의 상호 간섭을 방지하기 위한 것은?

❶ 가드 밴드(Guard Band)	② 채널(Channel)

③ 버퍼(Buffer)	④ 슬롯(Slot)

87. 한 개의 프레임을 전송하고, 수신 측으로부터 ACK 및 NAK 신호를 수신할 때까지 정보전송을 중지하고 기다리는 ARQ(Automatic Repeat Request) 방식은?

① CRC 방식

② GO-back-N 방식

❸ Stop-and-Wait 방식

④ Selective Repeat 방식

88. IEEE 802.5는 무엇에 대한 표준인가?

① 이더넷	❷ 토큰링

③ 토큰버스	④ FDDI

89. 양자화 잡음에 대한 설명으로 옳은 것은?

① PAM 펄스의 아날로그 값을 양자화 잡음이라 한다.

② PCM 펄스의 디지털 값을 양자화 잡음이라 한다.

③ PCM 펄스의 아날로그 값과 양자화된 PCM펄스의 디지털 값의 합을 양자화 잡음이라 한다.

❹ PCM 펄스의 아날로그 값과 양자화된 PCM 펄스의 디지털 값의 차이를 양자화 잡음이라 한다.

90. 아날로그 변조방식에 해당되지 않는 것은?

① AM	② FM

③ PM	❹ DM

91. 현재 많이 사용되고 있는 LAN방식인 “10BASE-T”에서 “10”이 가리키는 의미는?

❶ 데이터 전송속도가 10Mbps

② 케이블 굵기가 10 밀리미터

③ 접속할 수 있는 단말의 수가 10대

④ 배선할 수 있는 케이블의 길이가 10미터

92. X.25 프로토콜에서 정의하고 있는 것은?

① 다이얼 접속(dial access)을 위한 기술

② Start-Stop 데이터를 위한 기술

③ 데이터 비트 전송률

❹ DTE와 DCE 간 상호접속 및 통신절차 규정

93. 4진 PSK의 반송파 간의 위상차(°)는?

① 45°	❷ 90°

③ 180°	④ 360°

94. 패킷교환에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 전송데이터를 패킷이라 부르는 일정한 길이의 전송단위로 나누어 교환 및 전송한다.

② 패킷교환은 축적교환 방식을 사용한다.

❸ 가상회선 방식은 비연결형 지향 서비스라고도 한다.

④ 메시지 교환이 갖는 장점을 그대로 취하면서 대화형 데이터 통신에 적합하도록 개발된 교환방식이다.

95. 링크상태 라우팅 알고리즘을 사용하며, 대규모 네트워크에 적합한 것은?

① RIP	② VPN

❸ OSPF	④ XOP

96. HDLC 프레임 구조 중 헤더를 구성하는 플래그(flag)에 대한 설명으로 틀린 것은?

❶ 프레임의 최종목적 주소를 나타낸다.

② 동기화에 사용된다.

③ 프레임의 시작과 끝을 표시한다.

④ 01111110의 형식을 취한다.

97. TCP/IP 관련 프로토콜 중 응용계층에 해당하지 않는 것은?

❶ ARP	② DNS

③ SMTP	④ HTTP

98. C class에 속하는 IP address는?

❶ 200.168.30.1	② 10.3.2.1

③ 225.2.4.1	④ 172.16.98.3

99. 회선 교환망에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 일반적으로 전송속도 및 코드변환이 가능하다.

② 전송 대역폭 사용이 가변적이다.

❸ 물리적인 통신경로가 통신 종료시까지 구성된다.

④ 소량의 데이터 전송에 효율적이다.

100. 인터넷 제어 메시지 프로토콜(ICMP)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 에코 메시지는 호스트가 정상적으로 동작하는 지를 결정하는 데 사용할 수 있다.

❷ 물리계층 프로토콜이다.

③ 메시지 형식은 8바이트의 헤더와 가변길이의 데이터 영역으로 분리된다.

④ 수신지 도달 불가 메시지는 수신지 또는 서비스에 도달할 수 없는 호스트를 통지하는데 사용된다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	②	③	①	④	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	④	②	②	③	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	④	③	④	③	③	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	②	①	②	④	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	④	②	④	①	①	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	①	④	②	④	④	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	③	②	①	②	④	④	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	②	④	②	③	①	①	③	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	④	④	②	①	③	②	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	③	③	①	①	①	③	②