1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2002년 05월 26일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 한 릴레이션의 기본키를 구성하는 어떠한 속성 값도 널(NULL) 값이나 중복 값을 가질 수 없다는 것을 의미하는 것은?

❶ 개체 무결성 제약조건	② 참조 무결성 제약조건

③ 보안 무결성 제약조건	④ 정보 무결성 제약조건

2. 암호화 기법 중 암호화 알고리즘과 암호화 키는 공개해서 누구든지 평문을 암호문으로 만들 수 있지만 해독 알고리즘과 해독키는 비밀로 유지하는 기법을 무엇이라 하는가?

① DES(Data Encryption Standard) 기법

❷ 공중키(public-key) 암호화 기법

③ 대체(substitution) 암호화 기법

④ 전치(transposed) 암호화 기법

3. 운영체제의 작업 스케줄링 등에 응용되는 것으로 가장 적합한 자료구조는?

① 스택(Stack)	❷ 큐(Queue)

③ 연결리스트(Linked List)	④ 트리(Tree)

4. 다음과 같이 레코드가 구성되어 있을 때, 이진 검색 방법으로 14를 찾을 경우 비교되는 횟수는?

① 2번	❷ 3번

③ 4번	④ 5번

5. 조건을 만족하는 릴레이션의 수평적 부분집합으로 구성하며 연산자의 기호는 그리스문자 시그마(σ)를 사용하는 관계대수 연산자는?

❶ select 연산자	② project 연산자

③ join 연산자	④ division 연산자

6. 데이터베이스의 논리적 구조 표현을 그래프 형태로 표현하며, 일대다(1:n) 관계에 연관된 레코드 타입들을 각각 오너(owner), 멤버(member)라고 하고, 이들의 관계를 오너-멤버 관계라고도 일컫는 데이터 모델은?

① 관계형 데이터 모델

❷ 네트워크 데이터 모델

③ 계층적 데이터 모델

④ 객체지향적 데이터 모델

7. 하나 이상의 테이블로부터 유도되어진 가상 테이블을 뷰(View)라 한다. SQL의 뷰에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 뷰(View)를 제거하고자 할때는 DROP 문을 이용한다.

❷ 뷰(View)의 정의를 변경하고자 할때는 ALTER 문을 이용한다.

③ 뷰(View)를 생성하고자 할때는 CREATE 문을 이용한다.

④ 뷰(View)의 내용을 검색하고자 할때는 SELECT 문을 이용한다.

8. 다음 괄호에 적합한 내용은?

① alternate key	② candidate key

③ foreign key	❹ primary key

9. there are several properties that atomic trasactions should possess. these properties need be enforced by the concurrency control and recovery methods of the DBMS. which is not included?

① Isolation	② Consistency

❸ Constraints	④ Durability

10. 어떤 릴레이션 R1의 기본키의 값들과 일치함을 요구하는 다른 릴레이션 R2의 한 속성을 무엇이라 하는가?

① 참조제약(referential constraint

❷ 외래키(foreign key)

③ 기본키(primary key)

④ 참조무결성(referential integrity)

11. 데이터베이스 시스템의 3단계 구조인 내부스키마(Internel schema), 개념스키마(Conceptual schema), 외부스키마(External schema)에 대한 설명의 연결이 옳은 것은?

① (ㄱ)-②	② (ㄴ)-①

❸ (ㄷ)-③	④ (ㄱ)-③

12. 이진트리(binary tree)에서 발생하는 널(NULL) 링크를 트리 운행에 필요한 다른 노드의 포인터로 사용하도록 고안된 트리는?

① Knuth 이진 트리(Knuth binary tree)

② 전 이진 트리(complete binary tree)

③ B+ 트리(B+ 트리)

❹ 스레드 이진 트리(threaded binary tree)

13. 다음 표와 같은 두 테이블에서 성별이 “여”인 사원의 “성명”, “나이”, “직책”을 구하는 SQL문은?

① SELECT * FROM 사원, 연락처 WHERE 성별=“여”

② SELECT 성명, 나이, 직책 FROM 사원, 연락처 WHERE 성별=“여”

③ SELECT 성명, 나이, 직책 FROM 사원, 연락처 WHERE 연락처.성별=“여”

❹ SELECT 성명, 나이, 직책 FROM 사원, 연락처 WHERE 연락처.성별=“여” AND 사원.사번 = 연락처.사번

14. 다음 두 테이블 R과 S에 대한 아래 SQL 문의 실행결과로 옳은 것은?

① 123	② 234

③ 23	❹ 1234

15. 데이터베이스의 등장 이유로 보기 어려운 것은?

① 여러 사용자가 데이터를 공유해야 할 필요가 생겼다.

② 데이터의 수시적인 구조 변경에 대해 응용 프로그램을 매번 수정하는 번거로움을 줄여 보고 싶었다.

❸ 데이터의 가용성 증가를 위해 중복을 허용하고 싶었다.

④ 물리적인 수가 아닌 데이터 값에 의한 검색을 수행하고 싶었다.

16. 분산 데이터베이스 시스템의 특징으로 적합하지 않은 것은?

① 자료의 공유	② 확장성

③ 지역자치성	❹ 소프트웨어 개발 비용의 감소

17. 데이터베이스 생명주기에 대한 순서가 옳은 것은?

❶ 요구조건분석→설계→구현→운영→감시 및 개선

② 설계→요구조선 분석→구현→운영→감시 및 개선

③ 설계→구현→요구조건 분석→운영→감시 및 개선

④ 요구조건 분석→구현→설계→운영→감시 및 개선

18. E-R 모델의 그래픽 표현으로 옳지 않은 것은?

❶ 개체타입-오각형	② 관계타입-마름모

③ 속성-원	④ 연결-선

19. 하나의 애트리뷰트가 가질 수 있는 값을 총칭하여 무엇이라 하는가?

① 튜플	② 릴레이션

❸ 도메인	④ 엔티티

20. 하나의 트랜잭션이 데이터를 액세스하는 동안 다른 트랜잭션이 그 데이터 항목을 엑세스할 수 없도록 하는 방법을 무엇이라고 하는가?

① normalization(정규화)

❷ locking(로킹)

③ logging(사용흔적의 일지화)

④ fire wall(방화벽)

2과목 : 전자 계산기 구조

21. Interrupt 체제에서 Priority 부과 방법과 거리가 먼 것은?

① Polling

❷ Interrupt Service Routine

③ Interrupt Request Chain

④ Interrupt Priority Chain

22. I/O operation과 관계없는 것은?

① Channel	② Handshaking

③ Interrupt	❹ Emulation

23. 메모리로부터 방금 호출한 명령의 다음 명령이 들어있는 메모리의 번지를 지시하는 레지스터는?

① index register	② stack pointer

❸ program counter	④ flag register

24. 출력 측의 일부가 입력 측에 궤환되어 유발되는 레이스 현상을 없애기 위해 고안된 플립플롭은?

① J-K 플립플롭	❷ 마스터-슬리브 플립플롭

③ R-S 플립플롭	④ D 플립플롭

25. 불대수가 옳지 않은 것은?

①

②

③

❹

26. 랜덤(random) 처리가 되지 않는 기억장치는?

① 자기드럼	② 자기 디스크

❸ 자기 테이프	④ 자심

27. 리커션(recursion) 프로그램에 해당하는 것은?

① 한 루틴(routine)에서 다른 루틴으로 갈 때

❷ 한 루틴(routine)이 자기를 다시 부를 때

③ 다른 루틴(routine)이 다른 루틴을 부를 때

④ 한 루틴(routine)이 반복될 때

28. 명령을 수행하는 과정에서 우선적으로 이루어져야 하는 것은?

① PC←PC+1	② IR←MBR

❸ MAR←PC	④ MBR←PC

29. 기억장치 중 CAM(Content Addressable Memory)이라고 하는 것은?

① cache 기억장치	❷ associative 기억장치

③ 가상기억장치	④ 주 기억장치

30. 회로의 출력 X 값은?

①	②

③	❹

31. 하드와이어드(hard-wired) 방식이 마이크로 프로그래밍 방식보다 좋은 점은?

① 다양한 어드레스 모드를 갖는다.

② 인스트럭션 세트를 변경하기가 쉽다.

❸ 컴퓨터의 속도가 향상된다.

④ 비교적 복잡한 명령 세트를 가진 시스템에 적합하다.

32. 0-번지 명령형(zero-address instruction format)을 갖는 컴퓨터 구조 원리는?

① An accumulator extension register

② Virtual memory architecture

❸ Stack architecture

④ Micro-programming

33. 데이터 처리 명령어 그룹이 아닌 것은?

❶ 전송 명령어	② 로테이트 명령어

③ 논리 명령어	④ 산술 명령어

34. 다음에서 인터럽트 작동순서가 올바른 것은?

❶ ③⑤④②①	② ④③⑤②①

③ ⑤②③①④	④ ①③④⑤②

35. Von Neuman형 컴퓨터의 연산자들이 가져야 하는 기능 중 가장 거리가 먼 것은?

❶ 증폭 기능

② 함수연산(functional operation) 기능

③ 전달(transfer) 기능

④ 제어(control) 기능

36. 하드웨어 우선순위 인터럽트의 특징은?

① 가격이 싸다

❷ 응답속도가 빠르다.

③ 유연성이 있다.

④ 우선순위는 소프트웨어로 결정한다.

37. 요청한 인터럽트를 처리하기 위해서 이전 프로그램의 상태 보존이 필요한 경우는?

① 0으로 나누기를 하는 경우

② 금지된 영역이나 레지스터에 접근하려 할 경우

③ 정의되지 않는 불법 명령을 사용한 경우

❹ cache memory에서 캐시 miss나 가상 메모리 시스템에서 page fault가 발생한 경우

38. 주소 지정 방식에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

① 고유주소지정방식은 항상 일정한 기능을 수행한다.

② 이미디어트 주소지정 방식은 레지스터의 값을 초과할 때 주로 사용한다.

❸ 인덱스 주소지정방식은 프로그램 카우터를 사용한다.

④ 직접 주소지정방식은 명령어 주소부분에 유효 데이터가 있다.

39. 누산기에 대한 올바른 설명은?

❶ 연산장치에 있는 레지스터의 하나로서 연산 결과를 기억하는 장치이다.

② 기억장치 주변에 있는 회로인데 가감승제 계산 논리 연산을 행하는 장치이다.

③ 일정한 입력 숫자들을 더하여 그 누계를 항상 보??하는 장치이다.

④ 정밀 계산을 위해 특별히 만들어 두어 유효숫자 개수를 늘리기 위한 것이다.

40. 다음 중 DMA의 설명이 옳지 않은 것은?

① DMA는 Direct Memory Access의 약자이다.

② DMA는 기억장치와 주변장치 사이의 직접적인 데이터 전송을 제공한다.

③ DMA는 블록으로 대용량의 데이터를 전송할 수 있다.

❹ DMA는 입출력 전송에 따른 cpu의 부하를 증가시킬 수 있다.

3과목 : 운영체제

41. 프로세스 제어블록(Prcess Control Block)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로세스에 할당된 자원에 대한 정보를 갖고 있다.

② 프로세스의 우선순위에 대한 정보를 갖고 있다.

❸ 부모 프로세스와 자식 프로세스는 PCB를 공유한다.

④ 프로세스의 현 상태를 알 수 있다.

42. 워킹셋(working set)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 주기억 장치에 적재되지 않으면 스레싱이 발생할 수 있다.

② 실행중인 프로세스가 일정시간 동안 참조하는 페이지들의 집합이다.

③ 주기억장치에 적재되어야 효율적인 실행이 가능하다.

❹ 프로세스 실행 중에는 크기가 변하지 않는다.

43. 디렉토리의 구조 중 중앙에 마스터 파일 디렉토리가 있고 하부에 사용자 파일 디렉토리가 있는 구조는?

① 단일 디렉토리 구조

❷ 2단계 디렉토리 구조

③ 트리 디렉토리 구조

④ 비순환 그래프 디렉토리 구조

44. 운영체제를 기능에 따라 분류했을 경우 아래의 설명에 해당하는 제어 프로그램(control program)은?

① 감시 프로그램(supervisor program)

② 데이터 관리 프로그램(data management program)

❸ 작업 제어 프로그램(job control program)

④ 문제 프로그램(problem program)

45. 유닉스 시스템에서 명령어 해석기로 사용자의 명령어를 인식하여 필요한 프로그램을 호출하고 그 명령을 수행하는 기능을 담당하는 것은?

① 유틸리티	❷ 쉘

③ 커널	④ IPC

46. 사용자가 해당 블록의 포인트를 실수로 지워지게 하는 것을 예방하고 블록 접근을 빠르게 하기 위하여 포인터를 모아 놓은 곳을 무엇이라 하는가?

❶ 파일 할당표(FAT)	② 블록 할당표(BAT)

③ 인덱스표(IAT)	④ 디렉토리표(DRT)

47. 교착상태 발생의 필요조건에 해당하지 않는 것은?

❶ 상호 종속(mutual dependency) 조건

② 점유와 대기(hold and wait) 조건

③ 비선점(non-preemption) 조건

④ 환형 대기(circular wait) 조건

48. 모니터(Monitor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 모니터의 경계에서 상호 배제가 시행된다.

② 자료추상화와 정보 은폐 기법을 기초로 한다.

③ 순차적으로 재사용 가능한 특정 공유자원 또는 공유 자원 그룹을 할당하는데 필요한 데이터 및 프로지저를 포함하는 병행성 구조이다.

❹ 모니터내의 데이터는 모니터 외부에서도 액세스 할 수 있다.

49. 중앙 컴퓨터와 직접 연결되어 응답이 빠르고 통신비용이 적게 소요되지만, 중앙 컴퓨터에 장애가 발생되면 전체 시스템이 마비되는 분산 시스템의 위상구조는?

① 완전연결(fully connected) 구조

❷ 성형(star) 구조

③ 계층(hierarchy) 구조

④ 환형(ring) 구조

50. 자원이 할당되기를 오랜 시간 동안 기다린 프로세스에 대하여 기다린 시간에 비례하는 폼은 우선순위를 부여하여 가까운 시간 안에 자원이 할당 되도록 하는 기법은?

❶ 에이징(aging)	② 페이징(paging)

③ 스와핑(swapping)	④ 스래싱(thrashing)

51. 분산처리시스템의 장점으로 거리가 먼 것은?

① 확장성이 좋다.	❷ 보안이 용이하다.

③ 가용성이 높다.	④ 결함 허용이 가능하다.

52. 분산 시스템의 투명성(transparency)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 위치(location) 투명성은 하드웨어와 소프트웨어의 물리적 위치를 사용자가 알 필요가 없다.

❷ 이주(migration) 투명성은 자원들이 한곳에서 다른 곳으로 이동하면 자원들의 이름도 자동으로 바꾸어진다.

③ 복제(replication) 투명성은 사용자에게 통지할 필요 없이 시스템 안에 파일들과 자원들의 부가적인 복사를 자유로 할 수 있다.

④ 병행(concurrency) 투명성은 다중 사용자들이 자원들을 자동으로 공유할 수 있다.

53. 하드웨어나 운영체제에 내장된 기능으로 프로그램의 신뢰성 있는 운영과 데이터의 무결성을 보장하기 위한 기능과 관련되는 보안은?

① 외부보안	② 운용보안

③ 사용자 인터페이스보안	❹ 내부 보안

54. 컴퓨터 시스템을 계층적으로 묘사할 때 운영체제의 위치는 다음그림의 어느부분에 해당되는가?

① 사용자와 응용 프로그램 사이

② 응용 프로그램과 유틸리티 사이

❸ 유틸리티와 하드웨어 사이

④ 하드웨어 아래

55. 메모리 관리기법 중에서 서로 떨어져 있는 여러 개의 낭비 공간을 모아서 하나의 큰 기억 공간을 만드는 작업을 무엇이라고 하는가?

① Swappping	② Coalescing

❸ Compaction	④ Paging

56. 유닉스의 i-node에 포함되는 내용이 아닌 것은?

❶ 파일의 사용된 횟수

② 파일 소유자의 사용자 식별

③ 파일의 크기

④ 파일의 링크 수

57. 150K의 작업요구시 first fit 과 best fit 전략을 각각 적용할 경우, 할당 영역의 연결이 옳은 것은?

❶ first fit : 2, best fit : 3

② first fit : 3, best fit : 2

③ first fit : 1, best fit : 2

④ first fit : 3, best fit : 1

58. 요구페이징 기법 중 가장 오랫동안 사용되지 않았던 페이지를 먼저 교체하는 기법에 해당되는 것은?

① FIFO	② LFU

❸ LRU	④ NUR

59. DOS와 유닉스에서 사용되는 명령어 중 서로 관련이 없는 것으로 짝지어진 것은?

① DIR-LS	② COPY-CP

③ TYPE-CAT	❹ CD-CHMOD

60. 컴퓨터 자체 내의 기계적인 장애나 오류로 인하여 발생하는 인터럽트는?

① 입출력 인터럽트

② 외부 인터럽트

❸ 기계 검사 인터럽트

④ 프로그램 검사 인터럽트

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 데이터 모델링에 있어서 ERD(Entity Relationship Diagram)는 무엇을 나타내고자 하는가?

① 데이터 흐름의 표현

② 데이터 구조의 표현

❸ 데이터 구조들과 그들 간의 관계들을 표현

④ 데이터 사전을 표현

62. CASE 도구의 정보저장소(repository)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 일반적으로 정보저장소는 도구들과 생명 주기 활동, 사용자들, 응용 소프트웨어들 사이의 통신과 소프트웨어 시스템 정보의 공유를 향상시킨다.

❷ 오늘날 소프트웨어 개발에 관련된 정보저장소의 역할은 응용 프로그램이 담당한다.

③ 정보저장소는 도구들의 통합, 소프트웨어 시스템의 표준화, 소프트웨어 시스템 정보의 공유, 소프트웨어 재사용성의 기본이 된다.

④ 소프트웨어 시스템 구성 요소들과 시스템 정보가 정보저장소에 의해 관리되므로 소프트웨어 시스템의 유지 보수가 용이해진다.

63. McCabe 방법에 의한 다음 그래프의 V(G)의 크기는?

① 1	❷ 3

③ 7	④ 13

64. 어떤 소프트웨어개발을 위해 10명의 개발자가 10개월 동안 참여되었다. 그런데 그 중 7명은 10개월 동안 계속 참여했지만 3명은 3개월 동안만 부분적으로 참여했다. 이 소프트웨어 개발을 위한 인-월(man-month)은 얼마인가?

① 100	② 70

❸ 79	④ 60

65. 객체지향 분석기법의 하나로 객체 모형, 동적 모형, 기능 모형의 3개 모형을 생성하는 방법은?

① Wirfs-block Method	❷ Rambaugh Method

③ Booch Method	④ Jacobson Method

66. 사용자 인터페이스 설계시 오류 메시지나 경고에 관한 다음의 지침 중 잘못된 것은?

① 메시지는 이해하기 쉬워야 한다.

② 오류로부터 회복을 위한 구체적인 설명이 제공되어야 한다.

❸ 오류로 인해 발생될 수 있는 부정적인 내용은 가급적 피한다.

④ 소리나 색 등을 이용하여 듣거나 보기 쉽게 의미 전달을 하도록 한다.

67. 검증시험(Validation Test)을 하는데 있어 Beta Test에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 사용부서에서 개발 담당자가 시험한다.

② 개발부서와 사용부서가 공동으로 시험한다.

③ 개발 부서에서 개발자가 시험을 한다.

❹ 실업무를 가지고 사용자가 직접 시험한다.

68. 소프트웨어 시험의 목적은 오류를 찾아내는데 있다. 이의 종류로는 단위시험, 통합시험, 검증시험, 그리고 시스템 시험이 있는데, 이 중에서 소프트웨어가 요구사항에 맞는지를 추적해 보는데 중점을 두고 있는 시험 방법은 무엇인가?

① 단위시험	② 통합시험

❸ 검증시험	④ 시스템 시험

69. 위험 관리의 일반적인 절차로 적합한 것은?

❶ 위험식별→위험분석 및 평가→위험관리계획→위험감시 및 조치

② 위험분석 및 평가→위험식별→위험관리계획→위험감시 및 조치

③ 위험관리계획→위험감시 및 조치→위험식별→위험분석 및 평가

④ 위험감시 및 조치→위험식별→위험분석 및 평가→위험관리계획

70. 소프트웨어 수명주기 모형 중 폭포수 모형의 단계별 개발과정 순서는?

❶ 요구사항→분석→설계→코딩→테스트→유지보수

② 요구사항→설계→분석→코딩→테스트→유지보수

③ 설계→요구사항→분석→테스트→코딩→유지보수

④ 분석→요구사항→설계→테스트→코딩→유지보수

71. 소프트웨어의 위기현상과 거리가 먼 것은?

① 유지보수의 어려움

❷ 개발인력의 급증

③ 성능 및 신뢰성 부족

④ 개발 기간의 지연 및 개발 비용의 증가

72. 소프트웨어에 대한 변경을 관리하기 위해 개발된 일련의 활동을 나타내며 이런 변경이 전체 비용이 최소화되고 최소한의 방해가 소프트웨어의 현 사용자에게 야기되도록 보증하는 것을 목적으로 하는 것은?

① 위험 관리	❷ 형상 관리

③ 프로젝트 관리	④ 유지보수 관리

73. 모든 객체들은 더 큰 ( )의 멤버이고 그 ( )에 대하여 이미 정의된 개별 자료구조와 연산이 상속된다. 그 때문에 개별객체는 ( )의 인스턴스가 된다. 다음 중 ( )안에 공통으로 들어갈 내용은?

① 메시지	❷ 클래스

③ 상속성	④ 정보

74. 소프트웨어 품질목표 중 허용되지 않는 사용이나 자료의 변경을 제어하는 정도를 나타낸 것은?

❶ 무결성(integrity)	② 신뢰성(reliability)

③ 사용 용이성(userbility)	④ 유연성(flexibility)

75. 블랙박스 테스트 기법에 해당하는 것은?

① mutation testing(fault based testing)

❷ cause-effect graphing testing

③ data flow testing

④ control structure testing

76. 모듈의 응집력(Cohesion)에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 모듈의 응집도란 모듈안의 요소들이 서로 관련되어 있는 정도를 말한다.

❷ 기능적 응집도(Functional Cohesion)는 한 모듈 내부의 한 기능요소에 의한 출력자료가 다음 기능 원소의 입력 자료로서 제공되는 형태이다.

③ 교환적 응집도(Communication Cohesion)는 동일한 입력과 출력을 사용하는 소작업들이 모인 모듈에서 볼 수 있다.

④ 논리적 응집도(Logical Cohesion)는 유사한 성격을 갖거나 특정형태로 분류되는 처리요소들로 하나의 모듈이 형성되는 경우이다.

77. 프로젝트 추진 과정에서 예상되는 각종 돌발 상황을 미리 예상하고 이에 대한 적절한 대책을 수립하는 일련의 활동을 무엇이라고 하는가?

❶ 위험관리	② 일정관리

③ 코드관리	④ 모형관리

78. 소프트웨어 생명주기의 전체 단계를 연결시켜주고 자동화시켜주는 통합된 도구를 제공해주는 기술에 해당되는 것은?

① UIMS	❷ CASE

③ 00D	④ SADT

79. 객체 지향 설계 방법론에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 구체적인 절차를 표현한다.

❷ 형식적인 전략으로 기술한다.

③ 객체의 속성과 자료구조를 표현한다.

④ 서브 클래스와 메시지 특성을 세분화하여 세부사항을 정제화한다.

80. 소프트웨어 재사용에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기계중심언어는 주기억 장치를 매우 효과적으로 사용할 수 있고 실행속도를 최적화 시킬 수 있다는 점에서 재사용성이 가장 뛰어난 프로그래밍 언어이다.

❷ 1990년대의 클래스, 객체 등의 소프트웨어 요소는 소프트웨어 재사용성을 크게 향상시켰다.

③ 노후된 시스템에 대한 재분석, 문서화 작업을 통해 공학적으로 우수한 시스템을 만드는 것을 의미한다.

④ 소프트웨어 재사용은 경제성을 고려하여 사용자의 요구가 있을 때만 적용하는 것이 바람직하다.

5과목 : 데이터 통신

81. 데이터 전달을 위한 회선 제어 절차의 단계를 순서대로 나열한 것은?

① 데이터링크 확립-회선연결-데이터 전송-데이터링크 해제-회선절단

❷ 회선연결-데이터링크 확립-데이터 전송-데이터링크 해제-회선절단

③ 데이터링크 확립-회선연결-데이터 전송-회선절단-데이터링크 해제

④ 회선연결-데이터링크 확립-데이터 전송-회선절단-데이터링크 해제

82. 전송 오류 제어 방식에서 오류 제어용 코드 부가 방식이 아닌 것은?

① 패리티 검사

② 해밍 코드 사용방식

③ 순환 중복 검사 방식

❹ 궤환 전송방식과 연속 전송방식

83. 다음의 다중화 기법 중 그 단점이 잘못 연결된 것은?

① 주파수 분할 다중화 - 시분할 다중화에 비해 비효율적이다.

❷ 시분할 다중화 - 가드밴드(guard band)로 인한 대역폭 낭비가 된다.

③ 동기식 시분할 다중화 - 타임 슬롯을 고정적으로 할당하여 타임 슬롯이 낭비될 수 있다.

④ 비동기식 시분할 다중화 - 제어 회로가 복잡하다.

84. 데이터 통신망에서 사용되는 일반적인 전송 속도 단위로서 1초간에 운반할 수 있는 데이터의 비트수를 무엇이라 하는가?

❶ bps	② band

③ byte	④ throughput

85. 동기식시분할기와 비동기식시분할기의 특징을 설명한 것이 아닌 것은?

① 비동기식이 동기식에 비해 효율이 우수하다.

② 비동기식 다중화기를 일명 통계적 다중화기라 하며, 링크의 효율성을 높인다.

③ 비동기식 다중화기는 데이터를 잠시 저장할 버퍼와 주소 제어회로 등이 별도로 필요하다.

❹ 비동기식 다중화기는 데이터 전송 각 채널에 대한 고정된 슬롯이 설정된다.

86. 두 개의 LAN이 데이터 링크 계층에서 서로 결합되어 있는 경우에 이들을 연결하는 요소를 무엇이라 하는가?

❶ 브리지(bridge)	② 허브(hub)

③ 게이트웨이(gateway)	④ 모뎀(modem)

87. 인터넷 프로토콜 아키텍처를 구성하는 4계층이 아닌 것은?

❶ 표현 계층	② 전송 계층

③ 인터넷 계층	④ 링크 계층

88. 송수신 각 2개의 터미널이 다중화기와 공동 통신채널을 통해 정보를 전송하려고 한다. 첫째 터미널은 1200[bps], 두 번째 터미널은 2400[bps]로 동작한다고 할 때, 데이터가 공동 통신 채널을 통해 전송될 수 있는 최소 속도는?

① 1200[bps]	② 1800[bps]

③ 2400[bps]	❹ 3600[bps]

89. 가상회선 방식에서 통신망 내의 트래픽 제어의 원활한 흐름을 위해 망내의 노드와 노드 사이에 전송하는 패킷의 양이나 속도를 규제하는 제어의 이름은?

① 오류제어	② 순서제어

❸ 흐름제어	④ 경로제어

90. 전송 효율이 좋고 주로 원거리 전송에 사용하며 정보의 프레임 구성에 따라 문자 동기 방식, 비트 동기 방식, 프레임 동기 방식으로 나누는 전송 방식은?

① 비동기식 전송	❷ 동기식 전송

③ 주파수식 전송	④ 비트식 전송

91. 에러 제어에 사용되는 자동 반복 요청(ARQ) 기법이 아닌 것은?

① stop-and-wait ARQ	② go-back-N ARQ

❸ auto-repeat ARQ	④ selective-repeat ARQ

92. 프레임(framing) 동기의 목적은?

① 누화방지	② 펄스 안정화

❸ 각 통화로의 혼선 방지	④ 잡음방지

93. 통신을 구성하는 요소가 아닌 것은?

① 정보를 보내는 장소(source)

② 전송매체(통신회선)

③ 정보를 수신하는 장소(destination)

❹ 정보를 저장하는 장소(storage)

94. OSI 7계층 프로토콜에서 대화를 구성하고, 동기를 취하며 데이터교환을 관리하기 위한 수단을 제공하는 계층은?

① 데이터 링크 계층	② 네트워크 계층

❸ 세션계층	④ 표현계층

95. 프로토콜이 전혀 다른 네트워크 사이를 결합하는 것은?

① 리피터(repeater)	② 브리지(bridge)

③ 라우터(router)	❹ 게이트웨이(gateway)

96. 주파수 분할 다중화기(FDM)의 특징으로 옳지 않은 것은?

❶ 다중화 효율은 매우 높다.

② 하나의 채널에 주파수 대역별로 전송로가 구성된다.

③ 전화 회선에서 1200[baud] 이하의 비동기식에서만 이용된다.

④ 채널 간 완충지역으로 보호대역(guard band)이 설치된다.

97. 경로 설정 알고리즘 중 네트워크 정보를 요구하지 않으며, 송신처와 수신처 사이에 존재하는 모든 경로로 패킷을 전송하는 방법은?

① random 라우팅	② fixed 라우팅

❸ flooding	④ adaptive 라우팅

98. 각 노드마다 접속하려는 상대방에 미리 붙여둔 번호를 해석해서 접속로의 선정을 행하는 링크 선택방식은?

① 경로 부호 방식	❷ 착국 부호 방식

③ 직접 중계 방식	④ 랜덤 중계 방식

99. 흐름 제어에서 한 번에 여러 개의 프레임을 나누어 전송할 경우 효율적인 기법은?

① 정지 및 대기	❷ 슬라이딩 윈도우

③ 다중 전송	④ 적응성 ARQ

100. 동기 전송에서 주로 사용되는 에러 검출 방법은?

① Parity bit	② Word parity

③ Hamming code	❹ CRC

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	②	①	②	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	④	④	③	④	①	①	③	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	②	④	③	②	③	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	①	①	②	④	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	③	②	①	①	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	④	③	③	①	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	②	③	②	③	④	③	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	②	①	②	②	①	②	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	②	①	④	①	①	④	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	③	④	③	④	①	③	②	②	④