1과목 : 데이터 베이스

정보처리기사             ◐ 2018년 03월 04일 필기 기출문제 ◑               전자문제집 CBT : www.comcbt.com

최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

1. 그래프의 특수한 형태로 노드(Node) 와 선분(Branch)으로 되어 있고, 정점 사이에 사이클(Cycle)이 형성되어 있지 않으며, 자료 사이의 관계성이 계층 형식으로 나타나는 비선형 구조는?

① tree	② network

③ stack	④ distributed

2. 다음 BETWEEN 연산의 의미와 동일한 것은?

① 점수 ＞= 90 AND 점수＜= 95

② 점수 ＞90 AND 점수 ＜ 95

③ 점수 ＞ 90 AND 점수 ＜= 95

④ 점수 ＞= 90 AND 점수 ＜ 95

3. 다음 자료에 대하여 삽입(insertion) 정렬 기법을 사용하여 오름차순으로 정렬하고자 한다. 1회전 후의 결과는?

① 4, 3, 2, 1, 5	② 3, 4, 5, 2, 1

③ 4, 5, 3, 2, 1	④ 1, 2, 3, 4, 5

4. SQL View(뷰)에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 뷰(View)를 제거하고자 할때는 DROP 문을 이용한다.

② 뷰(View)의 정의를 변경하고자 할때는 ALTER 문을 이용한다.

③ 뷰(View)를 생성하고자 할때는 CREATE 문을 이용한다.

④ 뷰(View)의 내용을 검색하고자 할때는 SELECT 문을 이용한다.

5. 다음 설명에 해당하는 스키마는?

① conceptual schema	② internal schema

③ external schema	④ definition schema

6. 데이터베이스 내에서 데이터들이 불필요하게 중복되어 릴레이션 조작시 예기치 못한 곤란한 현상을 무엇이라고 하는가?

① Normalization	② Bug

③ Anomaly	④ Error

7. 다음 전위식(prefix)을 후위식(postfix)으로 옳게 표현한 것은?

① A B C + * D / E -	② A B * C D / + E -

③ A B * C + D / E -	④ A B C + D / * E -

8. 트랜잭션의 특성 중 아래 내용에 해당하는 것은?

① 원자성(atomicity)	② 일관성(consistency)

③ 격리성(isolation)	④ 영속성(durability)

9. 관계데이터 모델의 무결성 제약 중 기본키 값의 속성 값이 널(null)값이 아닌 원자 값을 갖는 성질은?

① 개체 무결성	② 참조 무결성

③ 도메인 무결성	④ 튜플의 유일성

10. 양 방향에서 입ㆍ출력이 가능한 선형 자료구조로 2개의 포인터를 이용하여 리스트의 양쪽 끝 모두에서 삽입ㆍ삭제가 가능한 것은?

① 데크(Deque)	② 스택(Stack)

③ 큐(Queue)	④ 트리(Tree)

11. 병행제어 기법 중 로킹에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 로킹의 대상이 되는 객체의 크기를 로킹 단위라고 한다.

② 파일은 로킹 단위가 될 수 있지만 레코드는 로킹 단위가 될 수 없다.

③ 로킹의 단위가 작아지면 로킹 오버헤드가 증가한다.

④ 로킹의 단위가 커지면 데이터 베이스 공유도가 저하한다.

12. NoSQL의 설명으로 틀린 것은?

① Not Only SQL의 약자이다.

② 비정형 데이터의 저장을 위해 유연한 데이터 모델을 지원한다.

③ 전통적인 관계형 데이터베이스관리시스템과는 다른 비관계형(non-relational) DBMS이다.

④ 정규화를 전제로 하고 있어 갱신 시에 저장 공간이 적게 든다.

13. 트랜잭션의 실행이 실패하였음을 알리는 연산자로 트랜잭션이 수행한 결과를 원래의 상태로 원상 복귀 시키는 연산은?

① COMMIT 연산	② BACKUP 연산

③ LOG 연산	④ ROLLBACK 연산

14. 관계 대수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 릴레이션을 처리하기 위한 연산의 집합으로 피연산자가 릴레이션이고 결과도 릴레이션이다.

② 원하는 정보와 그 정보를 어떻게 유도하는가를 기술하는 절차적 특징을 가지고 있다.

③ 일반 집합 연산과 순수 관계 연산이 있다.

④ 수학의 Predicate Calculus 에 기반을 두고 있다.

15. 데이터베이스 로그(log)를 필요로 하는 회복 기법은?

① 즉각 갱신 기법	② 대수적 코딩 방법

③ 타임 스탬프 기법	④ 폴딩 기법

16. What is the quantity of tuples in consist of the relation?

① Degree	② Instance

③ Domain	④ Cardinality

17. 이진 검색 알고리즘에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 탐색 효율이 좋고 탐색 시간이 적게 소요된다.

② 검색할 데이터가 정렬되어 있어야 한다.

③ 피보나치 수열에 따라 다음에 비교할 대상을 선정하여 검색한다.

④ 비교횟수를 거듭할 때마다 검색 대상이 되는 데이터의 수가 절반으로 줄어든다.

18. 정규화의 필요성으로 거리가 먼 것은?

① 데이터 구조의 안정성 최대화

② 중복 데이터의 활성화

③ 수정, 삭제시 이상현상의 최소화

④ 테이블 불일치 위험의 최소화

19. 순서가 A, B, C, D 로 정해진 입력 자료를 스택에 입력하였다가 출력할 때, 가능한 출력 순서의 결과가 아닌 것은?

① D, A, B, C	② A, B, C, D

③ A, B, D, C	④ B, C, D, A

20. 개체-관계 모델의 E-R 다이어그램에서 사용되는 기호와 그 의미의 연결이 옳지 않은 것은?

① 사각형 - 개체 타입

② 삼각형 - 속성

③ 선 - 개체타입과 속성을 연결

④ 마름모 - 관계 타입

2과목 : 전자 계산기 구조

21. 다음과 같이 표현되는 바이트 머신의 데이터 형식의 명칭으로 가장 옳은 것은?

① 고정소수점 데이터(fixed point date)

② 가변장 논리 데이터(variable length logical data)

③ 부동소수점 데이터(floating point data)

④ 팩(pack) 형식의 10진수(decimal nomber)

22. 다음 ADD 명령어의 마이크로 오퍼에이션에서 t2시간에 수행되어야 할 가장 적합한 동작(A)는? (단, MAR : Memory Address Register, MBR : Memory Buffer Register, M(addr) : Memory, AC : 누산기이다.)

① AC ⟵ MBR	② MBR ⟵ AC

③ M(MBR) ⟵ MBR	④ AC ⟵ AC + MBR

23. 모듈러스-14 카운터는 몇 가지의 상태를 가지며, 이 카운터를 구성하기 위한 최소의 플립플롭의 수는 몇 개인가?

① 상태 : 13가지, 플립플롭 : 3개

② 상태 : 14가지, 플립플롭 : 4개

③ 상태 : 15가지, 플립플롭 : 5개

④ 상태 : 16가지, 플립플롭 : 6개

24. 다음 중 SDRAM의 동작에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 여러 개의 내부 뱅크들(Banks)에서 동시 액세스가 진행된다.

② 액세스가 진행되는 동안 CPU가 대기한다.

③ 버스 클럭에 동기화되어 정보가 전송된다.

④ 여러 개의 데이터들을 연속으로 전송하는 버스트 모드를 지원한다.

25. 전체 기억장치 액세스 횟수가 50 이고, 원하는 데이터가 캐시에 있는 횟수가 45 라고 할 때, 캐시의 미스율(miss ratio)은?

① 0.1	② 0.2

③ 0.8	④ 0.9

26. 입출력장치의 인터럽트 우선순위를 하드웨어적으로 결정하는 방식은?

① Daisy Chain	② Handshake

③ Polling	④ Strobe

27. 다음 중 일반 응용프로그램이 직접 접근할 수 없는 레지스터는?

① 범용 레지스터	② 플래그 레지스터

③ 인덱스 레지스터	④ 세그먼트 레지스터

28. 인스트럭션의 설계 과정에서 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

① 데이터 구조	② 연산자의 수와 종류

③ 인터럽트 종류	④ 주소지정 방식

29. DMA에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

① 인코더와 같은 기능을 수행한다.

② inDirect Memory Acknowledge의 약자이다.

③ CPU와 메모리 사이의 속도차이를 해결하기 위한 장치이다.

④ 메모리와 입출력 디바이스 사이에 데이터의 주고받음이 직접 행해지는 기법이다.

30. 소형계산기(calculator)에서 BCD 코드 대신 excess-3 코드를 많이 사용하는 가장 큰 이유는?

① 그래픽 기호의 표현이 용이하다.

② 에러 검출이 쉽다.

③ 연속된 순간에 하나의 비트만 변화한다.

④ 자기 보수가 가능하다.

31. 인터럽트의 우선순위결정과 가장 관계없는 것은?

① 트랩 방식	② 폴링 방식

③ 벡터 방식	④ 데이지 체인 방식

32. 세그먼트에서 부연산을 수행하는데 20 ns가 걸리고, 파이프라인은 4 세그먼트로 구성되어 있으며 100개의 테스크를 순차적으로 수행하는 파이프라인 시스템은 비파이프라인 시스템에 비해 약 몇 배의 속도 향상을 얻을 수 있는가?

① 2.81	② 3.25

③ 3.88	④ 4.08

33. N 가지의 정보를 2진수 코드로 부호화 하는데 필요한 비트수를 계산하는 방법으로 옳은 것은?

①	②

③	④

34. 64K DRAM 기억소자를 이용하여 64K바이트 주기억장치를 구성하고자 한다. 이 때 64K DRAM을 몇 개 사용하여야 하는가? (단, K=kilo이다.)

① 1	② 2

③ 4	④ 8

35. 병렬 가산기를 구성하는 각각의 전가산기 출력 캐리를 미리 예측 및 처리하여 리플캐리 지연을 제거한 가산기로 가장 옳은 것은?

① Ripple Carry Adder

② Carry Lookahead Adder

③ Serial-parallel Adder

④ Carry Save Adder

36. 다음 마이크로명령어 형식에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

① 조건 필드는 분기에 사용될 제어신호들을 발생시킨다.

② 연산 필드가 2개인 경우 2개의 마이크로 연산이 동시에 수행된다.

③ 주소 필드는 분기가 발생할 경우 목적지 마이크로명령어 주소로 사용된다.

④ 분기 필드는 분기의 종류와 다음에 실행할 마이크로명령어의 주소를 결정하는 방법을 명시한다.

37. 다음 중 1주소 명령어 형식을 따르는 마이크로명령어 MUL A를 가장 바르게 표현한 것은? (단, 보기의 M[A]는 기억장치 A번지의 내용을 의미한다.)

① AC ⟵ AC×M[A]	② R1 ⟵ R2×M[A]

③ AC ⟵ M[A]	④ M[A] ⟵ AC

38. 일반적으로 CPU가 DMA 제어기로 보내는 정보가 아닌 것은?

① I/O 장치의 주소

② 연산(쓰기 혹은 읽기)지정자

③ CPU 제조 고유 번호

④ 전송될 데이터 단어들의 수

39. AND 마이크로 동작과 가장 유사한 것은?

① insert 동작	② mask 동작

③ OR 동작	④ packing 동작

40. 캐시메모리의 기록정책에서 쓰기(write) 동작이 이루어질 때마다 캐시메모리와 주기억장치의 내용을 동시에 갱신하는 방식으로 가장 옳은 것은?

① write-through	② write-back

③ write-none	④ write-all

3과목 : 운영체제

41. 페이징 기법에서 페이지 크기가 작아질수록 발생하는 현상으로 거리가 먼 것은?

① 기억장소 이용 효율이 증가한다.

② 입ㆍ출력 시간이 늘어난다.

③ 내부 단편화가 감소한다.

④ 페이지 맵 테이블의 크기가 감소한다.

42. Preemptive Scheduling 방식에 해당하는 것은?

① FIFO	② FCFS

③ HRN	④ RR

43. 시스템소프트웨어의 구성에서 처리프로그램과 가장 관계가 없는 것은?

① Job Scheduler

② Language Translate Program

③ Service Program

④ Problem Program

44. 다음과 같은 Task List에서 SJF방식으로 Scheduling할 경우 Task 2의 종료 시간을 구하면? (단, 발생되는 Overhead는 무시한다.)

① 3	② 6

③ 9	④ 13

45. UNIX에서 사용자에 대한 파일의 접근을 제한하는데 사용되는 명령어는?

① chmod	② du

③ fork	④ cat

46. 프로세스들 간의 메모리 경쟁으로 인하여 지나치게 페이지폴트가 발생하여 전체 시스템의 성능이 저하되는 현상은?

① Fragmentation	② Thrashing

③ Locality	④ Prepaging

47. 주기억장치의 사용자 영역을 일정 수의 고정된 크기로 분할하여 준비상태 큐에서 준비 중인 프로그램을 각 영역에 할당하여 수행하는 기법은?

① 가변분할 기억장치 할당

② 고정분할 기억장치 할당

③ 교체 기법

④ 오버레이 기법

48. 한정된 시간 내 자료를 분석하여 정해진 시간에 반드시 작업을 처리하여야 하는 시스템은?

① Batch Processing

② Online Processing

③ Real Time Processing

④ Time Sharing Processing

49. 다음 디스크 스케줄링과 관계된 방법 중 그 성격이 다른 하나는?

① C-SCAN	② FCFS

③ SLTF	④ SSTF

50. 프로세스의 상태 전이에 속하지 않는 것은?

① Dispatch	② Spooling

③ Wake up	④ Workout

51. 스레드의 특징으로 가장 옳지 않은 것은?

① 실행 환경을 공유시켜 기억장소의 낭비가 줄어든다.

② 프로세스 외부에 존재하는 스레드도 있다.

③ 하나의 프로세스를 여러 개의 스레드로 생성하여 병행성을 증진시킬 수 있다.

④ 프로세스들 간의 통신을 향상시킬 수 있다.

52. 운영체제를 자원 관리자(Resource Manager)라는 관점으로 접근했을 때, 자원들을 관리하는 과정을 순서대로 가장 옳게 나열한 것은?

① ㉮ → ㉯ → ㉰ → ㉱	② ㉮ → ㉰ → ㉱ → ㉯

③ ㉰ → ㉯ → ㉱ → ㉮	④ ㉰ → ㉱ → ㉯ → ㉮

53. 페이지 교체기법 중 LRU와 비슷한 알고리즘 이며, 최근에 사용하지 않은 페이지를 교체하는 기법으로 시간 오버헤드를 줄이기 위해 각 페이지마다 참조 비트와 변형 비트를 두는 교체기법은?

① FIFO	② LFU

③ NUR	④ OPT

54. 분산 운영체제의 개념 중 강결합(TIGHTLY-COUPLED) 시스템의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 프로세서간의 통신은 공유 메모리를 이용한다.

② 여러 처리기들 간에 하나의 저장장치를 공유한다.

③ 메모리에 대한 프로세서 간의 경쟁 최소화가 고려되어야 한다.

④ 각 사이트는 자신만의 독립된 운영체제와 주기억장치를 갖는다.

55. 운영체제의 운용 기법 종류 중 다음 설명에 가장 부합하는 것은?

① Batch Processing System

② Multi Programming System

③ Time Sharing System

④ Real Time System

56. 모니터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 자원 요구 프로세스는 그 자원 관련 모니터 진입부를 반드시 호출한다.

② 한 순간에 하나의 프로세스만이 모니터에 진입할 수 있다.

③ 정보 은폐의 개념을 사용한다.

④ 모니터 외부의 프로세스는 모니터 내부 데이터를 직접 액세스 할 수 있다.

57. Dead Lock 발생의 필요충분조건이 아닌 것은?

① Circular Wait	② Hold and Wait

③ Mutual Exclusion	④ Preemption

58. FIFO 스케줄링에서 3개의 작업 도착시간과 CPU 사용시간(burst time)이 다음 표와 같다. 이 때 모든 작업들의 평균 반환시간(turn around time)은? (단, 소수점 이하는 반올림 처리한다.)

① 12	② 36

③ 58	④ 69

59. UNIX에서 현재 디렉토리 내의 파일 목록을 확인하는 명령어는?

① ls	② cat

③ fack	④ cp

60. 다음 설명에 해당하는 디렉토리 구조는?

① 1단계 디렉토리 구조

② 2단계 디렉토리 구조

③ 비순환 그래프 디렉토리 구조

④ 트리 디렉토리 구조

4과목 : 소프트웨어 공학

61. 소프트웨어 비용 추정모형(estimation models)이 아닌 것은?

① COCOMO	② Putnam

③ Function-Point	④ PERT

62. LOC기법에 의하여 예측된 총 라인수가 36,000라인, 개발에 참여할 프로그래머가 6명, 프로그래머들의 평균 생산성이 월간 300라인일 때 개발에 소요되는 기간을 계산한 결과로 가장 옳은 것은?

① 5개월	② 10개월

③ 15개월	④ 20개월

63. CORBA에서 인터페이스 정의 언어는?

① IDL	② ADL

③ CSL	④ UML

64. 소프트웨어 개발 영역을 결정하는 요소 중 다음 사항과 가장 관계있는 것은?

① 기능	② 성능

③ 제약 조건	④ 인터페이스

65. 블랙박스 테스트 기법에 관한 다음 설명과 가장 부합하는 것은?

① Boundary Value Analysis

② Cause Effect Graphing Testing

③ Equivalence Partitioning Testing

④ Comparison Testing

66. 유지보수의 종류 중 소프트웨어 테스팅 동안 밝혀지지 않은 모든 잠재적인 오류를 수정하기 위한 보수 형태로서 오류의 수정과 진단 과정이 포함되는 것은?

① Perfective maintenance

② Adaptive maintenance

③ Preventive maintenance

④ Corrective maintenance

67. 브룩스(Brooks) 법칙의 의미를 가장 옳게 설명한 것은?

① 프로젝트 개발에 참여하는 남성과 여성의 비율은 동일해야 한다.

② 새로운 개발 인력이 진행 중인 프로젝트에 투입될 경우 작업 적응 기간과 부작용으로 인해 빠른 시간 내에 프로젝트는 완료될 수 없다.

③ 프로젝트 수행 기간의 단축을 위해서는 많은 비용이 투입되어야 한다.

④ 프로젝트에 개발자가 많이 참여할수록 프로젝트의 완료 기간은 지연된다.

68. 럼바우(Rumbaugh)의 객체지향 분석에서 사용되는 분석 활동을 가장 옳게 나열한 것은?

① 객체 모델링, 동적 모델링, 정적 모델링

② 객체 모델링, 동적 모델링, 기능 모델링

③ 동적 모델링, 기능 모델링, 정적 모델링

④ 정적 모델링, 객체 모델링, 기능 모델링

69. 위험 모니터링의 의미를 가장 잘 설명한 것은?

① 위험을 이해하는 것

② 위험요소들에 대하여 계획적으로 관리하는 것

③ 위험 요소 징후들에 대하여 계속적으로 인지하는 것

④ 첫 번째 조치로 위험을 피할 수 있도록 하는 것

70. 자료 흐름도(DFD)에서 “Process"의 표기 형태는?

① 원	② 화살표

③ 사각형	④ 직선(단선, 이중선)

71. 소프트웨어 재공학이 소프트웨어의 재개발에 비해 갖는 장점으로 가장 거리가 먼 것은?

① 위험부담 감소	② 비용 절감

③ 시스템 명세의 오류억제	④ 개발시간의 증가

72. 소프트웨어 시스템 명세서의 유지 보수에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

① 명세서의 유지 보수란 명세서를 항상 최신의 상태로 만드는 것을 말한다.

② 소프트웨어는 계속 수정 보완되기 때문에 명세서도 따라서 보완되지 않으면 일관성을 유지하기 어렵다.

③ 최신의 명세서는 필요한 경우 즉시 사용자에게 배포해야 한다.

④ 시스템 개발자와 사용자는 동일한 명세서를 사용하기 때문에 시스템의 구조를 사용자도 잘 알고 있어야 한다.

73. 한 모듈 내의 각 구성 요소들이 공통의 목적을 달성하기 위하여 서로 얼마나 관련이 있는지의 기능적 연관의 정도를 나타내는 것은?

① cohesion	② coupling

③ structure	④ unity

74. 객체지향에서 정보 은닉과 가장 밀접한 관계가 있는 것은?

① Encapsulation	② Class

③ Method	④ Instance

75. 시스템 검사의 종류 중 통합 시스템의 맥락에서 소프트웨어의 실시간 성능을 검사하며, 모든 단계에서 수행되는 것은?

① 복구 검사	② 보안 검사

③ 성능 검사	④ 강도 검사

76. 다음의 자동화 예측 도구들 중 Rayleigh-Norden 곡선과 Putnam의 예측모델에 기반을 둔 것은?

① ESTIMACS	② SLIM

③ SPQR/20	④ WICOMO

77. 결합도(Coupling) 단계를 약한 순서에서 강한 순서로 가장 옳게 표시한 것은?

① stamp → data →control → common → content

② control → data → stamp → common → content

③ content → stamp → control → common → data

④ data → stamp → control → common → content

78. 다음 설명에 해당하는 생명주기 모형으로 가장 옳은 것은?

① 프로토타입 모형(Prototype Model)

② 코코모 모형(Cocomo Model)

③ 폭포수 모형(Waterfall Model)

④ 점진적 모형(Spiral Model)

79. 유지보수의 활동 종류로 볼 수 없는 것은?

① Interfere Maintenance

② Adaptive Maintenance

③ Perfective Maintenance

④ Preventive Maintenance

80. Software Project의 비용 결정 요소와 가장 관련이 적은 것은?

① 개발자의 능력	② 요구되는 신뢰도

③ 하드웨어의 성능	④ 개발제품의 복잡도

5과목 : 데이터 통신

81. HDLC에서 사용되는 프레임의 유형이 아닌 것은?

① Information Frame	② Supervisory Frame

③ Unnumbered Frame	④ Control Frame

82. 다음 LAN의 네트워크 토폴로지는 어떤 형인가?

① 버스형	② 성형

③ 링형	④ 그물형

83. 회선을 제어하기 위한 제어 문자 중 실제 전송한 데이터 그룹의 시작임을 의미하는 것은?

① SOH	② STX

③ SYN	④ DLE

84. 8진 PSK의 오류 확률은 2진 PSK 오류 확률의 몇 배인가?

① 2배	② 3배

③ 4배	④ 5배

85. 한 전송로의 데이터 전송 시간을 일정한 시간폭(time slot)으로 나누어 각 부 채널에 차례로 분배하는 방식의 다중화 방식은?

① 시분할 다중화	② 주파수분할 다중화

③ 위상분할 다중화	④ 위치분할 다중화

86. OSI 7계층에서 데이터 분할과 재조립, 흐름제어, 오류제어 등을 담당하는 계층은?

① 응용 계층	② 표현 계층

③ 세션 계층	④ 전송 계층

87. 네트워크에 연결된 시스템은 논리주소를 가지고 있으며, 이 논리주소를 물리주소로 변환시켜 주는 프로토콜은?

① RARP	② NAR

③ PVC	④ ARP

88. X.25에서 오류 제어와 흐름 제어, 가상 회선의 설정과 해제, 다중화 기능, 망 고장 발생 시 회복 메커니즘을 규정하는 계층은?

① 링크 계층	② 물리 계층

③ 패킷 계층	④ 응용 계층

89. TCP/IP 프로토콜의 계층 구조 중 응용계층에 해당하는 프로토콜로 옳지 않은 것은?

① UDP	② Telnet

③ FTP	④ SMTP

90. 전진오류정정(FEC) 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 재전송 요구 없이 수신측에서 스스로 오류검사 및 수정을 하는 방식이다.

② 역채널이 필요 없고, 연속적인 데이터 흐름이 가능하다.

③ 데이터 전송 과정에서 오류가 발생하면 송신 측에 재전송을 요구하는 방식이다.

④ 블록 코드와 콘볼루션 코드도 FEC 코드의 종류이다.

91. 라우팅 테이블 이 가지고 있는 경로 정보의 세가지 요소가 아닌 것은?

① 다음 홉	② 메트릭

③ 수신지 네트워크 주소	④ 디폴트 게이트웨이

92. 192.168.1.0/24 네트워크를 FLSM 방식을 이용하여 3개의 subnet으로 나누고 ip subnet-zero를 적용했다. 이 때 서브네팅 된 네트워크 중 2번째 네트워크의 broadcast IP 주소는?

① 192.168.1.127	② 192.168.245.128

③ 192.168.1.191	④ 192.168.1.192

93. 다음 설명에 해당되는 ARQ 방식은?

① Stop-and-Wait ARQ

② Selective-Repeat ARQ

③ Go-back-N ARQ

④ Sequence-Number ARQ

94. IEEE에서 규정한 무선 LAN 규격은?

① IEEE 802.3	② IEEE 802.5

③ IEEE 802.11	④ IEEE 801.99

95. 라우팅 프로토콜이 아닌 것은?

① RIP	② OSPF

③ BGP	④ PPP

96. 내부라우팅 프로토콜의 일종으로 링크상태 알고리즘을 사용하는 대규모 네트워크에 적합한 것은?

① RIP(Routing Information Protocol)

② BGP(Border Gateway Protocol)

③ OSPF(Open Shortest Path First)

④ IDRP(Inter Domain Routing Protocol)

97. 진폭과 위상을 변화시켜 정보를 전달하는 디지털 변조 방식은?

① FM	② QAM

③ PSK	④ ASK

98. 메시지 교환 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 송신데이터 순서와 수신 순서 불일치

② 고정적인 대역폭을 가진 전용 전송로 필요

③ 전송 도중 오류 발생 시 메모리에 축적되어 있는 복사본 재전송 가능

④ 각 메시지마다 수신 주소를 붙여서 전송

99. 불균형적인 멀티포인트 링크 구성 중 주 스테이션이 각 부 스테이션에게 데이터 전송을 요청하는 회선 제어 방식은?

① Completion	② Polling

③ Select-Hold	④ Point to Point

100. HDLC의 데이터 전송 동작모드에 속하지 않는 것은?

① NRM	② ABM

③ ARM	④ WCM

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드  : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	③	②	②	③	①	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	④	④	①	④	③	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	②	①	①	④	③	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	④	②	①	①	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	①	③	①	②	②	③	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	④	③	④	④	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	①	④	④	④	②	②	③	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	④	①	①	③	②	④	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	②	②	①	④	④	③	①	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	③	④	③	②	②	②	④